Opis predmetu zákazky

Zimná Bunda pre Mestskú políciu ( predpokladané množstvo 170ks)
po obvode trupu sú 2x retro reflexné pásy strieborné šírka 5 cm umiestnené podľa normy EN 471

Nepodšitá tmavomodrá bunda s dlhým rukávom. Dva strieborné retro reflexné pruhy  okolo celého obvodu hrudníka, šírka 5cm umiestnené podľa normy EN471. Na ľavej strane predného dielu a na zadnom diele je potlač Mestská polície reflexnej farby. Na ľavom rukáve je cca 100 mm od hlavice rukáva je umiestnený kruhový vyšívaný odznak Mestskej polície, nad ním vo vzdialenosti cca 50 mm je umiestnená polkruhová vyšívaná výseč s nápisom Mestská polícia. Bunda je vybavená odopínateľnou otepľovacou vložkou, odopínateľnou kapucňou, stojáčikovým  golierom, zipsom na prednom diely, bočnými, vnútornými a náprsnými vreckami a hlavicovými rukávmi. Bunda má na ramenách výložky.

Vrchná bunda:

Vrchná bunda je vyhotovená z 3 zložkového laminátu tmavomodrej farby. Je celá podlepená podlepovacou páskou kvôli zabezpečeniu nepremokavosti švov.

Golier:
•	Stojačikový
•	Výška goliera v strede cca 8 cm / +/-0,5 cm
  
Kapucňa:
•	Odopínateľná kapucňa je prichytená ku  golieru z vonkajšej strany pomocou špirálového zipsu
•	Vyhotovená z vrchného materiálu
•	Vo vrchnej časti je umiestnená okrúhla guma na reguláciu  požadovanej veľkosti

Predné zapínanie:
•	Pomocou špirálového 2- bežcovým zipsom s dvomi prekrytými légami zabezpečujúcimi odtekanie vody (vytvorený odtokový kanálik)
•	Prekrytie lég je cca 2,5 cm široké v hornej a spodnej časti

Rukávy:
•	Hlavicový rukáv
•	V spodnej časti použitá guma a a spinka so suchým zipsom na reguláciu obvodu minimálne 5 cm
•	Na ľavom rukáve je cca 100 mm od hlavice rukáva je umiestnený kruhový odznak mestskej polície, nad ním vo vzdialenosti cca 50 mm je umiestnená polkruhová výseč s nápisom mestská polícia
•	V spodnej časti obidvoch rukávov je umiestnené vrecko šírky cca 10 +/1 1 cm a hĺbky cca 8 +/- 1 cm, vrecko sa uzatvára pomocou nepremokavého zipsu

Bočné vrecká:
•	Uzatvárané pomocou špirálového zipsu s „envelope“ príklopkou, ktorá zabraňuje preniku vody do vrecka
•	Šírka: cca 17 cm +/- 1 cm
•	Hĺbka: cca 14 cm +/- 1 cm
Výložky na ramenách:
•	Výložky sa prichytávajú k bunde pomocou plochého tmavomodrého gombíka
•	Vyhotovené z dvoch vrstiev látky
•	Umiestnené v strede ramena a končiace cca 3 cm pred priekrčníkom

Identifikačné a reflexné prvky na  bunde Mestskej polície:

•	v pravo na hrudi je našitý čierný suchý zips veľkosti 9x3 cm, v ľavo na hrudi sú pod sebou našite suché zipsy : 6,5x 3 cm a krúžok priemeru 6,5 cm, na chrbte je nažehlený reflexný strieborný nápis cca 25x9cm: MESTSKÁ POLÍCIA
•	po obvode trupu sú 2x retroreflexné pásy strieborné šírka 5 cm umiestnené podľa normy EN 471(pranie v priemyselných práčkach min.30x/75oC, priložiť protokol o skúške reflexných pásov v slovenskom jazyku).
Spodný okraj bundy:

•	Spodný kraj bundy je minimálne 3 cm široký
•	Zadný diel je cca o 4 cm dlhší ako predný diel
•	V dolnej časti v bočných švov sú na oboch stranách zipsy 20 cm dlhé- zatváracie z hora dole- otvory na prístup k opasku

Vetracie otvory:
•	Bunda má dva vetracie otvory v podpazuší uzatvárateľné pomocou nepremokavého zipsu
•	Otvory nesmú porušiť nepremokavosť bundy

Vnútorná časť vrchnej bundy:

Napoleonové vrecko:
•	Je vertikálne umiestnené na ľavej strane pod vrchnou légou
•	Vrecko sa uzatvára pomocou špirálového zipsu
•	Šírka vrecka: minimálne 18 cm
•	Hĺbka vrecka: minimálne 20 cm

Vnútorné vrecko:
•	Umiestnené na pravej strane bundy vo vnútri horizontálne
•	Šírka vrecka: minimálne 16 cm
•	Hĺbka vrecka: minimálne 15 cm

Pútko:
•	V strede priekrčníka je umiestnené pútko na zavesenie bundy

Odopínateľná otepľovacia vložka:

•	Vyhotovená z podšívky 100 % PES a terma 100 % PES
•	Je štepovaná z obidvoch strán
•	Vložka má stojačikový golier, rukávy a predné zapínanie
•	K vrchnej bunde je prichytená pomocou špirálových zameniteľných zipsov, ktoré sa po odopnutí dajú spojiť a vytvoriť predné zapínanie, tak aby sa dala nosiť aj samostatne
•	V spodnej časti rukávov sa vložka prichytáva o bundu pomocou stiskov
•	Vak vyhotovený z podšívky má dno a pomocou okrúhlej gumy a brzdičky sa dá uzavrieť, je určený na odkladanie odopínateľnej otepľovacej vložky

Požiadavky na výrobok  musia byť garantované certifikátom a protokolom o posúdení typu výrobku na pracovné odevy. Z posúdenia o type výrobku musí byť jasné, že materiál bol testovaný a spĺňa vyššie uvedené požiadavky.
Úspešný uchádzač pred začatím výroby celej zákazky zhotoví a pošle objednávateľovi vzorku ponúkanej bundy na odsúhlasenie   ( farba, umiestnenie znakov a označenia, reflexné prvky ......) . Objednávateľ po odsúhlasení u presní veľkostný sortiment.

Spracoval : Ing. Karol Urban