Príloha č. 1			A/2013/19299

Podrobný opis predmetu zákazky „Geologický prieskum – zosuvy Vyšné Opátske -  Nižný Heringeš 2013
Geologický prieskum 
           inžiniersko-geologický prieskum zosuvu v lokalite Heringeš – Vyšné Opátske  na parcelách č. 1551/1, č. 1551/ 34, 35,38,39,41, 42,43 (viď príloha č. 2 Mapa)

Vzhľadom na to, že sa predmetný zosuv nachádza v ťažko dostupnom teréne, technické práce budú pozostávať z realizácie 8 dynamických penetračných sond. Na základe výsledkov budú hlbinným odberným zariadením odobraté vzorky zeminy ( 3 sondy hĺbky 5m). Budú realizované geofyzikálne merania v dvoch profiloch. Územie bude geodeticky zamerané a bude vypracovaná záverečná  správa s ideovým návrhom sanácie.

Rozsah prác:

1.Dynamická penetrácia
Dynamická penetračná sonda 		56 m 
Doprava penetračnej súpravy			     km 
Manipulácia v ťažko dostupnom teréne, 
príprava plochy pre osadenie sondy		3 x 8 hod 
Odbery vzoriek zeminy - zaráženie		3 x 5 m 
 			   - odbery vzoriek	6 ks 
				
2.Geofyzikálny prieskum
Odporová tomografia – 2 profily spolu 200m
	
3.Meračské práce 
Zameranie sond a profilu
	
4. Laboratórne práce
mechanika zemín (objemová hmotnosť, merná hmotnosť, vlhkosť Atterbergerove medze, zrnitosť)

5. Geologické práce
Vyhodnotenie PPS 56m x 3,65	
Sledovanie, riadenie a dokumentácia technických prác 	
Vyhodnotenie geotechnických vlastností zemín	
Konštrukcie	
Svahová stabilitná analýza ( parametrická štúdia) 
	
6. Záverečná správa v 4 vyhotoveniach