Príloha č.1
OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY
( technické  požiadavky)

Video stena 3x2 : 120“ - 126“

MODEL
– 120/126“ video stena, rozlíšenie 1920x1080
– nastaviteľné zobrazenie 16:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2, VW režim
– digitálna redukcia šumu
– nezávislé nastavenia video parametrov pre každý video vstup / VGA,DVI, USB, PC/
– možnosť tuner PIP v každom monitore
– HDMI video rozbočovač
– nastavovanie cez diaľkové ovládanie
– montáž na stenu
• Led 40-42“ 100 Hz CMR, 1920x1080, full HD - 6 jednotiek
• Integrovaný dig. tuner DVB-T/C MPEG4
• Kábel HDMI/DVI /2m/ - 6 ks
• Rozdeľovač z 1/6 HDMI - 1 jednotka
• IR prijímač na 6 kanálov - 1 ks
• IR predl. kábel /4 m / - 6 ks
• IR diaľkové ovládanie - 1 ks
• Kovový držiak - 1 ks
• Skrutky - 1 balenie
• Led jednotka 1 ks 40-42“ vysoký jas/ vysoký kontrast
• Rozlíšenie 1920 x 1080 Ful HD
• Uhol pohľadu V: 178ş, H: 178ş
• Doba odozvy 2,6 ms
• Zobr. režimy 16:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2, Panoráma, VW stena
• Vstupy 4 x HDMI, 1 x VGA,DVI, PC, USB, Scart, Smart Hub,1x /Lan/, CI+slot,RF2x
• Výstup BNC/ preslučk., sekvenčný/, audio výstup
• OSD jazyky slovenský, český, nemecký, anglický, .........

Spracoval: Ing. Jaroslav Klasovský