Príloha č. 1                                                                                                                                                     A/2014/21774

                                                  Technická špecifikácia predmetu zákazky

                              Názov predmetu zákazky:  "Veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne MŠ"

		
Zariadenie	
  Počet	

Požadované parametre
	
Parametre 
ponúkaného tovaru	

Kombinovaný sporák	
1 ks	
Horáky :  - 4 liatinové rošty a 4 liatinové horáky  
                  1 liatin. platňa  cez 2 horáky	

	
	
                -  výkon horákov: 2 x min. 4  kW – max. 5,25 kW
                                            1 x min.  8 kW  - max. 8,5 kW
                                            1 x min. 10 kW – max.10,50 kW	

	
	
                - s pilotným plameňom a bezp. poistkou	

	
	
                - prelisovaná plocha pre prípad vykypenia	

	
	
Celk.prík.plynu: max. 30,81 kW        	

	
	
Rúra:        - elektrická GN 2/1 	

	
	
                 - statická rúra 	

	
	
                 - dve topné telesá:
                 - spodné a horné  topné teleso  2 x max.3 kW	

	
	
                  - termostat  130°C - 350°C	

	
	
Celk.prík.elektr:  max. 6 kW / 400 V	

	
	
Príslušenstvo: min. 1 hlboký plech smaltový GN 2/1	

	
	
                          min. 1 rošt GN 2/1	

	
	
Rozmery sporáka: 
Šírka: min. 850 mm  - max. 900 mm	

	
	
Hĺbka: min. 900 mm – max. 950 mm	

	
	
Výška: min. 850 mm – max. 900 mm	

Elektrická pec	
1 ks	
Vonkajší rozmer:
Šírka:  min. 1 050 mm – max. 1 100 mm	

	
	
Hĺbka: min. 750 mm – max. 800 mm	

	
	
Výška:  min. 1 160 mm – max. 1 200 mm	

	
	
Celk.príkon elektr.: max. 10,4 kW/400V	

	
	
Počet rúr: max. 2	

	
	
Príkon jednej rúry:  max. 5,2 kW (2x2,6 kWh)/400V	

	
	
Regulácia teploty rúry: 50 - 300°C 	

	
	
Prevedenie rúry: celonerezové prevedenie	

	
	
Každá rúra je ovládaná samostatne, vybavená termostatom a vypínačom	

	
	
Možnosť voľby ohrevu hornej, dolnej špirály alebo oboch 
špirál súčasne.	

	

Príslušenstvo: min. 1 x chrómovaný veľký rošt 	

Elektrický varný kotol	
1 ks	
Vonkajší rozmer:
Šírka:  min. 700 mm – max. 850 mm	

	
	
Hĺbka: min. 700 mm – max. 850 mm	

	
	
Výška: min. 850 mm – max.  900 mm	

	
	
Objem kotla:  min. 80 l – max. 85 l 	

	
	
Topná sústava: nepriamy ohrev	

	
	
Max.príkon elektr.: max. 12 kW / 400V	

	
	
Menovitý prúd: max. (A) 17    	

	
	
Horná doska kotlov prelisovaná 	

	
	
Automatické napúšťanie vody riadené reg. obvodom	

	
	
Celonerezové vyhotovenie	

	
	
Príslušenstvo:       - min. 1 x sitko,                     	

	
	
                               - min. 1 x poistný ventil	

	
	
                               - min. 1 x kontrolný kohútik duplikátora	

	
	
                               - min. 1 x výpustný ventil	

V Košiciach, dňa: .........................

Spracoval: ....................................