Opis predmetu zákazky

Popis produktu : Mobilné dorozumievacie zariadenia – rádiostanice( 8ks) :

-	Frekvenčný rozsah: 404-434MHz, 430-450MHz a 440-470MHz súčasne
-	Počet kanálov: min 30
-	Výkon: min. 20W
-	Rozmer: pre DIN1 ( pre montáž do motorového vozidla )
-	Váha : max. 2kg
-	Spotreba v standby režime: max: 830mA
-	Spotreba pri prijíme: max. 2 000mA
-	Odstup kanálov digitálny režim: 12,5kHz
-	Odstup kanálov analógový: režim 20kHz
-	Citlivosť zariadenia digitálny režim: 5% BER
-	Citlivosť zariadenia analógový režim: min. 0,25uV ( SINAD 12dB )
-	Pracovná teplota: min. -30oC, max. +60oC
-	Stabilita frekvenčná v celom rozsahu: + 0,5ppm
-	Modulácia: FM, 4FSK
-	Typ modulácie: 16K0F3E pre FM, kombinovaná 7K60F1W TDMA
-	Protokol pre digitálnu prevádzku: ETSI TS 102 361-1,2,3
-	Podpora pre APCO P25
-	Protokol pre FM prevádzku: ZVEI, EEA, MDC1200, PL/DPL
-	Použitý typ vokodera AMBE+2
-	Skreslenie pre audio: 3%
-	Audio odozva: TIA603D
-	Inteligentné audio: automatické nastavenie v závislosti od okolitého hluku
-	Displej: ANO
-	Programovateľné tlačidla rýchlej obsluhy: min.3
-	ESD: IEC 61000-4-2 úroveň 3
-	Plná konektivita s Mototrbo a Linked Capacity Plus
-	Rozhranie I/O pre pripojenie externých zariadení
-	USB rozhranie pre komunikáciu s PC
-	Krytie: IP54
-	Jazyk hlasovej navigácie ovládania: slovenský
-	Príslušenstvo v prevedení Impres
-	Záruka min. 2roky

Pevná inštalácia do motorového vozidla – podmienky:
-	montážna sada 1DIN pre montáž do priestoru autorádia – aj foto od výrobcu
-	anténa pre horeuvedený frekvenčný rozsah aj pre GPS 
-	Prepojenie s autorádiom – mute funkcia

Do celkovej ceny za zákazku je potrebné zahrnúť cenu kompletného príslušenstva (anténa kabeláž ...) montáž a dopravu na miesto dodania tovarov. 

Spracoval: Ing. Klasovský Jaroslav