Príloha č. 1 
Opis predmetu zákazky ( technická špecifikácia zákazky)

Duálne prenosné rádiostanice 
 
1.	Rádiostanica duálna ( digital + analog) – 6 ks
•	Anténa
•	Batéria NiMh 1400mAh
•	Klip na opasok

2.	Inteligentný rýchlonabíjač IMPRES – 6 ks
•	Stojan
•	Adaptér 230V/EU

Popis produktu pre vyber mobilného dorozumievacieho zariadenia:

-	Frekvenčný rozsah: 404-434MHz, 430-450MHz a 440-490MHz súčasne
-	Počet kanálov: min 15
-	Výkon: min. 4W
-	Rozmer: max. 125x56x42mm bez antény
-	Váha : max. 290g s batériou
-	Výdrž batérie: min. 10hodin prevádzky pre režim 5/5/90 a max. výkone
-	Odstup kanálov digitálny režim: 12,5kHz
-	Odstup kanálov analógový: režim 20kHz
-	Citlivosť zariadenia digitálny režim: 0,25uV
-	Citlivosť zariadenia analógový režim: min. 0,3uV ( SINAD 12dB )
-	Pracovná teplota: min. -10oC, max. +60oC
-	Stabilita frekvenčná v celom rozsahu: + 0,5ppm
-	Modulácia: FM, 4FSK
-	Typ modulácie: 16K0F3E pre FM, kombinovaná 7K60F1W TDMA
-	Protokol pre digitálnu prevádzku: ETSI TS 102 361-1,2,3
-	Použitý typ vokodera AMBE+2
-	Skreslenie pre audio: 3%
-	Audio odozva: TIA603D
-	Inteligentné audio: automatické nastavenie v závislosti od okolitého hluku
-	Displej: NIE
-	Programovateľné tlačidla rýchlej obsluhy: min.2
-	ESD: IEC 61000-4-2 úroveň 3
-	Plná konektivita s Mototrbo 
-	Možnosť vykonania up-grade na Linked Capacity Plus v budúcej prevádzke, no zariadenie musí mať túto funkcionalitu už pri zadaní ponuky.
-	Rozhranie I/O pre pripojenie externých zariadení 
-	USB rozhranie pre komunikáciu s PC
-	Krytie: IP54
-	Príslušenstvo v prevedení Impres
-	Záruka min. 2roky
-	Súčasťou zariadenia má byť:
o	 batéria LiIon s kapacitou min. 2000mAh v prevedení Impres
o	 inteligentný nabíjač v prevedení Impres s detekciou potreby obnovenia batérie a súčasne automatická obnovenie batérie ( zvýšenie životnosti ).
o	 anténa pre uvedený frekvenčný rozsah s dľžkou max. 10cm
o	 upevnenie na opasok ( napr. klip )
o	 Náhradná batéria LiIon s kapacitou min. 1500mAh v prevedení Impres

Spracoval : Ing. Jaroslav Klasovský