Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

Manažovateľný 48 portový ethernetový prepínač vrátane  podpory – 5 ks

Požiadavky na prepínač
•	Typ produktu: Managed Ethernet Switch 
•	Porty: 
44 x RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto-MDIX LAN 
4 x RJ-45 10/100/1000Base-T Shared Uplink 
•	Možnosti prepojenia: 
Category 3, 4, 5 UTP 10Base-T 
Category 5 UTP 100/1000BASE-T 
•	Dátový prenos: 
10Mbps Ethernet Half / Full-duplex 
100Mbps Fast Ethernet Half / Full-duplex 
1Gbps Gigabit Ethernet Half / Full-duplex 
•	Výkon: 
32Gbps Switching Fabric 
39Mpps Forwarding Rate for 64-byte Packet 
•	Rozširujúce sloty: 4 x Expansion Slot (4 x SFP Shared) 

Sieť a komunikácie 
•	Podpora vrstvy: 2 Switching 

Manažment a protokoly 
•	Manažment: 
CLI 
SNMP 
Syslog 
Telnet 
CiscoWorks 
Web Base 
IEEE 802.1p CoS 
IEEE 802.1Q VLAN 
Cisco Express Setup 
Switching Database Manager 
Cisco Service Assurance Agent 
Cisco Network Assistant Software 
RMON groups (history, statistics, alarms, and events) 

•	Pamäť 
64MB DRAM 
32MB Flash Memory 
•	Inštalácia do skrine: 
1U 

Napájanie 
•	Input Voltage: 
100 V AC to 240 V AC Auto-ranging Power Supply 
12 V DC Device 
•	Zdroj napájania: 
Internal 
Redundant 

Požiadavky na servisnú podporu
3-ročná servisná podpora s garanciou opravy do nasledovného pracovného dňa 

Uchádzač ako prílohu výzvy doloží technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s technickou špecifikáciou požadovaného tovaru. V prípade, že ponúkaný tovar nebude spĺňať požadované parametre, ponuka uchádzača nebude vyhodnocovaná.