Opis predmetu zákazky

Minimálne technické a funkčné požiadavky na technológiu a komponenty požadované Mestskou Políciou Košice pre kompatibilné pripojenie zariadení do jestvujúceho MKS:

1.	POŽIADAVKY NA OTOČNÉ KAMERY 

Minimálne požiadavky ( referenčný produkt BOSCH AutoDome séria 7000 HD )

-	Vyžarovanie
o	EN55022 class B (CE) – Information Technology Equipment 
o	EN61000-3-2 - Electromagnetic compatibility (EMC). 
-	Imunita
o	EN55024 (24 VAC) – Information technology equipment. 
-	Bezpečnosť
o	EN60950-1 (CE) - Information technology equipment. Safety. 
-	Základná charakteristika
o	PTZ Deň / Noc HD kamera, progressive scan
o	Rozlíšenie 1920 x 1080 bodov (HD 1080p) pri 30 obr/s. , formát obrazu 16:9
o	priame pripojenie k LAN pomocou H.264 a JPEG kompresie
o	súlad s ONVIF Profile S štandardom
o	Podpora nasledujúcich trasovacích módov:
•	256 užívateľom definovaných prepozícií s 20 znakovým popisom
•	1 x preset tour s 256 prepozíciami a definovateľným časom medzi presetmi
•	2 x Auto tour 
o	Presnosť PTZ +-0.1 stupeň
o	Variabilná rýchlosť pan/tilt:
•	Manuálny režim ovládania 0.1 až 120 stupňov/s.
•	Automatický režim medzi prepozíciami : 400 st./s. H a 300 st./s. V
o	proporcionálny zoom ( automatická zmena rýchlosti natáčania a naklápania v závislosti od aktuálnej ohniskovej vzdialenosti zoom objektívu )
o	Stabilizácia obrazu
o	Dynamický rozsah 90 dB
o	16 sektorov s 20 znakovým popisom
o	inteligentná videoanalýza obsahu obrazu integrovaná v kamere
o	24 nezávislých, plne programovateľných privátnych zón
o	30 x Zoom objektív f=4.3 až 129 mm, 12 x digitálny zoom ( 2.3 st.H až 65 st. H )
o	integrácia svetla na čipe CCD s predĺžením expozičnej doby 
o	minimálna citlivosť vo farebnom režime pri vypnutej integrácii a pri IRE 30: 0.066 lux
o	minimálna citlivosť vo farebnom režime pri zapnutej integrácii a pri IRE 30: 0.010 lux
o	minimálna citlivosť v ČB režime pri vypnutej integrácii a pri IRE 30: 0.033 lux
o	minimálna citlivosť v ČB režime pri zapnutej integrácii a pri IRE 30: 0.00129 lux

-	Riadenie záznamu obrazu
o	Podpora ukladania videodát priamo na iSCSI RAID diskové pole, záznam na SD kartu integrovanú v kamere
-	IP konektivita
o	konfigurácia kamery a plné ovládanie cez sieť 
o	4 nezávislé video streami súčasne  ( 1 x 1080p alebo 720p stream, 1 x H.264 BP+ stream, 1 x JPEG stream a 1 x HD i-frame stream )
-	Vstavaná inteligentná video analýza obsahu obrazu (VCA)
o	samostatný mikroprocesor výhradne pre funkciu VCA, záťaž procesora VCA neovplyvňuje generovanie video streamov kamery 
o	 nezávislé nastavenie VCA pre 8 prepozícií
o	 automatická adaptácia na zmeny environmentálnych podmienok
o	 dostupné úlohy:
•	Zanechaný objekt
•	Odobratý objekt
•	Následné prekročenie viacerých detekčných línií
•	Objekt v detekčnom poli
•	Zotrvanie v detekčnom poli nad stanovený čas – Loitering
•	Zmena podmienok ( zastavenie sa objektu, pohyb statického objektu )
•	Sledovanie trasy
•	Opustenie detekčného poľa
•	Vstup do detekčného poľa
•	Pohyb v protismere
•	Zmena voči referenčnému obrazu
o	 Definovateľné parametre: 
•	Perspektíva v obraze
•	Min. a max. veľkosť objektu
•	Min. a max. rýchlosť objektu
•	Pomer strán objektu
•	Farba objektu
•	Smer pohybu 

Kamera musí komunikovať z jestvujúcim riadiacim SW MKS ( BOSCH VMS 4.5 ) tak, aby minimálne 10 súčasne aktívnych úloh VCA požadovaných operátorom bolo z kamery systémom BVMS spracovávané ako samostatný alarm.

-	Kryt kamery
o	Robustný hliníkový kryt
o	Akrylátová  polguľa 
o	Krytie IP66 (NEMA 4X) štandard
-	Snímací Senzor
o	Typ 1/2.8“ ExmorCMOS , progresívny scan
o	počet aktívnych bodov 1920 x 1080
-	Video Stream
o	Video kompresia H.264  v súlade s normou (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG
o	Dátový tok : 9.6 kbps až 6 Mbps
o	Latencia
•	Maximum: 240 ms
-	Obraz
o	Day/Night: Color, Mono, Auto
o	Dynamický rozsah: 90 dB
o	BLC On / Off
o	AGC: On / Off (0 – 35 dB) 
o	White Balance: ATW, ATW hold, Manual (2500 to 10,000K)
o	Shutter:
•	Auto (1/50 [1/60] to 1/10000) 
-	Sieť
o	Protokoly: IPv4, IPv6, UDP, TCP, http,HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, LLDP, SMTP, iSCSI, UPnP, DiffServ (QoS), SOAP, Dropbox, CHAP 
o	STP, 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45
-	Pracovná teplota -40°C to +60°C
-	Kamera musí byť plne kompatibilná s hlavným riadiacim softvérom mestského kamerového systému a systémom riadenia video steny BOSCH VIDEO MANAGEMENT SYSTEM
-	kamera musí byť dodaná vrátane rozširujúcej licencie MBV-XCHAN-45 pre jestvujúci systém BOSCH VMS  
-	Kamera musí poskytovať priame pripojenie optického vedenia cez zabudovaný SFP modul v zdrojovej časti kamery
-	Integrované prepäťové ochrany pre napájanie, alarmové vstupy / výstupy, dáta (ethernet)
-	Záručná doba na celú kameru vrátane pohyblivých PTZ častí potvrdená výrobcom 3 roky v plnom rozsahu.

Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár