Príloha č. 1 – technická špecifikácia UPS

Výkon
Výstupný výkon : 700 W / 1000 VA
Maximálny nastaviteľný výkon : 700 W / 1000 VA
Menovité výstupné napätie : 230V
Účinnosť pri plnom zaťažení : 88,0%
Skreslenie výstupného napätia : menej ako 3%
Výstupný kmitočet (synch. so sieťou) : 50/60 Hz + / - 3 Hz nastaviteľné užívateľom o + / - 0,1
Druh priebehu : sínusový
Pripojenie výstupu : 6x IEC 320 C13
Vstavaný bypass

Vstup
Menovité vstupné napätie : 230V
Vstupná frekvencia : 50/60 Hz + / - 5 Hz (autodetekcia)
Typ pripojenia vstupu : IEC-320 C14
Rozsah vstupného napätia pre napájanie z rozvodnej siete : 160 - 280V

Batérie a doba behu
Typ batérie : bezúdržbový olovený zatavený akumulátor sa rozptýleným elektrolytom Predinštalované batérie : 1 ks
Typická doba nabíjania : 3 hodiny
 
Komunikácia a správa
Rozhranie : DB-9 RS-232, SmartSlot
Rozhranie šácht SmartSlot : 1 ks
 
Ovládací panel
LED indikácia stavu zaťaženia a stavu batérií - stĺpcové grafy : On Line batérie, vymeniť batériu, preťaženie a bypass
 
Zvukový alarm
Alarm pri napájaní z batérie - zreteľné upozornenie na nízku kapacitu batérie a upozornenie neprerušovaným tónom na preťaženie
Pohotovostné vypnutie (EPO)

Filtrovanie
Viacpólová filtrácia šumu: 0,3% 

Fyzikálne
Rack výška : 2U
Počuteľný hluk vo vzdialenosti 1 metra od povrchu jednotky : max. 50,00 dBA

Štandardná záruka 2 roky na opravu alebo výmenu
Uchádzač ako prílohu výzvy doloží technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s technickou špecifikáciou požadovaného tovaru. V prípade, že ponúkaný tovar nebude spĺňať požadované parametre, ponuka uchádzača nebude vyhodnocovaná.