Príloha č.1

Opis predmetu zákazky

1.	Minimálne technické a funkčné požiadavky na technológiu pre rozšírenie záznamovej kapacity MKS Košice požadované Mestskou Políciou Košice : 

Zariadenie musí byť certifikované a byť v súlade s nasledujúcimi predpismi a normami :   

- Európsky štandard CE
- Výrobca zariadenia musí mať zavedený systém riadenia kvality ISO 9001

Technické a funkčné požiadavky:

- IP video storage systém musí byť vybavený pevným pamäťovým modulom  Disk-on-Module (DOM).  Modul musí obsahovať  permanentnú zálohu celého systémového softvéru, ktorý môže byť použitý na spustenie úplnej obnovy OS systému v prípade, že systémová partícia na HDD je stratená alebo poškodená.
- IP video storage systém musí umožňovať konfiguráciu HDD RAID 5 ( Redundant Array of Independent Disks ) 
- IP video storage systém musí podporovať  iSCSI ( Internet SCSI)  protokol, ktorý umožňuje klientom posielať SCSI príkazy SCSI zariadení pre ukladanie dát na vzdialené servre cez IP sieť
-  IP video storage systém musí podporovať  SNMP ( Simple Network Management Protocol) protokol
- IP video storage systém musí byť v prevedení „all-in-one IP Video Storage subsystém“ , ktorý umožňuje zaradenie „plug-and-play"  do jestvujúceho IP kamerového systému založeného na iSCSI zázname
- IP video storage systém musí umožňovať nahrávanie 128 kanálov
- IP video storage systém musí byť prednastavený a predinštalovaný na  iSCSI diskovom poli 
- IP video storage systém byť inštalovateľný do 19“ dátového rozvádzača , výška max. 2U
- IP video storage systém musí mať min. osem vymeniteľných HOT-SWAP  3.5“ SATA-II pevných diskov
- IP video storage systém musí poskytovať celkovú kapacitu dátového úložiska  24 TB
- IP video storage systém musí byť plne podporovaný aplikáciou BOSCH Video Recording Manager (VRM). Musí plne spolupracovať so zabezpečením všetkých funkcionalít s jestvujúcimi zariadeniami v kamerovom systéme ( kamery BOSCH VG4 a VG5, vstupné moduly videosteny BOSCH VIP X-1600 XF, výstupné moduly VIP-XD HD a riadiacim systémom BOSCH Video Management System 4.5 ) 
- IP video storage systém musí mať min. 2 redundantné 1GbE sieťové pripojenia
- IP video storage systém musí mať min. 2 redundantné napájacie zdroje
- IP video storage systém musí poskytovať minimálne 19450 GB čistej sieťovej kapacity pri konfigurácii diskov RAID 5
- IP video storage systém musí pracovať s minimálne 200 Mbit/s šírkou pásma
- IP video storage systém musí umožňovať min. 128 súbežných iSCSI relácií pre záznam a súčasne 8 súbežných iSCSI relácií pre prehrávanie
- Na ponúkané zariadenie je požadovaná záručná doba potvrdená výrobcom minimálne 3 roky v plnom rozsahu.

2.	Rekonštrukcia hlavného dátového rozvádzača MKS

Obstarávateľ požaduje vzhľadom na nevyhovujúce priestorové pomery v jestvujúcom SLP dátovom rozvádzači Mestskej Polície Košice ( Magistrát Mesta Košice ) v ktorom sú momentálne umiestnené hlavné komponenty MKS ( server, diskové polia, hlavný dátový switch... ) rekonštrukciu predmetného rozvádzača.

Do súťažnej ceny požaduje zahrnúť:
-	Demontáž a spätnú montáž do nového dátového rozvádzača 
o	centrálny server 
o	2 x diskové pole
o	8 x prevodníky M/O
o	hlavný dátový prepínač
o	optický patch panel
o	metalický patch panel
-	Dodávku a montáž
o	dátový rozvádzač 42U, 800x1000mm
o	ventilačná jednotka
o	3 x napájacia lišta 8_230VAC
o	dátový prepínač 24xGigE, 2xSFP, menežovateľný ( referenčný produkt WS-C2960S-24TS-S)
o	patch panel 24xRJ, min. Cat.5
o	prepojenie pôvodného ukončenia optických prívodov z kamier MKS do novej technickej miestnosti ( rovnaké podlažie, káblová trasa možná v podhľadoch ) o dĺžke max.50m optickým káblom SM 24 vl., predpokladaný počet zvarov optických vlákien 48 ks
o	vybudovanie prípojky 230 VAC pre nový dátový rozvádzač z jestvujúceho zdroja záložného napájania dispečingu MKS o dĺžke max.50m

3.	Požiadavky na zhotoviteľa  

-	Zhotoviteľ musí predložiť certifikát o oprávnení inštalovať a vykonávať servisnú činnosť na ponúkanú technológiu vystavený výrobcom resp. autorizovaným zástupcom pre SR
-	Zhotoviteľ musí predložiť kópiu platnej Licencie na vykonávanie technickej služby
-	Zhotoviteľ musí predložiť referenciu o dodávke ponúkaného IP video storage systému pre MKS v množstve min.1 ks za obdobie 2012,2013,2014.
-	Zhotoviteľ musí preukázať odbornosť spravovať jestvujúci systém BOSCH VMS 4.5 a to:
o	Min. 1 pracovník musí vlastniť platný certifikát výrobcu o úspešnom absolvovaní školenia BOSCH IP certifiát Level 2
o	musí preukázať referenciu o dodávke systému BVMS v množstve min. 1 systém za obdobie 2012,2013,2014 v rozsahu ( BVMS verzia profesional, systém riadenia Videosteny, VRM ) 
-	Zhotoviteľ musí doložiť technickú dokumentáciu výrobcu IP video storage potvrdzujúcu plnú kompatibilitu so SW modulom BOSCH VRM

Opis predmetu zákazky po odbornej stránke pripravil:
Ing. Miroslav Čižmár, Mestská polícia, odbor ochrany objektov