OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

		
		
PC + klávesnica + myš: 10ks
Parametre a špecifikácie:
Základná doska:
Intel H61, PCIe x16, DDR3 1333, SATA III x 4, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 GLAN, DVI, 8ch audio, mATX, sc1155 
Procesor: Dual-Core, 3.00GHz (65W), Intel HD Graphics (850/1000MHz), 3MB L3 cache, socket 1155, BOX (Sandy Bridge) 
Operačná pamäť: 2x2GB, PC3-10600, x8 
VGA: Intel HD Graphics, s 512 MB vlastna pamäť, výstup VGA + DVI + HDMI
Pevný disk: SATA III, NCQ 16MB cache, 7200ot, 1TB 
DVD napaľovačka: SATA - DVD ± R 24x, DVD + DL 16x, DVD + RW 8x, DVD-RW 6x, 
DVD - RAM 12x, SecurDisc, bulk + NERO
Klávesnica: SLK/CZ, USB 
Myš optická: USB 
MiniTower + 350W zdroj 
Microsoft Windows 7 Professional CZ 64-bit, (OEM) Operační systém DVD 

MONITOR – 5ks: 
Parametre a špecifikácie: 
Uhlopriečka: 24 " 
Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov (16:9) 
Veľkosť bodu: 0,276 mm 
Kontrast: Dynamický: 12 000 000:1 
Typický: 1000:1 
Jas: 250 cd/m 2 
Doba odozvy: GTG: 2 ms 
Počet farieb: 16,7 milióna 
Farebný gamut: 72% 
Uhly pohľadu: Horizontálne: 170 ° 
Vertikálne: 160 ° 
Ostatné: Naklápanie -5 ° ~ 20 ° 
AMA 
Senseye 3 
HDCP 
Kensington 
Podpora VESA 100 x 100 mm 
Spotreba: Energy Star: <23 W 
Standby: <0,3 W 
Rozhranie: 1x VGA (D-Sub) + VGA kábel 
1x DVI-D + DVI kábel

TLAČIARNE - Parametre a špecifikácie

Tlačiareň – 1ks
Funkcia: 
Duplexná laserová (čiernobiela) tlačiareň, skener, kopírka, fax + ADF 
Tlač z USB/LAN/WIFI
Tlač: 
Rozlíšenie: 1200 x 1200 dpi 
Rýchlosť čiernobielo: 33 str/ Min 
Výstup prvej stránky: už do 8 s 
Doporučené zaťaženie: 750 až 3000 strán 
Maximálne zaťaženie: 50 000 strán/mesiac 
Jazyk ovládania: SLK/CZ 
Skenovanie: 
Typ: farebný, plochý s ADF (jednoprechodový obojstranný) 
Optické: 1200 dpi (zo skla), 300 dpi (ADF) 
Veľkosť skenu na ploche (max.): 216 x 297 mm 
Veľkosť skenu v ADF (max.): 216 x 381 mm 
Odosielanie: priame skenovanie do e-mailu; skenovania do sieťového priečinka; skenovanie do cloudu 
Kopírovanie: 
Rozlíšenie: 600 x 600 dpi (čiernobielo) 
Rýchlosť čiernobielo: 33 str/ Min 
Zmena veľkosti kópií: 25 až 400% 
Maximálny počet kópií: Až 99 kópií 
Fax: 
Rýchlosť prenosu: 3 sekundy na stranu 
Pamäť faxu: až 300 strán 
Rozlíšenie faxu: až 300 x 300 dpi (s poltóny) 
Maximálny počet rýchlych predvolieb: až 120 čísel (119 skupinových volieb) 
Miesta vysielania: 10
Zásobníky papiera: 
Viacúčelový zásobník na 50 listov 
Vstupný zásobník na 250 listov 
Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov 
Výstupný zásobník na 150 listov 
Podporované formáty médií: 
A4, A5, A6, B5 (JIS) 
Typy médií: 
Papier (obyčajný, režim Eco, tenký, silný, bankový, farebný, hlavičkový, predtlačený, dierovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; transparentné fólie, kartón 
Gramáž médií: 
60 až 163 g/m2 
Procesor: 
800 MHz 
Vnútorná pamäť: 
256 MB 
LCD: 
3,5 "(8,89 cm) dotykový farebný displej 
Spotreba: 
Tlač: <600 W 
Pohotovosť: <10,5 W 
Spánok: <9,5 W 
Vypnuté: <0,1 W 
Bežná spotreba: <2,67 kWh/týždeň 
Rozhranie: 
3x USB 2.0 (1x Host, 1x pre priamu tlač) + 5m USB kábel 
1x LAN (10/100/1000Base-TX) + 5m FTP RJ-45 kábel
WiFi 802.11b/g/n

Tlačiaren – 3ks:
Trieda: Monochromatické multifunkčné laserové zariadenie 
Funkcia: Duplexná tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie + DADF 
Tlačiareň: Rýchlosť tlače: Až 25 str/ Min.(A4) 
Typ tlače: Monochromatický laserovú tlač 
Kvalita tlače: až 600 x 600 dpi, až 1 200 x 600 dpi (automatické zdokonalenie obrazu) 
Prvý výtlačok: do 6 s 
Zahrievacia doba: Pribl.13,5 sekundy po zapnutí 
Jazyk ovládania: SLK/CZ
Okraje tlače: 5 mm hore a dole, 5 mm vľavo a vpravo 
Pracovné využitie: maximálne 10 000 strán za mesiac 
Režim úspory tonera: Áno 
Kopírka: 
Rýchlosť kopírovania: Až 25 kópií/min.(A4) 
Čas výtlačku prvej kópie (FCOT): Pribl.9 sekúnd a menej 
Rozlíšenie kopírovania: Až 600 x 600 dpi 
Režimy kopírovania: Text, Text/Foto, Text/Foto +, FotoOboustranné kopírovanie Obojstranný na obojstranný (automaticky) 
Obojstranné kopírovanie: Obojstranný na obojstranný (automaticky) 
Viacnásobné kopírovanie: Až 99 kópií 
Zmenšenie/zväcšenie: 25 - 400% v prírastkoch po 1% 
Funkcia: radenie v pamäti, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie preukazov totožnosti 
Skener: 
Typ: Farebný, plochý s DADF 
Rozlíšenie skenovania: Optické: až 600 x 600 dpi,Rozšírené: až 9 600 x 9 600 dpi 
Farebná hĺbka skenovania: 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup) 
Odtiene šedej: 256 úrovní 
Kompatibilita: TWAIN, WIA 
Max. šírka skenovania: 216 mm 
Manipulácia s médiami: 
DADF: 50 listov 
Vkladanie papiera (štandardné): Zásobník na 250 listov 
Otvor pre ručné podávanie na 1 list 
Výstup papiera: 100 listov 
Typy médií: 
Bežný papier, ťažký papier, recyklovaný papier, fólie, štítok, obálka 

Veľkosti médií: 
Zásobník: 
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, officio, B-officio, M-officio, GLTR, GLGL, FLS, 16K, kartotečný lístok 
Obálka: COM10, Monarch, C5, DL, vlastné veľkosti: min.76,2 × 210 mm až max216 × 356 mm 
Otvor na ručné podávanie: 
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, officio, B-officio, M-officio, GLTR, GLGL, FLS, 16K, kartotečný lístok 
Obálka: COM10, Monarch, C5, DL, vlastné veľkosti (min.76,2 × 127 mm až max216 × 356 mm) 
Automatický podávač dokumentov: 
A4, B5, A5, B6, LTR, LGL 
Min.105 × 148 mm až max356 × 216 mm 
Hmotnosti médií: 
Zásobník: 60 až 163 g/m2 
Otvor na ručné podávanie: 60 až 163 g/m2 
Displej: Päťriadkový čiernobiely displej 
Pamäť: 128 MB 
Príkon: Maximálne: <1 320 W 
              Pri prevádzke: <560 W 
              Pohotovostný režim: <5 W 
Režim spánku: <1,4 W 
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,9 kWh/týždeň 
Akustický hluk: 
Pri prevádzke: <51 dB (A)
Rozhranie: 
3x USB 2.0 (1x Host, 1x pre priamu tlač) + 5m USB kábel 
1x LAN (10/100/1000Base-TX) + 5m FTP RJ-45 kábel
WiFi 802.11b/g/n

Tlačiaren – 10 ks:

9 alebo 24 ihličková tlačiatreň A4
Rýchlosť tlače  min. 300 zn/s
USB port
Paralelný port

Pevný disk: 
Interný 3,5 HDD / 3ks :
2xHDD Enterprise NL 3.5", 0,5TB, 64MB, SATA 6.0 Gbps, 7200 rpm
2x HDD SATA III, NCQ 16MB cache, 7200ot, 1TB 
Externý 2,5 HDD - USB3 / 3ks :
3x HDD SATA III, NCQ 16MB cache, 7200ot, 1TB 

Set (klávesnica + myš) bezdrôtová - 5ks:
Set (klávesnica + myš) bezdrôtová čierna SK (logitech, genius)

									Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár