Príloha č. 1

Špecifikácia zákazky

VIACÚČELOVÝ  STAN  (3 ks)

- celková šírka stanu 475 cm
- celková dĺžka 500 cm	
- výška stranová 170 cm
- hliníková konštrukcia stranu
- váha kompletu do 70 kg
- váha opláštenia do 35 kg
- váha konštrukcie do 40 kg
- objem 40,40 m3
- počet okien min. 1 ks na každej strane
- okná 40 x 60 cm vybavené mikrosieťovinou proti hmyzu
- zloženie opláštenia 50% bavlna, 50 % polyester
- počet vstupov 2 ks, voľné štíty
- spodok bez podlahy
- farba bez určenia
- kotvy z pozinkovanej ocele
- odolnosť proti nárazovému vetru min. 88 km/hod
- vodovzdorné
- posunutý prah horľavosti
- príslušenstvo: ochranný obal proti poškodeniu s rúčkami