Opis predmetu zákazky

Digitálna nadstavba existujúcej komunikačnej siete MsP Košice.

Popis súčasného stavu:
Komunikačné prostriedky komunikujú cez analógový kanál – analógový zosilňovač. V komunikačnom systéme sú analógové aj digitálne koncové bezdrôtové zariadenia prenosné, umiestnené vo vozidlách a pevne zabudované v objektoch.

Požiadavky na digitálnu nadstavbu.
•	Nadstavba musí byť kompatibilná s analógovými aj digitálnymi koncovými zariadeniami
•	Súčasťou dodávky musí byť software, hardware aj inštalácia.
•	Ponúkané riešenie musí byť reálne už v prevádzke pre overenie funkčnosti – v ponuke budú uvedené údaje pre overenie.
•	Súčasťou dodávky musia byť, ak je to nutné pre funkčnosť hardwaru aj softwaru, všetky licencie.
•	Požiadavka na systém:
o	 priamy prístup do siete digitálneho kanála ( zosilňovača )cez IP sieť nezávisle na tretích stranách
o	 súčasná komunikácia na analógovom aj digitálnom kanály
o	 voľba kanála operátorom
o	 zakázanie kanála
o	 záznam komunikácie do LOG-ov súčasťou ktorých musí byť aj hlas, dátum, čas, trvanie, SMS, ..................popis nižšie
•	Požiadavky na Hardware:
o	 hardware pre software aplikáciu: navrhne a dodá súťažiaci podľa ponúkanej aplikácie pre operátora so záznamom udalostí minimálne 28 dní. Súčasťou musí byť obrazovka min. 22“, ovládacie prvky nutné pre ovládanie aplikácie.
o	 Hardware pre rádiovú prevádzku:
•	Komunikácia na digitálnom aj analógovom kanály
•	Súčasťou dodávky musia byť všetky aplikácie, licencie a nutný harware a software pre možnosť postupnej výstavby pre zvýšenie prenosovej kapacity vzájomným prepojením viacerých zosilňovačov na jednom mieste a servisný dohľad cestou IP siete.
•	prepojenie cestou IP siete s hardware/softwarom operátorov.
•	Programovateľný výkon do 10W
•	Sprostredkuje prenos hlasu, textových správ, dát a GPS
•	Modulácia FM:11K0F3E a 4FSK: 7K60FXE
•	Počet kanálov 16
•	Typ prevádzky simplex/semi-duplex/duplex
•	Selektivita typická 25kHz/12,5kHz: 85dB/60dB pre TIA603D a 86dB/78dB pre TIA603.
•	Frekvenčný rozsah v pásme UHF 430-470MHz
•	Frekvenčná stabilita 1,5PPM
•	Citlivosť pre analógový signál typická 0,22μV pri 12dB SINAD, pre digitálny signál typická 0,20μV pri 5% BER
•	Teplotný rozsah  počas prevádzky -300C až +600C
•	Zálohové napájanie pre prípad výpadku napájacieho napätia 230V v trvaní min. 3 hodiny
•	Súčasťou má byť aj prepojenie hardwaru aplikácie a zosilňovacej stanice bezdrôtovým spojom na inej frekvencii ako rádiové siete PPS
o	 kompatibilita s používanou technológiou MOTOTRBO
o	 hardware musí spĺňať podmienku: je súčasť hardwaru ďalšej výstavby až na trunkovú sieť
o	
•	Požiadavky na software:
o	 aplikácia musí pracovať pod OS Win7 alebo vyšším – OS je súčasťou dodávky
o	 aplikácia musí byť v slovenčine 
o	 Súčasťou aplikácie musia byť všetky funkcionality uvedené nižšie, t.z. nesmú byť funkcionality združené z rôznych aplikácii.
o	 aplikácia má poskytovať priame spojenie s operátorom na inom mieste siete cestou interkomu, ktorý má rovnakú aplikáciu
o	 aplikácia musí byť schopná pracovať a ovládať viackanálový zosilňovač na jednom mieste prepojený s so zosilňovačmi na inom mieste a súčasne riadiť prevádzku ( ovládať trunkovú sieť typu connect plus mototrbo )
o	 Základná obrazovka musí poskytovať:
•	zoznam užívateľov prihlásených do siete vrátane ich ID
•	Zoznam kanálov ( digitálnych aj analógových ), pri každom kanály musí byť možnosť vysielania, voľba účastníka, voľba skupiny, názov kanála, zasielanie správ
•	Kanály musia byť súčasne všetky zobrazené na obrazovke s možnosťami uvedenými v bode vyššie
•	Rýchle prepojenie medzi kanálmi riadené operátorom – napr. spojenie analógového kanála s digitálnym pre ich vzájomnú komunikáciu 
•	Riadenie komunikácie operátorom ( voľba volania- jedného účastníka –skupiny účastníkov, privátne volania, prerušenie volania -vynútené počúvanie operátora užívateľmi )
•	Signalizácia nezrealizovaného pravidelného volania, núdzového volania
•	Rýchle zadanie správy pre nedostupného užívateľa ktorý keď sa prihlási dostane túto správu
•	História komunikácie s dátumom, časom, názov kanála, ID odosielateľa, ID príjemcu, správy , SMS, ľubovoľne písanej, s  hlasový záznamom, poznámkou
•	Triedenie záznamov podľa dátumu, času, ID, kanála
o	 Obrazovka s GPS musí: 
•	podporovať mapové formáty Google Earth, MapLib, Microsoft Bing, Open Street Map, MapInfo, Shape, Microsoft MapPoint
•	mať možnosť na obrazovke s GPS otvoriť iný typ mapy s pozíciou užívateľa alebo užívateľov
•	mať Zoznam užívateľov
•	rýchly výber užívateľa  s menu pre odoslanie správy, jeho monitorovania a zaslania výzvy 
•	Mapa, voľba typu mapy, zoom z úrovne mesta na úroveň ulíc
•	Vytváranie regiónov ( prednastavených časti máp )
•	História pohybov so záznamov GPS, dátumu, času, ID ako súčasť celkového záznamu spolu s hovorom
•	Spustenie histórie pohybu pre každého užívateľa s časovým vymedzením.
•	Vytváranie bodov, časti máp s alarmom vstupu aj/alebo vystupu užívateľa do týchto časti máp
•	Alarm pre vstup, opustenie vytvorených častí máp operátorovi a súčasne odoslanie správy užívateľovi o porušení podmienky pohybu
•	Možnosť zadávať obmedzenia pre užívateľa vo vybranej oblasti ( napr. sledovanie rýchlosti )
•	Zadávanie dôležitých bodov v mape s ich popisom
•	Zobrazenie okamžitej polohy rýchlosti a smeru pohybu užívateľa s dátumom a časom
•	Zobrazenie pohybu užívateľa v reálnom čase, odoslanie textovej správy užívateľovi operátorom, sledovanie dátových informácii z externých zariadení užívateľa alebo objektu
o	 Obrazovka s SMS
•	Odosielanie a príjem textových správ ľubovoľných, prednastavených pre vybraného užívateľa, pre skupinu vytvorenú aj predefinovanú
•	Záznam, vyhľadávanie a triedenie podľa dátumu, času, ID
o	 Obrazovka so Štatistikou
•	Využívania jednotlivých kanálov a vytvárania reportov
o	 Obrazovka so záznamami udalostí ktoré sú požadované v tejto aplikácii
Súčasťou aplikácie má byť aj administrácia systému. Užívateľom sa myslí pohybujúca sa osoba alebo prostriedok v teréne s koncovým zariadením typu MOTOTRBO.

•	Požiadavky na inštaláciu:
o	 inštalácia na kľúč
o	 1ks dispečerské pracovisko operátora so popísaným SW a HW
o	 1ks zosilňovacia stanica s prepojením s dispečerským pracoviskom vrátane SW a HW pre požiadavky uvedené vyššie.
o	 umiestnenie hardwaru a softwaru operátora operačné stredisko MP KE 
o	 umiestnenie zosilňovacej stanice vyhliadková veža KE
o	 referencia aspoň jednej aplikácie s ponúkanou technológiou s GPS on-line monitorovaním, komunikáciou a záznamom hovorov ktorá je v prevádzka min. 3 roky.

Spracoval : Ing. Jaroslav Klasovský  ( mob.tel.:0918 937 396)
                   Ing. Miroslav Čižmár       ( mob.tel.:0918 937 153)

V prípade dotazov  technického zamerania prosím kontaktovať vyššie uvedené tel. čísla.