Opis predmetu zákazky

Nohavice klasické letné ( 80ks  )    

materiál : Gabardén Rongo                                                                                                                                                           zloženie: 98% polyester 2% viskóza                                                                                                                        plošná hmotnosť: 175-180 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                farba: tmavo modrá, číslo: 2200 524 , číslo panthone : 19-4015 TPX BLUE GRAPHITE                      Konštrukcia: 213 x 209                                                                                                                                 Žehlenie do 110° C                                                                                                                                             Pranie do 40° C                                                                                                                                              Chemické čistenie (P)                                                                                                                                           Zákaz bielenia                                                                                                                                                     Zákaz sušenia v bubnovej sušičke  popis nohavíc : klasický strih, dve šikmé bočné vrecká, na pravom zadnom diely jedno lištové zadné vrecko na 1 gombík, horný kraj nohavíc je spracovaný do pása š. 4 cm,  v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok, dĺžka našitého pútka je 6 cm v počte 9 pútiek, predné diely majú z pásu odšité po dva jednostranné záhyby prežehlené k bočnému švu, zadné diely majú po jednom odševku, vreckové vačky sú z vačkoviny, rázporok je zapínaný na zips, bočný šev je štepovaný na 1 mm, dolná dĺžka zapracovaná, dámske nohavice - strih totožný s pánskym, bez zadného vrecka, v páse v boku zapracovaná guma.     

Nohavice zateplené do pásu, klasické ( 80ks)                                                                                                    

materiál :  Gabardén Rongo                                                                                                                                      zloženie: 98% polyester 2% viskóza                                                                                                                       plošná hmotnosť: 175-180 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                          podšité: 100% Bavlna vyzrážaný flanel                                                                                                                                           farba: tmavo modrá, číslo: 2200 524 , číslo panthone : 19-4015 TPX BLUE GRAPHITE             Konštrukcia: 213 x 209                                                                                                                                                      Žehlenie do 110°C                                                                                                                                            Pranie do 40° C                                                                                                                                              Chemické čistenie (P)                                                                                                                                           Zákaz bielenia                                                                                                                                                     Zákaz sušenia v bubnovej sušičke                                                                                                                          popis nohavíc : klasický strih podšité flanelom predný aj zadný diel, dve šikmé bočné vrecká, na pravom zadnom diely jedno lištové zadné vrecko na 1 gombík, horný kraj nohavíc je spracovaný do pása š. 4 cm,  v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok, dĺžka našitého pútka je 6 cm v počte 9 pútiek, predné diely majú z pásu odšité po dva jednostranné záhyby prežehlené k bočnému švu, zadné diely majú po jednom odševku, vreckové vačky sú z vačkoviny, rázporok je zapínaný na zips, bočný šev je štepovaný na 1 mm, dolná dĺžka zapracovaná s flanelom, dámske nohavice - strih totožný s pánskym, bez zadného vrecka, v páse v boku zapracovaná

Nohavice univerzálne  z antibakteriálnym strieborným vláknom (10ks)
Materiál: 98,1% polyester 1,9% strieborné vlákno X-static; strieborné vlákno musí byť viditeľné z rubnej strany z dôvodu antibakteriálnosti ( priamy dotyk s pokožkou)
Väzba : keprová 2/1
Plošná hmotnosť: 190 g/m2 (tolerancia +-5%)
Pevnosť materiálu: osnova-min 1400N, útok min 750 N
Žmolkovitosť: min . st. 4
Farebná stalosť: zmena odtieňa min. 4
Farba: tmavomodrá - NAVY - PANTONE 19-4015TCX

Popis nohavíc: klasický strih, dve šikmé bočné vrecká na zips dlžky 18 cm, na pravom zadnom dieli je jedno zadné vrecko na zips dlžky 18 cm, v zadnej časti od pásca sú odševky, horný kraj nohavíc je spracovaný do pása š.4cm, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok ,po bokoch pása je guma na stiahnutie pásu, v predu je od pása záhyb z ktorého pokračuju puky nohavic, púky sú preštepané na 1 mm, rázporok je zapínaný na zips, bočný šev je štepovaný na 2 mm, na boku stehien sú kapsové vrecka s príklopkou na stlačacie gombíky, na kapsovom vrecku je malé vrecko na 2 pera 

Predložiť: vzorku v požadovanej farbe, materiálový list výrobcu materiálu

Zásahové pracovné nohavice  univerzálne – ( 300ks )  
                                                                                                                          
Materiál:
Zloženie: 51% Bavlna 49% Nylon, fluorokarbonová úprava , nehorľavý podľa EN 532
Plošná hmotnosť: 230 g/m2  +-5%
Pevnosť materiálu: osnova-min 1150N, útok min 700 N
Žmolkovitosť: min . st. 4
Farebná stalosť: zmena odtieňa min. 4
Pranie:  do 40° C
Zmena rozmerov pri 60°C : max +/-3%
Farba: tmavomodrá - NAVY - PANTONE 19-4015TCX

Popis nohavíc: klasický strih, dve šikmé bočné vrecká , na pravom zadnom dieli je jedno zadné vrecko na zips umiestnené v sedlovom šve zadného dielu, horný kraj nohavíc je spracovaný do pása š.4cm,na  ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok , v predu je od pása záhyb z ktorého pokračuju puky nohavic, púky sú preštepané na 1 mm, rázporok je zapínaný na zips a dva autogombíky na pásci , na boku stehien sú veľké kapsové vrecka s otvorom na zips, predné diely nohavíc sú spevnené dvojitým materiálom - od nadkolenia až po dolný kraj, dolný kraj je stiahnutý do gumy, vo vnutornom šve nohavíc od dolného kraja smerom ku kolenu sú zipsy na otvorenie dolnéj časti nohavíc dlhé cca 20 cm, ktoré slúžia na lepšie obliekanie , všetký zipsy sú špirálové nylonové

Predložiť: vzorku v požadovanej farbe
Predložiť: materiálový list

Nohavice z vyberateľnou vložkou (105ks):

•	vyhotovené z vrchného materiálu: 50 % Cotton / 48 % PES / 2% Lycra, 250g/m²
•	kontrastný materiál: 50% Cotton / 50 % PES, 250 g/ m², rip stop
•	odopínateľná podšívka vyhotovená z materiálu: 100 % PES + ePTFE membrána, 117 g/m²:

Č.	Vlastnosť		Komponenty			
1.0	Lícová tkanina						
1.1	Materiál		100% Polyester			
1.2	Vyhotovenie		Česané osnovné pletenie			
1.3	Farba		Čierna			
2.0	Membrána						
2.1	Materiál		ePTFE			
2.2	Farba		Tmavo-sivá			
				
Č.	Vlastnosti	Norma	Charakteristiky	
3.0	Fyzické a mechanické vlastnosti					
3.1	Plošná hmotnosť	ISO 3801	117 ± 10 g/m²	
3.2	Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	Osnova ≥  300 N/ 5cm
Útok≥  300 N/ 5cm	
				
3.3	Odolnosť proti oteru, líce		EN ISO 12947-2	≥ 40 000 cyklov	
	Cykly pre štandardnú vlnu		Tlak: 12kPa		
	(2 pretrhnutia priadze)		Abrazívo: štandardná vlna  (SM 25)		
3.4	Stálosť rozmerov po  1
praní	ISO 6330 4M, suchá metóda A	Osnova ≤  4%	
		ISO 5077	Útok ≤  4%	
		ISO 3759		
3.5	Odolnosť proti vodnej pare (Ret)	ISO 11092	≤ 5 m²PA/W	
3.6	Tepelná odolnosť (RCt)		 ISO 11092	≥ 0,010 m2K/W	
3.7	Čas doznievania elektrostatického náboja	e	EN 1149-3		≤ 0,5 sek.	
4.0	Simulované opotrebovanie					
4.1	Odolnosť proti odlepovaniu vrstiev po 50 domácich praniach	ISO 6330 4M, suchá metóda A
Veľkosť vzorky: 40cm X 140cm
Hodnotenie sa uskutoční na suchej vzorke	Bez odlepovania vrstiev, prasklín, dier a bublín väčších ako 3 mm	
4.2	Priepustnosť vzduchu  po 20 praniach a sušeniach	ISO 6330 4M, suchá metóda A
EN ISO 9237
(tlak 100Pa, 20cm² testovanej plochy)	< 5l/m²/sek.	

5.0	Farebná stálosť	Norma	Charakteristiky	
5.1	Stálosť farby pri praní pri teplote 60°C	ISO 105–C06, C1S	Zmena farby: > 4	
			Zafarbenie: > 4 (bavlna a	
			polyester)	
		ISO105 – D01	Zmena farby: > 3-4
Zafarbenie: > 3-4 (bavlna a	
5.2	Stálosť farby pri chemickom čistení			
			polyester)	
5.3	Stálosť farby pri odere	ISO 105 – X12	> 4	
	(za sucha a mokra)			
		ISO 105 – E04	Zmena farby: > 4	
5.4	Stálosť farby  pri potení			
	(kyselina a zásada)		Zafarbenie: > 4 (bavlna a	
			polyester)	
		ISO 105 – E01	Zmena farby: > 4	
5.5	Stálosť farby vo vode			
			Zafarbenie: > 4 (bavlna a	
			polyester)	
5.6	Svetlo-stálosť farby	ISO 105 – B02	> 4	

OPIS:
•	pásec s pútkami z kontrastného materiálu
•	predné zapínania – špirálový zips, pásec s autogombíkom
•	odševkami tvarované kolená, nad odševkom v blízkosti bočného šva, nad tvarovaním umiestnená kockovaná strieborná reflexná potlač 
•	nakladané bočné vrecká umiestnené nad kolenom zapínané pomocou krytého špirálového zipsu, vstup do vrecka prekrytý asymetrickou príklopkou s plastovou úchytkou a zapínaním pomocou suchého zipsu, prúžok - ktorým je mechové vrecko zväčšené je na vonkajšej začistený uzávermi
•	vetracie otvory so sieťkou a špirálovým zipsom umiestnené v deliacom šve nohavíc vpredu
•	zadné sedlo a bočná časť z kontrastného materiálu 
•	široké stredné zadné pútko z vrchného materiálu
•	na pravom zadnom diele výpustkové vrecko so skrytým špirálovým zipsom
•	prichytenie podšívky pomocou 8 gombíkov k páscu, v spodnom kraji pomocou                       2 autogombíkov

     Predložiť: materiálový list

Požiadavky na výrobky  musia byť garantované certifikátom a protokolom o posúdení typu výrobku na pracovné odevy. Z posúdenia o type výrobku musí byť jasné, že materiál bol testovaný a spĺňa vyššie uvedené požiadavky.
Úspešný uchádzač pred začatím výroby celej zákazky zhotoví a pošle objednávateľovi vzorku ponúkanej bundy na odsúhlasenie   ( farba, umiestnenie znakov a označenia, reflexné prvky ......) 
Spracoval : Ing. Karol Urban