Minimálne technické požiadavky

a) IP video storage systém 

Zariadenie musí byť certifikované a byť v súlade s nasledujúcimi predpismi a normami :   		

1. Európsky štandard CE

Výrobca zariadenia musí mať zavedený systém riadenia kvality ISO 9001

Technické a funkčné požiadavky:

- IP video storage systém musí byť vybavený pevným pamäťovým modulom  Disk-on-Module (DOM).  Modul musí obsahovať  permanentnú zálohu celého systémového softvéru, ktorý môže byť použitý na spustenie úplnej obnovy OS systému v prípade, že systémová partícia na HDD je stratená alebo poškodená.

- IP video storage systém musí umožňovať konfiguráciu HDD RAID 5 ( Redundant Array of Independent Disks ) 

- IP video storage systém musí podporovať  iSCSI ( Internet SCSI)  protokol, ktorý umožňuje klientom   posielať SCSI príkazy SCSI zariadení pre ukladanie dát na vzdialené servre cez IP sieť

- IP video storage systém musí podporovať  SNMP ( Simple Network Management Protocol) protokol

- IP video storage systém musí byť v prevedení „all-in-one IP Video Storage subsystém“ , ktorý umožňuje zaradenie „plug-and-play"  do jestvujúceho IP kamerového systému založeného na iSCSI zázname

- IP video storage systém musí umožňovať nahrávanie až 128 kanálov

- IP video storage systém musí byť prednastavený a predinštalovaný na  iSCSI diskovom poli 

- IP video storage systém byť inštalovateľný do 19“ dátového rozvádzača , výška max. 2U

- IP video storage systém musí mať min. osem vymeniteľných HOT-SWAP  3 Gbps SATA-II pevných diskov s kapacitou min. 2 TB každý . Požadovaná celková kapacita dátového úložiska  je 16 TB.

- IP video storage systém musí byť integrovaný s aplikáciou Bosch Video Recording Manager (VRM) , alebo ekvivalentom. Musí plne spolupracovať so zabezpečením všetkých funkcionalít s jestvujúcimi zariadeniami v kamerovom systéme ( kamery BOSCH VG4 a VG5, vstupné moduly videosteny BOSCH VIP X-1600 XF, výstupné moduly VIP –XD HD a riadiacim systémom BOSCH Video Management System 4.5 )

- IP video storage systém musí mať min. 2 redundantné 1GbE sieťové pripojenia

- IP video storage systém musí mať min. 2 redundantné napájacie zdroje

- IP video storage systém musí poskytovať minimálne 12930 GB čistej sieťovej kapacity pri konfigurácii diskov RAID 5

- IP video storage systém musí pracovať s minimálne 200 Mbit/s šírkou pásma

- IP video storage systém musí umožňovať min. 128 súbežných iSCSI relácií pre záznam a súčasne 8 súbežných iSCSI relácií pre prehrávanie

- IP video storage systém musí obsahovať SATA RAID radič diskov

- IP video storage systém musí mať nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Storage Server 2008 alebo ekvivalent

b) rozširujúca licencia – 18 ks

- rozširujúca licencia video kanálu musí byť plne kompatibilná s jestvujúcim SW BOSCH VMS 4.5

c) pracovná stanica BVMS s vysokým výkonom – 1ks

- pracovná stanica musí mať predinštalovaný OS Windows 7 Pro 64-bit
- pracovná stanica musí byť uvedená na zozname testovaných ( doporučených ) zariadení pre SW BOSCH VMS
- Pracovná stanica musí mať minimálne tieto výkonové a technické parametre:

	CPU: Intel Xenon E5-1620
	Chipset: Intel C602
	Pamäť: 8GB DIMM DDR3 1600Mhz
	HDD: min. 1TB
	Grafická karta: výstup na 4 monitory, 2x NVIDIA Quadro K600, 1GB, 1 xDP, 1 x DVI
	Monitory: 4 ks full HD 23“ LCD, 1920x1080, referenčné zariadenie:  HP ZR2330w

Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár