Príloha č.2
Opis predmetu zákazky    

Popis produktu pre vyber mobilného dorozumievacieho zariadenia:

            Duálna   mobilná - automobilová rádiostanica – 6 ks

Popis produktu pre vyber mobilného dorozumievacieho zariadenia všeobecné požiadavky:
-	Frekvenčný rozsah: min. 430 -470MHz
-	Počet kanálov: min 56
-	Výkon: min. 15W
-	Rozmer: pre inštaláciu s otvorom DIN
-	Spotreba pri napájaní 13,5V=: max. 11A pri 25W
-	Odstup kanálov digitálny režim: 12,5kHz a 6,25kHz
-	Odstup kanálov analógový: režim 20kHz
-	Citlivosť zariadenia digitálny režim: < 0,3uV pri 5%BER
-	Citlivosť zariadenia analógový režim: < 0,25uV ( SINAD 12dB )
-	Pracovná teplota: min. -30oC, max. +60oC
-	Stabilita frekvenčná v celom rozsahu: + 0,5ppm
-	Modulácia: FM, 4FSK
-	Typ modulácie: 16K0F3E pre FM, kombinovaná 7K60F1W TDMA
-	Protokol pre digitálnu prevádzku: ETSI TS 102 361-1,2,3
-	Bluetooth + GPS
-	Protokol pre FM prevádzku: ZVEI, EEA, MDC1200, PL/DPL, 5T
-	Použitý typ vokodera AMBE+2
-	Skreslenie pre audio: 3%
-	Audio odozva: TIA603D
-	Audio nf výkon z integrovaného repro 3W
-	Mikrofón s točenou ( naťahovacou ) šnúrou
-	Inteligentné audio: automatické nastavenie v závislosti od okolitého hluku
-	Displej: ANO
-	Funkcia: prerušenie vysielania
-	Programovateľné tlačidla rýchlej obsluhy: min.4
-	Jazyk hlasovej navigácie ovládania: slovenský
-	Možnosť odosielania prednastavených správ jedným tlačidlom
-	ESD: IEC 61000-4-2 úroveň 3
-	Krytie: IP54
-	Odolnosť MIL-STD 810C-G
-	Plná konektivita s mototrbo a Linked Capacity Plus
-	Rozhranie pre pripojenie externých zariadení
-	USB rozhranie pre komunikáciu s PC
-	Súčasťou dodávky zariadenia je licencia pre systém PTT Smart ak nie je obsiahnutá v dispečerskom systéme

Pre GPS a BT komunikáciu:
GPS: 
-	studený štart menej ako 1min.
-	horúci štart menej ako 10sec.
-	presnosť menej ako 5m/horizontál
BT:
-	ver. 2.1 + EDR
-	HSP, SPP, M FPTT
-	Súčasná komunikácia 1xaudio, 1x data
-	Pokrytie Trieda 2

Dodatková špecifikácia pre zariadenie s malým displejom:
•	Dvoj pozičný numericky displej
•	Indikačné svetla prevádzky a ich stavov
•	Externý konektor pre pripojenie externých zariadení ( analog. , digitál )
•	Napájanie 13,5V=

Súčasťou dodávky musí byť aj:
•	externá GPS anténa
•	držiaky a príslušenstvo
•	demontáž teraz používaných zariadení
•	montáž nových zariadení
•	naprogramovanie

Podmienky pre uchádzača:

•	Aspoň jedna realizácia ponúkaných zariadení ktoré sú v súčasnej dobe v prevádzke
•	Zariadenia musia, pri predložení ponuky, byť v súlade s normami CE a uvedené na trhu SR 

Ponúkané zariadenia musia byť kompatibilné z jestvujúcou  prevádzkovanou digitálnou sieťou.

Opis predmetu zákazky po odbornej stránke pripravil:
Ing. Miroslav Čižmár, Mestská polícia, odbor ochrany objektov  
Kontakt :
mob.tel.: +421 918 937 153,                                     e-mail: miroslav.cizmar@kosice.sk