Príloha k výzve na predkladanie ponúk
„Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla“
                                                                                                                                                                    
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov:   Mesto Košice                      
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:  00691135, DIČ:  2021186904

Kontaktné miesto:  Magistrát mesta Košice oddelenie správy komunikácií
                                Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula, vedúci referátu správy komunikácií 
                             č. telefónu: 055 6419 348, e-mail: jozef.mikula@kosice.sk                         
Internetová adresa: www.kosice.sk

Druh verejného obstarávateľa: verejný  obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon        o verejnom obstarávaní) a smernicou mesta Košice č. 18/2010 o verejnom obstarávaní            v podmienkach Mesta Košice zabezpečuje prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou         s názvom „Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla“.
                                 
Opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je osadenie, montáž, rozobratie a oprava cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou vrátane dodávky súvisiacich materiálov a.i. podľa zoznamu položiek. Zoznam položiek obsahuje popis položiek a merné jednotky. Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať verejný obstarávateľ, poverený zamestnanec MMK oddelenia správy komunikácií, vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií, technický stav bezpečnostných zariadení pozemných komunikácií a výšku finančných prostriedkov                v rozpočte verejného obstarávateľa. Súčasťou uskutočňovania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia               s vykonávaním predmetu zákazky ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich pri  vykonávaní  predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení,  dodanie certifikátov/vyhlásení zhody použitých materiálov/výrobkov a.i.

Technické požiadavky: 
a) dodržiavanie platných technických noriem (slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi          pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie alebo im ekvivalentné), všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, platných technických predpisov alebo im ekvivalentných, najmä: STN EN 1317-1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy: 2011, STN EN 1317-2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel: 2011, STN EN 1317-3  Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia: 2011, STN EN 1317-5+A1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá: 2009, STN P EN 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá     na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel: 2003, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda: 2002 (vr. 2004/A1, 2005/A2, 2009/NA), STN EN ISO 8504-1 Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy  povrchu. Časť 1:  Všeobecné zásady, STN EN ISO 12944-4 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 4: Typy povrchov a ich príprava, STN EN ISO 12944-5 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy, STN EN ISO 12944-7 Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác, STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru: 2007, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004 (vr. 2006/O1), STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic: 2008 (vr. 2009/O1), STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách : 2004 (vr. 2004/O1), STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov: 1999 (vr. 1999/O1, 2001/Z1), primerane predmetu zákazky technické predpisy /TP/ Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekcie dopravnej infraštruktúry - TP 1/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta a.i. súvisiace, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení  neskorších predpisov, zákon č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný  zákon)  v znení neskorších  predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov        v  znení  neskorších  predpisov, vyhl.  MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia,  predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení, najmä zákon č. 124/2006 Z.z.             o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky        na  zaistenie  bezpečnosti  práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene a.i. súvisiace.
b) ďalšie technické požiadavky na vykonávanie predmetu zákazky:
b.1.) vykonávanie predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín, miesto uskutočňovania predmetu zákazky a bude preberať vykonané plnenie, 
b.2.) preukázanie úrovne kvality použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona                  č. 90/1998 Z.z. Zákon o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b.3.) prípadná dodávka materiálov a výrobkov iných druhov ako sú uvedené v zozname položiek (po odsúhlasení verejným obstarávateľom) bude fakturovaná podľa dodacieho listu,  
b.4.) zvodidlo nesmie žiadnou časťou zasahovať do voľnej šírky cestnej komunikácie,              na miestnych komunikáciách s obrubníkmi sa stľpik zvodidla osadí tesne za obrubník bočného deliaceho pásu alebo chodníka tak, aby zvodnica celým svojim prierezom zasahovala nad obrubník, najviac však k jeho lícu,  
b.5.) oceľové zvodnice sa spájajú prekrývaním v smere jazdy na priľahlom dopravnom pruhu,
b.6.) výška hornej hrany zvodnice oceľových zvodidiel je 0,75 m nad priľahlým spevneným povrchom cestnej komunikácie. Zvodnica musí mať plynulý výškový priebeh, s výnimkou úsekov na začiatku a konci zvodidiel.
b.7.) koncovky oceľových zvodidiel sa zásadne zakotvia šikmo, pod úroveň priľahlého povrchu cestnej komunikácie. Na jednostranných vetvách križovatiek a smerovo rozdelených komunikáciách sa oceľové zvodidlo zakončí na krajnici v smere jazdy typizovanou koncovkou bez výškovej zmeny, v súlade so schválenou dokumentáciou zvodidla, 
b.8.) pri osadzovaní stľpikov zvodidiel v teréne požadujeme uprednostniť hydraulické baranidlo, 
b.9.) oceľové zvodidlá budú osadzované v súlade s typovými podmienkami výrobcu zvodidla, pričom je možné použiť len takú konštrukciu zvodidiel, ktorá je schválená a zodpovedá príslušným technickým normám a technickým predpisom,
b.10.) minimálna výška hornej hrany zábradľového držadla je 1,10 m nad priľahlým povrchom (môže sa znížiť v prípadoch uvedených v STN 73 6101),
b.11.) zabezpečenie dočasného zvislého dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie         v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b.12.) zabezpečenie vedenia denníka,  do ktorého  budú  zaznamenávané všetky  dôležité údaje týkajúce sa vykonávania predmetu zákazky,
b.13.) zabezpečenie okamžitého odstránenia odpadov vznikajúcich pri vykonávaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými predpismi ako aj okamžité odstránenie akéhokoľvek znečistenia pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ku ktorému dôjde pri uskutočňovaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku, 
b.14.) zabezpečenie vykonávania predmetu zákazky tak, aby nebola spôsobená škoda               na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do  práv a právom chránených  záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov,
b.15.) dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, technických noriem, všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a pokynov verejného obstarávateľa, zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Požadovaná záruka na vykonaný predmet zákazky: záručná doba je 36 mesiacov             od odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. Záručná doba na dodaný materiál/výrobok  podľa dodaných záručných listov.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení: nie

Miesto uskutočňovania predmetu zákazky: Košice, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 66 666,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je predpokladaná maximálna cena plnenia. Skutočná cena                   za uskutočnenie predmetu zákazky bude závisieť od reálne vykonaného plnenia, ktoré bude  uskutočňované na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Termín uskutočňovania predmetu zákazky: do 31.12.2011, pričom jednotlivé plnenia budú uskutočňované v termínoch požadovaných verejným obstarávateľom, povereným zástupcom MMK oddelenia správy komunikácií. 

Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke: Navrhované ponukové jednotkové ceny                     za uskutočňovanie predmetu zákazky musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ponukové jednotkové ceny za uskutočňovanie predmetu zákazky budú vyjadrené v eurách (€)              bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V cenovej ponuke požadujeme oceniť všetky položky uvedené v zozname položiek so zahrnutím všetkých nákladov súvisiacich s oceňovanou položkou podľa výzvy na predkladanie ponúk a tejto prílohy. Ponukové jednotkové ceny musia byť nižšie ako porovnávacie ceny stanovené verejným obstarávateľom pred začatím prieskumu trhu, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Na uskutočňovanie predmetu zákazky nebude poskytnutý preddavok ani záloha. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného plnenia. 

Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti vyžaduje: overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu prípadne overenú kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky s uvedením zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky a s údajmi o cenách, lehotách a  miestach ich uskutočnenia a kontaktných údajov na odberateľov (min. požadovaný finančný objem, ktorý musí uchádzač v zozname preukázať je 20 000 € bez DPH/rok); vzor – formulár A a zoznam strojového a technického vybavenia s uvedením názvu/typu strojového alebo technického vybavenia, použitia a počtu kusov (min. požadované strojové a technické vybavenie: dopravné prostriedky, hydraulické baranidlo, zariadenie na rezanie a zváranie oceľových konštrukcií); vzor – formulár B. Zoznamy budú podpísané uchádzačom. 

Obsah ponuky:   
- identifikačné údaje uchádzača s uvedením e-mailovej adresy uchádzača (pre potreby elektronickej aukcie),
- doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 13. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Podmienky účasti“ tejto prílohy,
- cenová ponuka – podľa zoznamu položiek. V cenovej ponuke požadujeme oceniť všetky položky uvedené v zozname položiek so zahrnutím všetkých nákladov súvisiacich s oceňovanou položkou podľa výzvy na predkladanie ponúk a tejto prílohy.
- čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve                      na predkladanie ponúk a tejto prílohe.  

Jazyk ponuky: ponuka a ďalšie požadované doklady a dokumenty musia byť predložené        v  štátnom jazyku alebo českom jazyku.

Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,           bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Elektronická aukcia: v rámci prieskumu trhu bude použitá elektronická aukcia.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe postúpia do druhej etapy súťaže, kde sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami (zaslaním výzvy na účasť v on-line výberovom konaní na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača) súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky a požiadavky na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu a priebehu elektronickej aukcie s uvedením dátumu a času začatia elektronickej aukcie, minimálneho a maximálneho kroku zníženia cenovej ponuky, podmienok predlžovania súťažného kola, spôsobu skončenia elektronickej aukcie, vzorca na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových jednotkových cien. Účelom elektronickej aukcie ako opakujúceho sa procesu využívajúceho elektronické zariadenia na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Predmetom elektronickej aukcie sú jednotkové ceny. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky upravené smerom nadol. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšie ceny.   V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačovi sprístupnené informácie o jeho ponuke, jeho aktuálnom priebežnom poradí a o najnižších jednotkových cenách pre jednotlivé položky. 
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia: počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Podrobnejšie informácie a podmienky elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve   na účasť v on-line výberovom konaní.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:  najnižšia cena  (jednotkové ceny v € bez DPH)                                                                                                            

Vyhodnotenie ponúk: Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa  bodu 13. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Podmienky účasti“ tejto prílohy, a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodu 11. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke“ tejto prílohy. Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve a jej prílohe postúpia do druhej etapy súťaže, kde sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami (zaslaním výzvy na účasť v on-line výberovom konaní na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača) súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky a požiadavky na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie ako opakujúceho sa procesu využívajúceho elektronické zariadenia na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky upravené smerom nadol. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov. Nakoľko najvýhodnejšou ponukou je ponuka s min. jednotkovými cenami                 pri zohľadnení váhy jednotlivých položiek v % (povaha: klesajúca), na výpočet počtu bodov bude použitý vzorec: (min. ponuka/ponuke účastníka) x váha v %. Váha v % jednotlivých položiek je uvedená v nasledujúcej tabuľke. V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačovi sprístupnené informácie o jeho ponuke, o najnižších jednotkových cenách         pre jednotlivé položky (cenovej ponuke pri každej položke) a o jeho aktuálnom priebežnom poradí. 

tabuľka:
položka 002.	Váha (%):   0,75	Povaha: klesajúca	
položka 003.	Váha (%):   1,20	Povaha: klesajúca	
položka 004.	Váha (%):   6,10	Povaha: klesajúca	
položka 006.	Váha (%):   0,55	Povaha: klesajúca	
položka 007.	Váha (%): 38,00	Povaha: klesajúca	
položka 009.	Váha (%):   0,65	Povaha: klesajúca	
položka 010.	Váha (%):   0,45	Povaha: klesajúca	
položka 011.	Váha (%):   1,74	Povaha: klesajúca	
položka 013.	Váha (%):   0,65	Povaha: klesajúca	
položka 014.	Váha (%):   0,75	Povaha: klesajúca	
položka 015.	Váha (%):   2,00	Povaha: klesajúca	
položka 016.	Váha (%):   1,90	Povaha: klesajúca	
položka 018.	Váha (%):   3,55	Povaha: klesajúca	
položka 019.	Váha (%):   0,55	Povaha: klesajúca	
položka 020.	Váha (%): 23,80	Povaha: klesajúca	
položka 021.	Váha (%):   5,60	Povaha: klesajúca	
položka 022.	Váha (%): 11,76	Povaha: klesajúca	

Predloženie ponuky: Uchádzač vloží ponuku v listinnej podobe do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený údajmi: adresa verejného obstarávateľa (Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice), adresa uchádzača s uvedením jeho obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, označenie „SÚŤAŽ“ - verejné obstarávanie – NEOTVÁRAŤ! a heslo súťaže „Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla “.    

Lehota na predkladanie ponúk:  dátum: do 31.03.2011, čas: do 12:00 hod.  
Adresa na, ktorú sa majú ponuky doručiť: Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
 
Doplňujúce informácie: otváranie a vyhodnocovanie ponúk (splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa) sa uskutoční na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Uchádzači budú písomne upovedomení o výsledku verejného obstarávania. Informácie poskytnuté formou cenovej ponuky budú slúžiť len pre potreby prieskumu trhu, pričom z poskytnutých informácií nevyplývajú pre oslovené subjekty žiadne práva a povinnosti  podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorých by sa bolo možné domáhať uzatvorenia zmluvného vzťahu  na uvedený predmet zákazky. 

Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla 

Zoznam položiek

1. Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového
    s vykopaním  alebo vyvŕtaním  jamôk pre  stľpiky,  s odstránením výkopku, s náterom zábradlia  
     (syntetická farba, základný náter, dvojnásobný náter)
     Dodávka zábradlia: mestský typ – oceľové zábradlie s priečkami, výška po osadení min. 1 100 mm                                     
                                                             (nad priľahlým povrchom), osová vzdialenosť tyčiek 150 mm,
                                                              jäkl 40/40/3 mm, tyčky pr. 10 mm
                                     rúrkové     –    oceľové zábradlie dvojmadlové, výška po osadení min. 1 100 mm  
                                                             (nad priľahlým povrchom), pr. 60 mm
  
Poradie 	P.č. 	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
001.	1.	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového	
002.	1.1.	bez dodávky zábradlia (dielov)	m		
003.	1.2.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  -  mestký typ	m		
004.	1.3.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  - rúrkové	m		

2. Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou
     s povrchovou úpravou – zinkovanie,   s osadením  stľpikov,  s dodaním  spojovacieho  materiálu  (skrutky, 
     matice, podložky a pod.), so zabaranením stľpikov resp. vyvŕtaním  alebo vykopaním  jamôk, s odprataním 
     výkopku a obetónovaním stľpikov
       
Poradie	P.č. 	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
005.	2.	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou	
006.	2.1.	bez dodávky dielcov	m		
007.	2.2.	s dodávkou dielcov (zvodnica, stĺpik, spojnica)	m		

3. Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia oceľového a zvodidla oceľového s jednou 
    zvodnicou
     s naložením a premiestnením hmôt a sutí, zložením
   
Poradie	P.č. 	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
008.	3.	Rozobratie a odstránenie cest. zábradlia oceľ. a zvodidla oceľ. s jednou zvodnicou	
009.	3.1.	cestného zábradlia so stľpikmi s bet. pätkami	m		
010.	3.2.	cestného zábradlia so stľpikmi osadenými do ríms
alebo krycích dosiek	m		
011.	3.3.	zvodidla s jednou zvodnicou vrátane stľpikov a spojovacieho materiálu	m		

4. Oprava cestného zábradlia oceľového
     vyrovnanie, rezanie, zváračské práce a.i., príp. odstránenie poškodenej časti (dielov) zábradlia, osadenie 
     nového zábradlia  s vykopaním alebo  vyvŕtaním  jamôk pre  stľpiky,  s odstránením výkopku, s náterom 
     zábradlia  (syntetická farba, základný náter, dvojnásobný náter)
     Dodávka zábradlia: mestský typ – oceľové zábradlie s priečkami, výška po osadení min. 1 100 mm
                                                             (nad priľahlým povrchom), osová vzdialenosť tyčiek 150 mm,
                                                             jäkl 40/40/3 mm, tyčky pr. 10 mm
                                     rúrkové    –     oceľové zábradlie dvojmadlové, výška po osadení min. 1 100 mm
                                                             (nad priľahlým povrchom), pr. 60 mm   
     
Poradie	P.č. 	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
012.	4.	Oprava cestného zábradlia oceľového	
013.	4.1.	bez dodávky zábradlia (dielov) – mestský typ	m		
014.	4.2.	bez dodávky zábradlia (dielov) – rúrkové	m		
015.	4.3.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  - mestský typ	m		
016.	4.4.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  - rúrkové	m		

5. Oprava cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou
     vyrovnanie, rezanie, zváračské práce a.i., príp. odstránenie poškodenej časti (dielcov zvodidla),  osadenie 
     nových dielcov  -  zvodnica, stľpik  s povrchovou  úpravou zinkovanie, s dodaním potrebného spojovacieho   
     materiálu (skrutky, matice, podložky a pod.), s prípadným  zabaranením  stľpikov  resp.  vyvŕtaním  alebo 
     vykopaním  jamôk, s odprataním výkopku a obetónovaním stľpikov
     
Poradie	P.č. 	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
017.	5.	Oprava cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou	
018.	5.1.	bez dodávky dielcov – zvodnica	m		
019.	5.2.	bez dodávky dielcov – stľpik	ks		
020.	5.3.	s dodávkou dielcov  - zvodnica	m		
021.	5.4.	s dodávkou dielcov  - stľpik	ks		

6. Zámočnícke práce  

Poradie	P.č. 	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
022.	6.	Zámočnícke práce	hod.		

Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla 

Zoznam položiek  
so stanovením maximálnych cien položiek

P.č.	
Popis položky	
M.J.	 
Množstvo	Max. cena
€ bez DPH	
1.	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového	
1.1.	bez dodávky zábradlia (dielov)	m	1.00	15,10	
1.2.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  -  mestký typ	m	1.00	73,50	
1.3.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  - rúrkové	m	1.00	58,15	
2.	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou	
2.1.	bez dodávky dielcov	m	1.00	14,75	
2.2.	s dodávkou dielcov (zvodnica, stĺpik, spojnica)	m	1.00	67,55	
3.	Rozobratie a odstránenie cest. zábradlia oceľ. a zvodidla oceľ. s jednou zvodnicou	
3.1.	cestného zábradlia so stľpikmi s bet. pätkami	m	1.00	6,45	
3.2.	cestného zábradlia so stľpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek	m	1.00	5,65	
3.3.	zvodidla s jednou zvodnicou vrátane stľpikov a spojovacieho materiálu	m	1.00	8,95	
4.	Oprava cestného zábradlia oceľového	
4.1.	bez dodávky zábradlia (dielov) – mestský typ	m	1.00	9,75	
4.2.	bez dodávky zábradlia (dielov) – rúrkové	m	1.00	7,95	
4.3.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  - mestský typ	m	1.00	83,00	
4.4.	s dodávkou zábradlia  (dielov)  - rúrkové	m	1.00	65,00	
5.	Oprava cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou	
5.1.	bez dodávky dielcov – zvodnica	m	1.00	13,18	
5.2.	bez dodávky dielcov – stľpik	ks	  1.00	9,10	
5.3.	s dodávkou dielcov  - zvodnica	m	1.00	72,50	
5.4.	s dodávkou dielcov  - stľpik	ks	1.00	33,90	
6.	Zámočnícke práce	hod.	1.00	9,15	

Návrh podmienok pre vykonávanie predmetu zákazky:
 „Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla“
(ďalej  len podmienky), 
ktoré budú súčasťou objednávky vystavenej úspešnému uchádzačovi

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
                           Zastúpené: Ing. Pavol Lazúr, riaditeľ MMK  
                           IČO: 00691135, DIČ: 2021186904
                           IČ pre daň: SK2021186904
                           Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
                           Číslo účtu: 442486001/5600  
                           Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula, č. tel. 055 6419 348, 
                                                         MMK oddelenie  správy komunikácií,
                                                         e-mail: jozef.mikula@kosice.sk
                                                         Anton Petrus, č. tel. 055 6419 349, 
                                                         MMK oddelenie správy komunikácií 
                                                         e-mail: anton.petrus
       
 Zhotoviteľ:    
                        Zastúpený:
	            IČO: 
                        IČ DPH:
                        Bankové spojenie: 
                        Číslo účtu:
                        Kontaktná osoba:   
                        e-mail:                                                  
                                                                                                                                                    
1. Predmet zákazky
1.1. Predmetom zákazky je osadenie, montáž, rozobratie a oprava cestného zábradlia oceľového a cestného zvodidla oceľového s jednou zvodnicou vrátane dodávky súvisiacich materiálov a výrobkov a.i. podľa uvedenia v zozname položiek. 
1.2. Súčasťou vykonávania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov         v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia s vykonávaním predmetu zákazky ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich     pri vykonávaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení, dodanie certifikátov/ vyhlásení zhody použitých materiálov/výrobkov a.i. súvisiace.
1.3. Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať objednávateľ, poverený zamestnanec MMK oddelenia správy komunikácií (ďalej len zástupca objednávateľa), vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií a          na výšku finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa. 
1.4. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky vo vlastnom mene, na svoje náklady a         na vlastnú zodpovednosť.

2. Termín vykonávania predmetu zákazky
2.1. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky v termíne do 31.12.2011.
2.2. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé plnenia predmetu zákazky podľa požiadaviek  zástupcu objednávateľa, ktorý určí druh, rozsah a termín požadovaného plnenia. Tento termín je pre zhotoviteľa záväzný, ak nedôjde v priebehu plnenia k podstatnému zvýšeniu rozsahu plnenia. V takomto prípade sa termín ukončenia plnenia dohodne osobitne, so zreteľom               na objektívne možnosti zhotoviteľa a oprávnené požiadavky zástupcu objednávateľa.  
2.3. Začatie a skončenie dohodnutého plnenia príp. aj iných naliehavých prác a činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, sa riadi výlučne potrebami zaistenia bezpečnej prevádzky na pozemných komunikáciách pre všetkých účastníkov cestnej premávky            bez ohľadu na pravidelný pracovný čas, dni pracovného pokoja a sviatky.
2.4. V prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zhotoviteľ vykoná požadované nevyhnutné plnenie do 24 hod. od požiadavky na jeho vykonanie prijatej             od zástupcu objednávateľa telefonicky, e-mailom resp. v listinnej podobe.
2.5. Prerušenie plnenia predmetu zákazky je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zákazky.
2.6. V prípade prerušenia dohodnutého plnenia objednávateľom z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu iných skutočností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ v čase podpísania objednávky nemohli predpokladať, bude termín ukončenia dohodnutého plnenia predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia dohodnutého plnenia.
2.7. Objednávateľ dokončené plnenie predmetu zákazky prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok určených v objednávke a v týchto podmienkach.

3. Miesto vykonávania predmetu zákazky
3.1. Miesto vykonávania predmetu zákazky: Košice, podľa požiadaviek povereného zástupcu objednávateľa.

4. Cena za vykonávanie predmetu zákazky
4.1. Cena celkom v € s DPH za vykonávanie predmetu zákazky uvedená v objednávke je predpokladaná maximálna cena plnenia. Cena celkom v € s DPH, ktorú zhotoviteľ vyfakturuje za predmet zákazky, bude závisieť od skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného poverených zástupcom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ zrealizuje na základe požiadaviek zástupcu objednávateľa v zmysle bodu 1.3. čl. 1. a čl. 2. týchto podmienok. 
4.2. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky sú stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
4.3. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky vychádzajú z konečnej cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci elektronického výberového konania (elektronickej aukcie) a sú vyjadrené v eurách (€) bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
4.4. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky sú uvedené v zozname položiek, ktorý je neoddeliteľnou prílohou objednávky. 
4.5. Jednotkové ceny za prípadné ďalšie stavebné práce a činnosti, ktoré nie sú uvedené           v  zozname položiek tvoriacom prílohu objednávky, a ktorých vykonanie bude nevyhnutné vzhľadom na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky, budú stanovené v zmysle platného cenníka CENEKONu.  
4.6. K jednotkovým cenám vyjadreným v € bez DPH bude zhotoviteľ fakturovať DPH              v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

5. Fakturačné a platobné podmienky
5.1. Na vykonávanie predmetu zákazky nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 
5.2.Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. Tento doklad bude priložený k faktúre. 
5.3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ bude oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a  nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  
5.5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
5.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania  vo výške  9 % p.a. z dlžnej sumy do dňa zaplatenia na účet zhotoviteľa.
5.7.Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením podľa čl. 2. týchto podmienok, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 20 % z ceny plnenia denne za každý kalendárny deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady
6.1. Záručná doba na vykonaný predmet zákazky je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia dohodnutého plnenia zástupcovi objednávateľa. Na dodané výrobky/materiály, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí dohodnutého plnenia záručné listy, je záručná doba v zmysle týchto záručných listov.
6.2. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými katastrofami. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať. 
6.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky. Termín odstránenia  prípadných vád a nedorobkov bude dohodnutý písomnou formou.
6.4. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky predmetu zákazky v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 20 % z ceny vadného plnenia denne a to za každý kalendárny deň omeškania a objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie týchto vád a nedorobkov prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť       na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. 
6.5. Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.

7. Podmienky vykonávania predmetu zákazky 
7.1. Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu zákazky je povinný dodržiavať záväzné  právne  predpisy a nariadenia, všeobecné technické podmienky, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia osôb, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie, technické podmienky alebo im ekvivalentné a pod. súvisiace, najmä: STN EN 1317-1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy: 2011, STN EN 1317-2 Záchytné bezpečnostné zariadenia         na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel: 2011, STN EN 1317-3 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia: 2011, STN EN 1317-5+A1 Záchytné bezpečnostné zariadenia         na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá: 2009, STN P EN 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel: 2003, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda: 2002 (vr. 2004/A1, 2005/A2, 2009/NA), STN EN ISO 8504-1 Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy  povrchu.  Časť 1:  Všeobecné zásady, STN EN ISO 12944-4 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 4: Typy povrchov a ich príprava, STN EN ISO 12944-5 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy, STN EN ISO 12944-7 Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác, STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru: 2007, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004 (vr. 2006/O1), STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic: 2008 (vr. 2009/O1), STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách: 2004 (vr. 2004/O1), STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov: 1999 (vr. 1999/O1, 2001/Z1), primerane predmetu zákazky technické predpisy /TP/ Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekcie dopravnej infraštruktúry - TP 1/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, a.i. súvisiace, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení  neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný  zákon)  v znení neskorších  predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov       v  znení  neskorších  predpisov, vyhl.  MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z.                 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia,  predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení, najmä zákon č. 124/2006 Z.z.             o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky        na  zaistenie  bezpečnosti  práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, VZN  mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene a.i. súvisiace.
7.2. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky podľa požiadaviek zástupcu objednávateľa, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín a miesto vykonávania predmetu zákazky.
7.3. Prípadná dodávka materiálov a výrobkov iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek (po odsúhlasení zástupcom objednávateľa), bude fakturovaná podľa dodacieho listu, ktorý bude priložený ku faktúre. 
7.4. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov/výrobkov v zmysle zákona                  č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.5. Oceľové zvodidlá a zábradlia budú osadzované v súlade s príslušnými technickými normami; zvodidlo nesmie žiadnou časťou zasahovať do voľnej šírky cestnej komunikácie,              na miestnych komunikáciách s obrubníkmi sa stĺpik zvodidla osadí tesne za obrubník bočného deliaceho pásu alebo chodníka tak, aby zvodnica celým svojim prierezom zasahovala           nad obrubník, najviac však k jeho lícu, oceľové zvodnice sa spájajú prekrývaním v smere jazdy na priľahlom dopravnom pruhu, výška hornej hrany zvodnice oceľových zvodidiel je 0,75 m nad priľahlým spevneným povrchom cestnej komunikácie, zvodnica musí mať plynulý výškový priebeh, s výnimkou úsekov na začiatku a konci zvodidiel, koncovky oceľových zvodidiel sa zásadne zakotvia šikmo, pod úroveň priľahlého povrchu cestnej komunikácie (na jednostranných vetvách križovatiek a smerovo rozdelených komunikáciách sa oceľové zvodidlo zakončí na krajnici v smere jazdy typizovanou koncovkou bez výškovej zmeny, v súlade so schválenou dokumentáciou zvodidla). Oceľové zvodidlá budú osadzované v súlade s typovými podmienkami výrobcu zvodidla, pričom je možné požiť len takú konštrukciu zvodidiel, ktorá je schválená a zodpovedá príslušným technickým normám a technickým predpisom. Minimálna výška hornej hrany zábradľového držadla je 1,10 m        nad priľahlým povrchom (môže sa znížiť v prípadoch uvedených v STN 73 6101).
7.6. Zhotoviteľ uprednostní pri osadzovaní stĺpikov zvodidiel v teréne hydraulické baranidlo. 
7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a príp. zamestnancov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie a udržiavanie miesta vykonávania predmetu zákazky v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a bezpečnosť strojných a technických zariadení.
7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania predmetu zákazky a okamžite odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti alebo ako jej dôsledku a znečistenie pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ktoré bude spôsobené vykonávaním predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
7.9. V súvislosti s vykonávaním predmetu zákazky zhotoviteľ zodpovedá za umiestňovanie (osadenie, premiestňovanie, odstránenie) a udržiavanie dopravných značiek v zmysle  zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstaranie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
7.10. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie denníka,  do ktorého  budú  zaznamenávané všetky  dôležité údaje týkajúce sa vykonávania predmetu zákazky (technologických, časových postupoch, a.i.) a umožní zástupcovi objednávateľa kedykoľvek sa presvedčiť primeraným spôsobom o rozsahu a kvalite vykonaného plnenia. Na vykonanie dozoru, resp. kontrolu kvality vykonávaného plnenia, zhotoviteľ poskytne objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.
7.11. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky tak, aby nebola spôsobená škoda                na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do  práv  a právom chránených  záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov.
7.12. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické predpisy a tieto podmienky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi zástupcu objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov objednávateľa a zhotoviteľa a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením, resp. neplnením uvedených povinností, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku.
7.13. Povinnosť vykonať dohodnuté plnenie v rámci predmetu zákazky bude splnená jeho riadnym odovzdaním a prevzatím. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dohodnutým plnením certifikáty/vyhlásenia zhody všetkých použitých materiálov/výrobkov. Objednávateľ nie je povinný prevziať plnenie, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ak bolo vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozpore s dohodami uzavretými medzi objednávateľom a zhotoviteľom  alebo    v rozpore s objednávkou a týmito podmienkami. 
7.14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v týchto podmienkach a vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách.
7.15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
7.16. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Objednávka zaväzuje zhotoviteľa ako aj objednávateľa k splneniu záväzkov.
8.2. Pokiaľ nie je v  objednávke a v týchto podmienkach stanovené inak, riadia sa vzťahy založené na podklade jej obojstranného podpisu Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi ptredpismi.
8.3. “Podmienky pre vykonávanie predmetu zákazky: Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla“ a zoznam položiek s ocenenými položkami predmetu zákazky sú neoddeliteľnými prílohami objednávky.                                                                                                                                            
8.4. Objednávka vrátane príloh je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 

Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa:

............................                                                                 ............................
Vzor – formulár A

Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla

Uchádzač: ...................................................................................................................................
                  ....................................................................................................................................
                              (Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Zoznam stavebných prác uskutočnených  za predchádzajúce tri roky 
(2008-2010)

Rok

	Názov/obchodné meno 
zmluvného partnera,
adresa jeho sídla
alebo miesta podnikania	Názov a stručný opis
predmetu zákazky	Miesto 	Lehota
uskutočnenia	Skutočne 
fakturovaná cena

(€ bez DPH)	Odberateľ - kontaktná osoba, meno,
priezvisko,
telefónne číslo	

							

							

  Uviesť sumár za príslušný rok:		

Dátum:

..................................................
          podpis uchádzača 

Vzor – formulár B

Osadenie a montáž cestného zábradlia a zvodidla

Uchádzač: ...................................................................................................................................
                  ....................................................................................................................................
                              (Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii
na vykonávanie predmetu zákazky

Názov/typ

Použitie
	
Počet kusov	

			

			

			

Dátum:

........................................................
           podpis uchádzača