Príloha č. 1 									A/2013/22556

Podrobný opis predmetu zákazky

Projekcia a DELAYSTAND zóna - KOŠICKÉ VIANOCE 2013

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE KOŠICKÝCH VIANOC 2013:
-     Dňa 5.12.2013 v čase od 15:00 do 20:00 hod.  prepojenie DELAYSTAND zóny s hlavným pódiom.  DELAYSTAND zóna má byť vzdialená a rozložená v strede Hlavnej ulice cca 80 metrov od hlavného pódia smerom k OC Tesco pozostávajúca z: 
1.	plnofarebná LED obrazovka (full color display) s rozlíšením min. 16 mm s možnosťou prezentácie videa a  fotiek  o rozmere min. 4 x 3 metra – minimálna pozorovateľná vzdialenosť 10 m – prenášaný program na hlavnom pódiu,
2.	samostatné ozvučenie prenášajúce zvuk z hlavného pódia - Linearray system 
(nie domácej výroby) s výkonom min. 115 dB vo vzdialenosti 30 m od repro sústavy,

3.	osvetlenie pozostávajúce minimálne z 8 ks inteligentných efektových svetiel Moving Head BEAM a minimálne 6 ks LED WASH na nasvietenie okolitých budov,

4.	konštrukcia o rozmere min. 5 x 4 x 6 metrov s kotvením,

5.	zábrany okolo DELAYSTAND zóny + min. 2 ľudí ich strážiacich.
-    Dňa 5.12.2013 v čase od 15:00 do 20:00 hod. a 31.12.2013 v čase od 18:00 do 1.1.2014 do 1:00 hod. 2 ks projekčné plátno na spätnú projekciu o rozmere min.    4 x 3 m zavesené po bokoch zastrešenia. 
-     Dňa 5.12.2013 v čase od 15:00 do 20:00 hod.  a 31.12.2013 v čase od 18:00 do 1.1.2014 do 1:00 hod. 2 ks profesionálnych HD projektorov o svietivosti min.       10 000 Ansi Lumen. 
-     Dňa 5.12.2013 v čase od 15:00 do 20:00 hod.  a 31.12.2013 v čase od 18:00 do 1.1.2014 do 1:00 hod. 2 ks HD profesionálnych kamier s obsluhou /kameraman a pomocná sila/ , strihová réžia s možnosťou stmievania a prelínania obrazov, profesionálnu obsluhu strihového zariadenia. 
- 	K cene treba zarátať inštaláciu, napojenie aj prípravu efektových vizualizácií a fotografických spotov  podľa našich požiadaviek načasovaných do programu.