Príloha č.1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA 2012

Miesto konania: Dolná brána, Hlavná ulica, Košice
Termín konania: od 14. 9. do 15. 9. 2012
Čas konania: od 10:00 do 21:00 

1.GROUND SUPPORT A PÓDIUM
- zastrešenie pódia na Dolnej bráne v rozmere 12 x 5 x 4 m

2.OZVUČENIE
- Linearray system ( nie domácej výroby ) s výkonom 115 dB vo vzdialenosti 30 m od
pódia
- stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W ( nie domácej výroby ) min. 4 ks
- F.O.H. mixážny pult min 24 kanálový
- procesorový rack musí obsahovať minimálne základné typy efektov t.j. Hall , Tap Delay , Compresor , Gate , ...
- mikrofóny /maximálne 10/ a mikroporty /maximálne 8/ v počtoch , aké budú požadovať vystupujúci umelci
- profesionálnu obsluhu / minimálne 4 ľudia/

3.OSVETLENIE 
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami ( t.j. minimálne 3 ks 1 kW
fresnelových reflektorov , resp. 8 ks reflektorov PAR 64 )
- statické farebné efektové svetlá typu PAR 56 minimálny počet 8 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu / minimálne 4 ľudia/