OPIS (ŠPECIFIKÁCIA) PREDMETU ZÁKAZKY 

Objekt stanica MsP KE – STRED, ul. Tajovského 9, Košice

-	vybudovanie fyzickej metalickej vrstvy počítačovej siete LAN (local area network), certifikácia cat.6, dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu :

•	dvojzásuvka dátová (LAN), cat6, FTP, na omietku – 18 ks
•	patch panel 24port Cat6, FTP, blok 110, čierny – 2 ks
•	switch 24 port x 10/100/1000 Mbs, desktop/rack – 1 ks
•	kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSOH/AWG24 (drôt) – 1600 m
•	žľab PVC - LV 70x60/2m HD, biely – 10 m
•	žľab PVC - LV 40x20/2m HD, biely – 70 m
•	žľab PVC - LV 20x20/2m HD, biely – 80 m
•	drobný spotrebný montážny a upevňovací materiál LAN – 1 súp.
•	Práce – vyhotovenie kabeláže LAN (značenie káblovej trasy, vytvorenie káblového kanála, prierazy, zaťahovanie káblov, pokládka káblových zväzkov do žľabov, krytovanie žľabov) – 1 JV
•	Práce - osadenie dátovej dvojzásuvky – 18 ks
•	Práce - osadenie patch panelu do existujúceho telekomunikačného rozvádzača – 2 ks
•	Práce – osadenie a zapojenie switch-u – 1 ks
•	Práce - ukončenie káblových FTP vedení (strana zásuviek a strana patch panel) – 72 ks
•	Práce - meranie metalickej infraštruktúry LAN (premeranie metalickej konektivity zásuvka - port patch panelu) – 36 ks

-	vybudovanie systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), s využitím káblových trás počítačovej siete LAN, dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu :

•	poplachová zabezpečovacia ústredňa EZS, minimálne 4 samostatné časti, minimálne 30 poplachových zón, min. 2xPGM, sirénový výstup – 1 ks (dodanie a montáž)
•	bedrôtové núdzové tlačítko ( núdza, prepadnutie)
•	plechová skrinka s transformátorom pre ústredňu EZS, s priestorom pre záložný akumulátor 12V/17Ah – 1 ks (dodanie a montáž)
•	záložný akumulátor systému EZS 12V DC/17Ah – 1 ks (dodanie a zapojenie)
•	ovládacia klávesnica systému EZS s LCD zobrazovacím displayom – 4 ks (dodanie a montáž)
•	duálny pohybový  infrapasívny detektor EZS – 26 ks (dodanie a montáž)
•	komunikačný kábel EZS (ústredňa – detektory, klávesnice) – 300 m (dodanie)
•	žľab PVC - LV 20x20/2m HD, biely – 60 m (dodanie)
•	Práce – vyhotovenie kabeláže EZS (s využitím káblových trás siete LAN, doplnenie káblových trás, vytvorenie káblových kanálov, zaťahovanie káblov, pokládka káblových zväzkov do žľabov, krytovanie žľabov) – 1 JV
•	oživenie a programovanie systému EZS, poučenie a zaškolenie obsluhy, odovzdanie
•	odborná prehliadka a odborná skúška – revízia systému EZS

-	preloženie prvkov technológie kamerového monitorovacieho systému CCTV s  doplnením kabeláže, do nových priestorov nepretržitej 24h služby, dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu :

•	Práce - preloženie zobrazovacieho LCD monitora KMS CCTV, do nových priestorov nepretržitej 24h služby, dodanie a kabeláž AV káblu (cinch-cinch) – 10m
•	Práce - preloženie PTZ ovládania otočnej monitorovacej doome kamery CCTV, do nových priestorov nepretržitej 24h služby, dodanie a kabeláž UTP kábla – 10m
•	Práce - preloženie vnútornej pevnej analógovej monitorovacej kamery CCTV, dodanie a kabeláž koax. kábla RG-58 a CYH 2x0,75mm² - 20m

-	preloženie technológie rádiokomunikačnej siete, do nových priestorov nepretržitej 24h služby (z 2.NP na 1.NP), dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu :

•	Práce - preloženie záznamovej technológie rádiokomunikačného systému (telekomunikačného rozvádzača), do nových priestorov nepretržitej 24h služby, dodanie a kabeláž UTP kábla – 10m

-	preloženie koncových zariadení hlasových telekomunikačných služieb ISDN, do nových priestorov nepretržitej 24h služby (z 2.NP na 1.NP), dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu : 
 
•	Práce - prekládka technológie telekomunikačných hlasových služieb ISDN, koncové zariadenie NT (network terminal), do nových priestorov nepretržitej 24h služby, dodanie a kabeláž UTP kábla – 10m

-	rozšírenie zásuvkových obvodov 230V AC, v miestnosti výkonu 24h nepretržitej služby, dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu : 

•	zásuvka dvojnásobná, 16A, 250V AC, na omietku, biela – 4 ks
•	kábel CYKY - 3Cx2,5 – 15m
•	istič B 16 – 1 ks
•	žľab PVC - LV 18x13/2m HD, biely – 12 m
•	Práce – osadenie a zapojenie zásuviek, osadenie a zapojenie ističa, vyhotovenie kabeláže – 1 JV

Objekt stanica MsP KE – JUH, ul. Jarmočná 1, Košice

-	vybudovanie fyzickej metalickej vrstvy počítačovej siete LAN (local area network), certifikácia cat.6, dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu :

•	dvojzásuvka dátová (LAN), cat6, FTP, na omietku – 12 ks
•	patch panel 24port Cat6, FTP, blok 110, čierny – 1 ks
•	dátový telekomunikačný rozvádzač (rack), rozmer v x š x h 520 x 600 x 600 – 1 ks
•	switch 24 port x 10/100/1000 Mbs, desktop/rack – 1 ks
•	záložný zdroj napájania 230V AC (UPS) min. 700VA, 4xzásuvka – 1 ks
•	kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSOH/AWG24 (drôt) – 720 m
•	žľab PVC - LV 40x40/2m HD, biely – 25 m
•	žľab PVC - LV 40x20/2m HD, biely – 40 m
•	žľab PVC - LV 20x20/2m HD, biely – 35 m
•	kábel CYKY - 3Cx2,5 – 5m
•	zásuvka dvojnásobná, 16A, 250V AC, na omietku, biela – 1 ks
•	drobný spotrebný montážny a upevňovací materiál LAN – 1 súp.
•	Práce – vyhotovenie kabeláže LAN (značenie káblovej trasy, vytvorenie káblového kanála, prierazy, zaťahovanie káblov, pokládka káblových zväzkov do žľabov, krytovanie žľabov) – 1 JV
•	Práce - osadenie dátovej dvojzásuvky – 12 ks
•	Práce - osadenie nástenného telekomunikačného racku – 1 ks
•	Práce – osadenie a zapojenie zásuvky 230V, vyhotovenie kabeláže pripojenia 230V – 1 JV
•	Práce - osadenie patch panelu – 1 ks
•	Práce – osadenie a zapojenie switch-u – 1 ks
•	Práce - osadenie a zapojenie UPS – 1 ks
•	Práce - ukončenie káblových FTP vedení (strana zásuviek a strana patch panel) – 48 ks
•	Práce - meranie metalickej infraštruktúry LAN (premeranie metalickej konektivity zásuvka - port patch panelu) – 24 ks

-	preloženie koncových zariadení hlasových telekomunikačných služieb ISDN, dodaním a montážou nasledovnej techniky a materiálu :

•	Práce - prekládka technológie telekomunikačných hlasových služieb ISDN, koncové zariadenie NT (network terminal), do telekomunikačného rozvádzača, dodanie a kabeláž UTP kábla do káblového kanála siete LAN – 25m

Spracoval : Ing. Miroslav Čižmár (+421 918 937 153)