Príloha k výzve na predkladanie ponúk
„Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie“                                                                                                               
                                                       
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov:   Mesto Košice                      
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:  00691135, DIČ:  2021186904

Kontaktné miesto:  Magistrát mesta Košice oddelenie správy komunikácií
                                Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula, vedúci referátu správy komunikácií 
                             č. telefónu: 055 6419 348, e-mail: jozef.mikula@kosice.sk                         
Internetová adresa: www.kosice.sk

Druh verejného obstarávateľa: verejný  obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a smernicou mesta Košice č. 18/2010 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Košice zabezpečuje prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie“.
                                 
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia dažďových vpustov, výšková úprava poklopov šácht dažďovej kanalizácie, výšková úprava dažďových vpustov, vybudovanie nových dažďových vpustov, šácht dažďovej kanalizácie a kanalizačných prípojok, zameranie a osadenie mreží, rámov dažďových vpustov a poklopov šácht dažďovej kanalizácie vrátane dodávok všetkých súvisiacich materiálov a výrobkov, dodávka, spracovanie a zhutnenie betónovej zmesi a. i.  podľa uvedenia v zozname položiek. 
Zoznam položiek obsahuje popis položiek a merné jednotky. Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať verejný obstarávateľ, poverený zamestnanec MMK oddelenia správy komunikácií vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií, technický stav dažďových vpustov, šácht dažďovej kanalizácie, kanalizačných prípojok a ich súčastí a na výšku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa. 
Súčasťou uskutočňovania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a    o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách;               v prípade ak si to bude vyžadovať postup stavebných prác a dopravná situácia aj zabezpečenie vypracovania projektu osadenia dočasného dopravného značenia pre označenie dlhodobého pevného pracoviska a jeho odsúhlasenie Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach, Krajským dopravným inšpektorátom; zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky        na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia               s uskutočňovaním predmetu zákazky ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich  pri  uskutočňovaní stavebných prác alebo ako ich dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení, dodanie certifikátov/vyhlásení zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov a.i.

Technické požiadavky: 
a) dodržiavanie platných technických noriem (slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi          pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie alebo im ekvivalentné) a všeobecne záväzných  právnych predpisov a nariadení, najmä:  STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality (vr O1/2004), STN 73 67 13 Dažďové vpusty. (vr. 1981/1),  STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov, STN EN 13380 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na renováciu a opravu systémov stôk a kanalizačných potrubí mimo budov, STN 75 6101  Stokové  siete  a  kanalizačné  prípojky, STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda (vr. A1/2004, A2/2005, NA/2009), STN 73 1210 Vodotesný betón a betóny osobitných vlastností, STN EN 1452-2 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Rúry (ISO 1452-2: 2009), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest: 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie (vr. O1/2006), STN 72 2430-1 Malty na stavebné účely. Časť 1: Spoločné ustanovenia (vr. O1/1993, Z1/2004, Z2/2009), STN 72 2430-3 Malty na stavebné účely. Časť 3: Malty na murovanie, výrobu keramických dielcov a stykové malty (vr. O1/1993, Z1/2003, Z2/2004, Z3/2009), STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón:2007 (vr.AC/2008),  STN  EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá.  Špecifikácie cestných asfaltov: 2009, STN EN 12597 Asfalty a asfaltové spojivá. Terminológia, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené  asfaltové  vrstvy: 2009, STN 73 6129 Stavba vozoviek.  Postreky a  nátery: 2009, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné  ustanovenia (vr. a/1991, Z2/1999), STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (vr. A/1988, b/1990, Z3/1992, Z4/1992, Z5/2000, Z6/2001), STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004 (vr. O1/2006), STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky: 2008 (vr. O1/2009), STN EN 12767 Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy: 2008, STN EN 13422+A1 Dopravné zariadenia na pozemných  komunikáciách.  Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce: 2009,  STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách: 2000 (vr. Z1/2003, Z2/2005), STN EN 471+A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou                    na profesionálne využitie. Metódy skúšania a požiadavky: 2008, technické podmienky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcie dopravnej infraštruktúry TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest              na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, zákon č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  vyhl. MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje  katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Košice č. 2/1991 O nakladaní, údržbe a ochrane zelene, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení; vyhláška SBÚ a SÚBP        č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky                na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a.i. súvisiace.
b) ďalšie technické požiadavky na uskutočňovanie predmetu zákazky, najmä:
b.1) vykonávanie predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín a miesto uskutočňovania predmetu zákazky, 
b.2.) preukázanie úrovne kvality použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona                  č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uskutočňovaní predmetu zákazky nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
b.3.) prípadná dodávka materiálov alebo výrobkov iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek bude fakturovaná podľa dodacieho listu, 
b.4.) zabezpečenie dočasného zvislého dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie         v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b.5.) zabezpečenie vedenia stavebného denníka,  do ktorého  budú  zaznamenávané všetky  dôležité údaje týkajúce sa uskutočňovania predmetu zákazky,
b.6.) zabezpečenie okamžitého odstránenia odpadov vznikajúcich pri uskutočňovaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými predpismi, ako aj okamžité odstránenie akéhokoľvek znečistenia pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ku ktorému dôjde pri uskutočňovaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku, 
b.7.) zabezpečenie uskutočňovania predmetu zákazky tak, aby nebola spôsobená škoda            na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do  práv a právom chránených  záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov,
b.8.) dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, technických noriem, všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a pokynov verejného obstarávateľa, zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Požadovaná záruka na vykonaný predmet zákazky: 36 mesiacov od jeho odovzdania a prevzatia.  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení: nie

Miesto uskutočňovania predmetu zákazky: Košice, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Predpokladaná hodnota zákazky: 69 153,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je predpokladaná maximálna cena plnenia. Skutočná cena                   za uskutočnenie predmetu zákazky bude závisieť od reálne vykonaného plnenia, ktoré bude  uskutočňované na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Termín uskutočňovania predmetu zákazky: do 31.12.2011; pričom jednotlivé plnenia budú uskutočňované v termínoch požadovaných verejným obstarávateľom, zástupcom MMK oddelenia správy komunikácií 

Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke: Navrhované ponukové jednotkové ceny                     za uskutočňovanie predmetu zákazky musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ponukové jednotkové ceny za uskutočňovanie predmetu zákazky budú vyjadrené v eurách (€)              bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V cenovej ponuke požadujeme oceniť všetky položky uvedené v zozname položiek so zahrnutím všetkých nákladov súvisiacich s oceňovanou položkou podľa výzvy na predkladanie ponúk a tejto prílohy. Ponukové jednotkové ceny musia byť nižšie ako porovnávacie ceny stanovené verejným obstarávateľom pred začatím prieskumu trhu, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Na uskutočňovanie predmetu zákazky nebude poskytnutý preddavok ani záloha. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného plnenia. 

Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti vyžaduje: overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, prípadne overenú kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky s uvedením zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky a s údajmi o cenách, lehotách a  miestach ich uskutočnenia a kontaktných údajov na odberateľov (min. požadovaný finančný objem, ktorý musí uchádzač v zozname preukázať je 20 000 € bez DPH/rok); vzor - formulár A, a zoznam strojového a technického vybavenia s uvedením názvu/typu strojového alebo technického vybavenia, použitia a počtu kusov (min. požadované strojové a technické vybavenie: dopravné prostriedky, strojné zariadenia na zemné práce); vzor – formulár B. Zoznamy budú podpísané uchádzačom. 

Obsah ponuky:   
- identifikačné údaje uchádzača s uvedením e-mailovej adresy uchádzača (pre potreby elektronickej aukcie),
- doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 13. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Podmienky účasti“ tejto prílohy,
- cenová ponuka – podľa zoznamu položiek. V cenovej ponuke požadujeme oceniť všetky položky uvedené v zozname položiek so zahrnutím všetkých nákladov súvisiacich s oceňovanou položkou podľa výzvy na predkladanie ponúk a tejto prílohy.
- čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve                      na predkladanie ponúk a tejto prílohe.  

Jazyk ponuky: ponuka a ďalšie požadované doklady a dokumenty musia byť predložené        v  štátnom jazyku alebo českom jazyku.

Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,           bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Elektronická aukcia: v rámci prieskumu trhu bude použitá elektronická aukcia.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe postúpia do druhej etapy súťaže, kde sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami (zaslaním výzvy na účasť v on-line výberovom konaní na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača) súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky a požiadavky na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu a priebehu elektronickej aukcie s uvedením dátumu a času začatia elektronickej aukcie, minimálneho a maximálneho kroku zníženia cenovej ponuky, podmienok predlžovania súťažného kola, spôsobu skončenia elektronickej aukcie, vzorca na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových jednotkových cien. Účelom elektronickej aukcie ako opakujúceho sa procesu využívajúceho elektronické zariadenia na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Predmetom elektronickej aukcie sú jednotkové ceny. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky upravené smerom nadol. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšie ceny.   V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačovi sprístupnené informácie o jeho ponuke, jeho aktuálnom priebežnom poradí a o najnižších jednotkových cenách pre jednotlivé položky. 
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia: počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Podrobnejšie informácie a podmienky elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve   na účasť v on-line výberovom konaní.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:  najnižšia cena  (jednotkové ceny v € bez DPH)                                                                                                            

Vyhodnotenie ponúk: Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa  bodu 13. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Podmienky účasti“ tejto prílohy, a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodu 11. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke“ tejto prílohy. Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve a jej prílohe postúpia do druhej etapy súťaže, kde sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami (zaslaním výzvy na účasť v on-line výberovom konaní na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača) súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky a požiadavky na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie ako opakujúceho sa procesu využívajúceho elektronické zariadenia na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky upravené smerom nadol. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov. Nakoľko najvýhodnejšou ponukou je ponuka s min. jednotkovými cenami pri zohľadnení váhy jednotlivých položiek v % (povaha: klesajúca), na výpočet počtu bodov bude použitý vzorec: (min. ponuka/ponuke účastníka) x váha v %. Váha v % jednotlivých položiek je uvedená v nasledujúcej tabuľke. V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačovi sprístupnené informácie o jeho ponuke, o najnižších jednotkových cenách         pre jednotlivé položky (cenovej ponuke pri každej položke) a o jeho aktuálnom priebežnom poradí. 

tabuľka:
položka 001	Váha (%): 28,04	Povaha: klesajúca	
položka 002	Váha (%):  1,00	Povaha: klesajúca	
položka 003	Váha (%):  8.40	Povaha: klesajúca	
položka 004	Váha (%):15.00	Povaha: klesajúca	
položka 005	Váha (%):  4.80	Povaha: klesajúca	
položka 006	Váha (%):  6.39	Povaha: klesajúca	
položka 007	Váha (%):  7,00	Povaha: klesajúca	
položka 009	Váha (%):  1,93	Povaha: klesajúca	
položka 011	Váha (%):  0,12	Povaha: klesajúca	
položka 012	Váha (%):  0,10	Povaha: klesajúca	
položka 013	Váha (%):  0,51	Povaha: klesajúca	
položka 014	Váha (%):  0,14	Povaha: klesajúca	
položka 015	Váha (%):  0,13	Povaha: klesajúca	
položka 016	Váha (%):  0,20	Povaha: klesajúca	
položka 017	Váha (%):  0,17	Povaha: klesajúca	
položka 018	Váha (%):  0,14	Povaha: klesajúca	
položka 019	Váha (%):  0,13	Povaha: klesajúca	
položka 020	Váha (%):  0,19	Povaha: klesajúca	
položka 021	Váha (%):  0,52	Povaha: klesajúca	
položka 022	Váha (%):  4,31	Povaha: klesajúca	
položka 023	Váha (%):  0,21	Povaha: klesajúca	
položka 024	Váha (%):  0,42	Povaha: klesajúca	
položka 025	Váha (%):  4,52	Povaha: klesajúca	
položka 026	Váha (%):  0,23	Povaha: klesajúca	
položka 027	Váha (%):  0,22	Povaha: klesajúca	
položka 028	Váha (%):  0,53	Povaha: klesajúca	
položka 029	Váha (%):  0,27	Povaha: klesajúca	
položka 030	Váha (%):  0,46	Povaha: klesajúca	
položka 031	Váha (%):  2,37	Povaha: klesajúca	
položka 032	Váha (%):  0,26	Povaha: klesajúca	
položka 033	Váha (%):  0,27	Povaha: klesajúca	
položka 034	Váha (%):  2,25	Povaha: klesajúca	
položka 035	Váha (%):  2,04	Povaha: klesajúca	
položka 037	Váha (%):  0,17	Povaha: klesajúca	
položka 038	Váha (%):  0,77	Povaha: klesajúca	
položka 039	Váha (%):  0,19	Povaha: klesajúca	
položka 040	Váha (%):  0,30	Povaha: klesajúca	
položka 041	Váha (%):  0,13	Povaha: klesajúca	
položka 042	Váha (%):  0,74	Povaha: klesajúca	
položka 043	Váha (%):  0,11	Povaha: klesajúca	
položka 044	Váha (%):  0,19	Povaha: klesajúca	
položka 046	Váha (%):  0,63	Povaha: klesajúca	
položka 047	Váha (%):  1,00	Povaha: klesajúca	
položka 048	Váha (%):  2,50	Povaha: klesajúca	

Predloženie ponuky: Uchádzač vloží ponuku v listinnej podobe do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený údajmi: adresa verejného obstarávateľa (Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice), adresa uchádzača s uvedením jeho obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, označenie „SÚŤAŽ“ - verejné obstarávanie – NEOTVÁRAŤ! a heslo súťaže „Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie“.    

Lehota na predkladanie ponúk:  dátum: do 28.03.2011, čas: do 12:00 hod.  
Adresa na, ktorú sa majú ponuky doručiť: Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
 
Doplňujúce informácie: otváranie a vyhodnocovanie ponúk (splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa) sa uskutoční na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Uchádzači budú písomne upovedomení o výsledku verejného obstarávania. Informácie poskytnuté formou cenovej ponuky budú slúžiť len pre potreby prieskumu trhu, pričom z poskytnutých informácií nevyplývajú pre oslovené subjekty žiadne práva a povinnosti  podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorých by sa bolo možné domáhať uzatvorenia zmluvného vzťahu  na uvedený predmet zákazky. 

      

Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie

Zoznam položiek

Č. pol.	P.č.        	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
001	1.	Rekonštrukcia dažďového vpustu	  ks		
Bližšia špecifikácia položky:
- zarezanie živičného krytu vozovky hr. nad 50 do 100 mm
- odstránenie živičného krytu hr. nad 50 do 100 mm a podkladu z prostého betónu hr. do 250 mm do 1,5 m2
- demontáž telesa dažďového vpustu z betónových dielcov a napojenia kanaliz. prípojky
- dodanie a osadenie dažďového vpustu z typových prefabrikovaných betónových dielcov D 500 mm s použitím zálievk. malty neobsahujúcej chlorid, odolnej voči soli a olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľ., dodanie a osadenie liatinového rámu a mreže s nálevkou, dodávka podľa pol. č. 8.2.
- nové napojenie na kanalizáciu z rúr PVC DN 200 s pieskovým lôžkom a obsypom potrubia z piesku 300 mm   nad vrchol rúry
- zásyp výkopu štrkodrvou so zhutnením po vrstvách vrát. dodávky
- zriadenie nového podkladu z prost. betónu tr. C 16/20 hr. do 250 mm do 1,5 m2
- spätná úprava živičného krytu vozovky - pokládka AC 11 hr. do 100 mm (50+50 mm) do 1,5 m2 so spojovacím
postrekom živičným hrán a plôch bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množ. od 0,5 do 0,8 kg/m2	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
002	2.	Výšková úprava poklopu šachty– zvýšením/znížením poklopu	ks		
Bližšia špecifikácia položky:
- zarezanie živičného krytu vozovky hr. nad 50 do 100 mm
- odstránenie živičného krytu hr. nad 50 do 100 mm a podkladu z prostého betónu hr. do 250 mm do 1 m2
- demontáž rámu a poklopu, odbúranie nadmurovky al. prstenca, zarovnanie plochy nadmurovky cementovou maltou, podbetónovanie alebo podmurovanie rámu.  Použiť zálievkovú maltu neobsahujúcu chlorid, odolnú voči
soli a olejom, s krátkou  dobou  tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosťou.
- znovuosadenie rámu a poklopu; v prípade poškodenia aj s ich dodávkou, dodávka podľa pol. č. 8.3.  
- zriadenie nového podkladu z prostého betónu tr. C 16/20 hr. do 250 mm do 1 m2            
- spätná úprava živičného krytu vozovky - pokládka AC 11 hr. do 100 mm (50+50 mm) do 1 m2 so spojovacím  postrekom živičným hrán a plôch bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mn. od 0,5 do 0,8 kg/m2	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
003	3.	Výšková úprava dažďového vpustu – zvýšením/znížením mreže	ks		
Bližšia špecifikácia položky:
- zarezanie živičného krytu vozovky hr. nad 50 do 100 mm
- odstránenie živičného krytu hr. nad 50 do 100 mm a podkladu z prostého betónu hr. do 250 mm do 1 m2
- demontáž rámu a mreže, odbúranie nadmurovky al. prstenca, zarovnanie plochy nadmurovky  cementov.  maltou,
podbetónovanie alebo podmurovanie rámu. Použiť zálievkovú  maltu  neobsahujúcu  chlorid, odolnú voči soli a olejom, s krátkou  dobou  tuhnutia  a vysokou zaťažiteľnosťou.
- zriadenie nového podkladu z prostého betónu tr. C 16/20 hr. do 250 mm do 1 m2
- znovuosadenie rámu a mreže;  v prípade poškodenia aj s ich dodávkou, dodávka podľa pol. č. 8.2.                  
 - spätná úprava živičného krytu vozovky - pokládka AC 11 hr. do 100 mm   (50+50 mm) do 1 m2 so spojovacím
postrekom živičným hrán a plôch bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mn. od 0,5 do 0,8 kg/m2	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
004	4.	Vybudovanie dažďového vpustu	ks		
Bližšia špecifikácia položky:
- zarezanie živičného krytu vozovky hr. nad 50 do 100 mm
- odstránenie živičného krytu hr. nad 50 do 100 mm, podkladu z prostého betónu hr. do 250 mm a štrkodrviny
hr. do 300 mm do 2 m2
- výkop v hornine tr. 3 hľ. do 1500 mm  
- zriadenie lôžka zo štrkodrviny hr. 100 mm vrátane dodávky 
- dodanie a osadenie dažďového vpustu z typových prefabrikovaných betónových dielcov D 500 mm s použitím zálievkovej malty neobsahujúcej chlorid, odolnej voči soli a olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosťou, dodanie a osadenie liatin. rámu  a mreže s nálevkou, dodávka podľa pol. č. 8.2.
- spätný zásyp štrkodrvou zhutňovanou po vrstvách vrát. dodávky
- zriadenie nového podkladu z prostého betónu tr. C 16/20 hr. do 250 mm do 2 m2
- spätná úprava živičného krytu vozovky - pokládka AC 11 hr. do 100 mm   (50+50 mm) do 2 m2 so spojovacím
postrekom živičným hrán a plôch bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mn. od 0,5 do 0,8 kg/m2	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
005	5.	Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie vo vozovke	ks		
Bližšia špecifikácia položky:
- zarezanie živičného krytu vozovky hr. nad 50 do 100 mm
- odstránenie živičného krytu hr. nad 50 do 100 mm, podkladu z prostého betónu hr. do 250 mm a štrkodrviny
hr. do 300 mm do 2,5 m2
- výkop v hornine tr. 3 hľ. do 3350 mm so zriadením paženia (dodávka, osadenie, odstránenie)
- zriadenie lôžka zo štrkodrviny hr. 100 mm vrát. dodávky 
- dodanie a osadenie šachty z typových prefabrikovaných betónových dielcov pr. do 800 mm bez dna, s úpravou dna šachty vodostavebným betónom, s použitím zálievkovej malty neobsahujúcej chlorid, odolnej voči soli a olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosťou, vr. napojenia, dodanie a osadenie liatin. rámu a poklopu, dodávka podľa pol. č. 8.3. 
- spätný zásyp štrkodrvou zhutňovanou po vrstvách vrát. dodávky
- zriadenie nového podkladu z prostého betónu tr. C 16/20 hr. do 250 mm do 2,5 m2   
- spätná úprava živičného krytu vozovky - pokládka AC 11 hr. do 100 mm   (50+50 mm) do 2,5 m2 so spojovacím
postrekom živičným hrán a plôch bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mn. od 0,5 do 0,8 kg/m2	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
006	6.	Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie v zeleni	ks		
Bližšia špecifikácia položky:
- odstránenie ornice hr. do 200 mm
- výkop v hornine tr. 3 hľ. do 3800 mm so zriadením paženia (dodávka, osadenie, odstránenie)
- zriadenie lôžka zo štrkodrviny hr. 100 mm vrát. dodávky 
- dodanie a osadenie šachty z typových prefabrikovaných betónových dielcov pr. do 800 mm bez dna, s úpravou dna šachty vodostavebným betónom, s použitím zálievkovej malty neobsahujúcej chlorid, odolnej voči soli a olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosťou, vr. napojenia, dodanie a osadenie liatin. rámu  a poklopu, dodávka podľa pol. č. 8.3.
- spätný zásyp so zhutnením, rozprestrenie ornice a úprava okolitého terénu do pôvodného stavu s osiatim trávnym semenom vrátane jeho dodávky	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
007	7.	Kanalizačná prípojka DN 200	m		
Bližšia špecifikácia položky:
- zarezanie živičného krytu vozovky hr. nad 50 do 100 mm
- odstránenie živičného krytu hr. nad 50 do 100 mm, podkladu z prostého betónu hr. do 250 mm a štrkodrviny      hr. do 300 mm 
- výkop v hornine tr. 3 hľ. do 700 mm  
- zriadenie pieskového lôžka hr. 100 mm vrát. dodávky
- dodanie a uloženie potrubia z tvrdého PVC DN 200 
- postupný obsyp pieskom so zhutnením, zrnitosť max. 20 mm hr. cca 500 mm vrát. dodávky
- zásyp výkopu štrkodrvou so zhutnením po vrstvách hr. do 400 mm vrát. dodávky
- zriadenie nového podkladu z prostého betónu tr. C 16/20 hr. do 250 mm 
- spätná úprava živičného krytu vozovky - pokládka AC 11 hr. do 100 mm  (50+50 mm) so spojovacím postrekom
živičným hrán a plôch bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mn. od 0,5 do 0,8 kg/m2 	

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
v € bez DPH	
008	8.	Mreže, poklopy, rámy - zameranie, osadenie a dodávka  - STN EN 124	
009	8.1.	Zameranie a osadenie mreže, rámu, poklopu	ks		
010	8.2.	Dodávka mreže a rámu dažďového vpustu; rozmery:
Bližšia špecifikácia: min. zaťažovacia trieda D 400 (40 t), hr. cca 50 mm, 	
011	8.2.1.	mreža liatinová                       340x370 mm	ks		
012	8.2.2.	rám liatinový                           340x370 mm    	ks		
013	8.2.3.	mreža z oceľového plechu      340x370 mm	ks		
014	8.2.4.	mreža liatinová                       380x405 mm	ks		
015	8.2.5.	rám liatinový                           380x405 mm	ks		
016	8.2.6.	mreža z oceľového plechu      380x405 mm     	ks		
017	8.2.7.	mreža liatinová                       400x400 mm     	ks		
018	8.2.8.	rám liatinový                           400x400 mm     	ks		
019	8.2.9.	mreža z oceľového plechu      400x400 mm    	ks		
020	8.2.10.	mreža liatinová                       405x530 mm    	ks		
021	8.2.11.	rám liatinový                           405x530 mm     	ks		
022	8.2.12.	mreža z oceľového plechu      405x530 mm                                                     	ks		
023	8.2.13.	mreža liatinová                       405x580 mm    	ks		
024	8.2.14.	rám liatinový                           405x580 mm    	ks		
025	8.2.15.	mreža z oceľového plechu      405x580 mm    	ks		
026	8.2.16.	mreža liatinová                       490x580 mm   	ks		
027	8.2.17.	rám liatinový                           490x580 mm     	ks		
028	8.2.18	mreža z oceľového plechu      490x580 mm     	ks		
029	8.2.19.	mreža liatinová                       580x580 mm      	ks		
030	8.2.20.	rám liatinový                           580x580 mm     	ks		
031	8.2.21.	mreža z oceľového plechu      580x580 mm     	ks		
032	8.2.22.	mreža liatinová                       500x500 mm      	ks		
033	8.2.23.	rám liatinový                           500x500 mm      	ks		
034	8.2.24.	mreža z oceľového plechu      500x500 mm	ks		
035	8.2.25.	mreža otvárateľná liatinová  400x250 mm; zať. tr. D 400	ks		
036	8.3.	Dodávka liatinového poklopu a rámu   			
037	8.3.1.	liatinový poklop    kruh „C“  650 mm –  250 KN	ks		
038	8.3.2.	liatinový poklop    kruh „C“  650 mm –  400 KN	ks		
039	8.3.3.	liatinový poklop    štvorec „B“ 600/600 mm - 100 KN	ks		
040	8.3.4.	liatinový poklop    štvorec „C“ 600/600 mm - 250 KN	ks		
041	8.3.5.	liatinový rám        kruh „C“  650 mm –  250 KN	ks		
042	8.3.6.	liatinový rám        kruh „C“  650 mm –  400 KN	ks		
043	8.3.7.	liatinový rám        štvorec „B“ 600/600 mm - 100 KN	ks		
044	8.3.8.	liatinový rám        štvorec „C“ 600/600 mm - 250 KN     	ks		

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
045	9.	HZS, betónová zmes			
046	9.1.	Hodinová zúčtovacia sadzba  	1 prac./hod.		
047	9.2.	Dodávka betónovej zmesi C 16/20 s dovozom, spracovaním,
zhutnením	m3		

Č. pol.	P.č.         	Popis položky	m.j.	Cena za m.j.
€ bez DPH	
048	10.	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.		
Bližšia špecifikácia položky:
- vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou                  pre zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska na pozemnej komunikácii v obci (dvojpruhová resp.  štvorpruhová komunikácia, križovatka) s jeho odsúhlasením KR PZ v Košiciach, KDI 	

Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie

Zoznam položiek  
so stanovením maximálnych cien položiek

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Max. cena 
€ bez DPH	
1.	Rekonštrukcia dažďového vpustu	ks	1.00	576,00	
2.	Výšková úprava poklopu šachty – zvýšením/znížením poklopu	ks	1.00	150,30	
3.	Výšková úprava dažďového vpustu – zvýšením/znížením mreže	ks	1.00	155,70	
4.	Vybudovanie dažďového vpustu	ks	1.00	540,00	
5.	Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie vo vozovke	ks	1.00	2 520,00	
6.	Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie v zeleni	ks	1.00	1 368,00	
7.	Kanalizačná prípojka DN 200			162,00	
8.	Mreže, poklopy, rámy – zameranie, osadenie a dodávka – STN EN 124	
8.1.	Zameranie a osadenie mreže, rámu, poklopu	ks	1.00	18,00	
8.2.	Dodávka mreže a rámu dažďového vpustu; rozmery:	
8.2.1.	mreža liatinová 340x370 mm 	ks	1.00	75,60	
8.2.2.	rám liatinový 340x370 mm	ks	1.00	60,30	
8.2.3.	mreža z oceľ. plechu 340x370 mm	ks	1.00	50,40	
8.2.4.	mreža liatinová 380x405 mm	ks	1.00	90,00	
8.2.5.	rám liatinový 380x405 mm	ks	1.00	77,40	
8.2.6.	mreža z oceľového plechu 380x405 mm	ks	1.00	60,30	
8.2.7.	mreža liatinová 400x400 mm	ks	1.00	106,20	
8.2.8	rám liatinový 400x400 mm	ks	1.00	85,50	
8.2.9.	mreža z oceľového plechu 400x400 mm	ks	1.00	78,30	
8.2.10.	mreža liatinová 405x530 mm	ks	1.00	121,50	
8.2.11.	rám liatinový 405x530 mm	ks	1.00	112,5	
8.2.12.	mreža z oceľového plechu 405x530 mm	ks	1.00	93,6	
8.2.13.	mreža liatinová 405x580 mm	ks	1.00	134,10	
8.2.14.	rám liatinový 405x580 mm	ks	1.00	129,60	
8.2.15.	mreža z oceľového plechu 405x580 mm	ks	1.00	102,60	
8.2.16.	mreža liatinová 490x580 mm	ks	1.00	142,20	
8.2.17.	rám liatinový 490x580 mm	ks	1.00	131,40	
8.2.18.	mreža z oceľového plechu 490x580 mm	ks	1.00	111,60	
8.2.19.	mreža liatinová 580x580 mm	ks	1.00	162,00	
8.2.20.	rám liatinový 580x580 mm	ks	1.00	150,30	
8.2.21.	mreža z oceľového plechu 580x580 mm	ks	1.00	122,40	
8.2.22.	mreža liatinová 500x500 mm	ks	1.00	149,40	
8.2.23.	rám liatinový 500x500 mm	ks	1.00	136,80	
8.2.24.	mreža z oceľového plechu 500x500 mm	ks	1.00	77,40	
8.2.25.	mreža otvárateľná liatinová 400x250 mm	ks	1.00	164,70	
8.3.	Dodávka liatinového poklopu a rámu	
8.3.1.	liatinový poklop kruh. „C“ pr. 650 mm – 250 KN	ks	1.00	109,80	
8.3.2.	liatinový poklop kruh. „C“ pr. 650 mm – 400 KN	ks	1.00	161,10	
8.3.3.	liatinový poklop štvorec „B“ 600/600 mm – 100 KN	ks	1.00	106,20	
8.3.4.	liatinový poklop štvorec „B“ 600/600 mm – 250 KN	ks	1.00	113,40	
8.3.5.	liatinový rám kruh. „C“ pr. 650 mm – 250 KN	ks	1.00	80,10	
8.3.6.	liatinový rám kruh. „C“ pr. 650 mm – 400 KN	ks	1.00	157,50	
8.3.7.	liatinový rám štvorec „B“ 600/600 mm – 100 KN	ks	1.00	65,70	
8.3.8.	liatinový rám štvorec „B“ 600/600 mm – 250 KN	ks	1.00	114,30	
9.	HZS, betónová zmes	
9.1.	Hodinová zúčtovacia sadzba 	hod.	1,00	9,90	
9.2.	Dodávka betónovej zmesi C 16/20 s dovozom, spracovaním, zhutnením	m3	1,00	164,70	
10.	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,00	504,00	
Podmienky pre vykonávanie predmetu zákazky 
„Rekonštrukcia, výstavba  a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie“ (ďalej  len podmienky), 
ktoré budú súčasťou objednávky vystavenej úspešnému uchádzačovi

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
                           Zastúpené: Ing. Pavol Lazúr, riaditeľ MMK  
                           IČO: 00691135, DIČ: 2021186904
                           IČ pre daň: SK2021186904
                           Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
                           Číslo účtu: 442486001/5600  
                           Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula, č. tel. 055 6419 348, 
                                                         MMK oddelenie  správy komunikácií,
                                                         e-mail: jozef.mikula@kosice.sk
                                                         Bc. Peter Paučo, č. tel. 055 6419 344, 
                                                         MMK oddelenie správy komunikácií 
                                                         e-mail: peter.pauco@kosice.sk
        
 Zhotoviteľ:    
                        Zastúpený:
	            IČO: 
                        IČ DPH:
                        Bankové spojenie: 
                        Číslo účtu:
                        Kontaktná osoba:   
                        e-mail:                                                  

1. Predmet zákazky
1.1. Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia dažďových vpustov, výšková úprava poklopov šácht dažďovej kanalizácie, výšková úprava dažďových vpustov, vybudovanie nových dažďových vpustov, šácht dažďovej kanalizácie a kanalizačných prípojok, zameranie a osadenie mreží, rámov dažďových vpustov a poklopov šácht dažďovej kanalizácie vrátane dodávok všetkých súvisiacich materiálov a výrobkov, dodávka, spracovanie a zhutnenie betónovej zmesi a. i.  podľa uvedenia v zozname položiek. 
1.2. Súčasťou vykonávania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov         v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách;               v prípade ak si to bude vyžadovať postup stavebných prác a dopravná situácia, aj zabezpečenie vypracovania projektu osadenia dočasného dopravného značenia pre označenie dlhodobého pevného pracoviska a jeho odsúhlasenie Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach, Krajským dopravným inšpektorátom; zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia s vykonávaním predmetu zákazky ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich  pri  vykonávaní  predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení,  dodanie certifikátov/vyhlásení zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov.
1.3. Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať objednávateľ - poverený zamestnanec Magistrátu mesta Košice oddelenia správy komunikácií (ďalej len zástupca objednávateľa) vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií a na výšku finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa. 
1.4. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky vo vlastnom mene, na svoje náklady a         na vlastnú zodpovednosť.

2. Termín vykonávania predmetu zákazky
2.1. Zhotoviteľ bude predmet zákazky vykonávať v termíne do 31.12.2011.
2.2. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé plnenia predmetu zákazky podľa požiadaviek  zástupcu objednávateľa, ktorý určí druh, rozsah a termín požadovaného plnenia. Tento termín je pre zhotoviteľa záväzný, ak nedôjde v priebehu plnenia k podstatnému zvýšeniu rozsahu plnenia. V takomto prípade sa termín ukončenia plnenia dohodne osobitne, so zreteľom               na objektívne možnosti zhotoviteľa a oprávnené požiadavky zástupcu objednávateľa.  
2.3. Začatie a skončenie dohodnutého plnenia príp. aj iných naliehavých prác a činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, sa riadi výlučne potrebami zaistenia bezpečnej prevádzky na pozemných komunikáciách pre všetkých účastníkov cestnej premávky            bez ohľadu na pravidelný pracovný čas, dni pracovného pokoja a sviatky.
2.4. V prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zhotoviteľ vykoná stavebné úpravy dažďových vpustov, stavebné úpravy poklopov a osadenie mreží a poklopov vrátane ich dodávky do 24 hod. od požiadavky  prijatej telefonicky, e-mailom resp. v listinnej podobe od zástupcu objednávateľa.
2.5. Prerušenie plnenia je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zákazky.
2.6. V prípade prerušenia dohodnutého plnenia objednávateľom z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu iných skutočností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ v čase podpísania zákazky nemohli predpokladať, bude termín ukončenia dohodnutého plnenia predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia dohodnutého plnenia.
2.7. Objednávateľ dokončené dohodnuté plnenie prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok určených v objednávke a v tejto prílohe (podmienkach).

3. Miesto vykonávania predmetu zákazky
3.1. Miesto vykonávania predmetu zákazky: Košice, podľa požiadaviek zástupcu objednávateľa.

4. Cena za vykonávanie predmetu zákazky
4.1. Cena celkom v € s DPH za vykonanie predmetu zákazky uvedená v objednávke je predpokladaná maximálna cena plnenia. Cena celkom v € s DPH, ktorú zhotoviteľ vyfakturuje za predmet zákazky, bude závisieť od skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného zástupcom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ zrealizuje na základe požiadaviek zástupcu objednávateľa v zmysle bodu 1.3. čl. 1. a čl. 2. týchto podmienok. 
4.2. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky sú stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
4.3. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky vychádzajú z konečnej cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci elektronického výberového konania (elektronickej aukcie) a sú vyjadrené v eurách (€) bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
4.4. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky sú uvedené v zozname položiek, ktorý je s týmito podmienkami neoddeliteľnou prílohou objednávky. 
4.5. Jednotkové ceny za prípadné ďalšie stavebné práce a činnosti, ktoré nie sú uvedené           v  zozname položiek tvoriacom prílohu objednávky a ktorých vykonanie bude nevyhnutné vzhľadom na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky, budú stanovené v zmysle platného cenníka CENEKONu.  
4.6. K jednotkovým cenám vyjadreným v € bez DPH bude zhotoviteľ fakturovať DPH              v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

5. Fakturačné a platobné podmienky
5.1. Na vykonávanie predmetu zákazky nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 
5.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. Tento doklad bude priložený k faktúre. 
5.3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ bude oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  
5.5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
5.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania  vo výške  9 % p.a. z dlžnej sumy do dňa zaplatenia na účet zhotoviteľa.
5.7.Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením podľa čl. 2. týchto podmienok, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 30 % z ceny plnenia denne za každý deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady
6.1. Záručná doba na vykonaný predmet zákazky je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa jeho odovzdania a prevzatia zástupcovi objednávateľa. Na dodané výrobky/materiály, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí dohodnutého plnenia záručné listy, je záručná doba v zmysle týchto záručných listov.
6.2. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na predmete zákazky, haváriami a prírodnými katastrofami. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani            pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať. 
6.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky. Termín odstránenia  prípadných vád a nedorobkov bude dohodnutý písomnou formou.
6.4. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky predmetu zákazky v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 30 % z ceny vadného plnenia denne a to za každý kalendárny deň omeškania a objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie týchto vád a nedorobkov prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť         na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. 
6.5. Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.

7. Podmienky vykonávania predmetu zákazky 
7.1. Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu zákazky je povinný dodržiavať záväzné  právne  predpisy a nariadenia, všeobecné technické podmienky na výstavbu a uskutočňovanie stavieb, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ochrany zdravia osôb na stavenisku, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi           pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie, technické podmienky alebo im ekvivalentné a pod. súvisiace, najmä: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality (vr O1/2004), STN 73 67 13 Dažďové vpusty. (vr. 1981/1),  STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov, STN EN 13380 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na renováciu a opravu systémov stôk a kanalizačných potrubí mimo budov, STN 75 6101  Stokové  siete  a  kanalizačné  prípojky, STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda (vr. A1/2004, A2/2005, NA/2009), STN 73 1210 Vodotesný betón a betóny osobitných vlastností, STN EN 1452-2 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na podzemné a nadzemné tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 2: Rúry (ISO 1452-2: 2009), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných      v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest: 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie (vr. O1/2006), STN 72 2430-1 Malty na stavebné účely. Časť 1: Spoločné ustanovenia (vr. O1/1993, Z1/2004, Z2/2009), STN 72 2430-3 Malty na stavebné účely. Časť 3: Malty na murovanie, výrobu keramických dielcov a stykové malty (vr. O1/1993, Z1/2003, Z2/2004, Z3/2009), STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón: 2007 (vr.AC/2008), STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá.  Špecifikácie cestných asfaltov: 2009, STN EN 12597 Asfalty a asfaltové spojivá. Terminológia, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené  asfaltové  vrstvy:2009, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky a  nátery:2009, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné  ustanovenia (vr. a/1991, Z2/1999), STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (vr. A/1988, b/1990, Z3/1992, Z4/1992, Z5/2000, Z6/2001), STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií:2004 (vr. O1/2006), STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky: 2008 (vr. O1/2009), STN EN 12767 Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy: 2008, STN EN 13422+A1 Dopravné zariadenia na pozemných  komunikáciách.  Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce: 2009, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách: 2000 (vr. Z1/2003, Z2/2005), STN EN 471+A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou                    na profesionálne využitie. Metódy skúšania a požiadavky: 2008, technické podmienky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcie dopravnej infraštruktúry TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest              na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, zákon č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  vyhl. MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje  katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Košice č. 2/1991 O nakladaní, údržbe a ochrane zelene, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení; vyhláška SBÚ a SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky                na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a.i. súvisiace.
7.2. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky podľa požiadaviek zástupcu objednávateľa, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín a miesto vykonávania plnenia. 
7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť druh použitého materiálu pri dodávke mreží dažďových vpustov a poklopov, pričom tieto musia vyhovovať požadovanej zaťažovacej triede. Použitie iného ako požadovaného druhu materiálu je zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa. Pri vykonávaní predmetu zákazky nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.4. Prípadná dodávka materiálov a výrobkov iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek (po odsúhlasení zástupcom objednávateľa), bude fakturovaná podľa dodacieho listu, ktorý bude priložený ku faktúre. 
7.5. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov/výrobkov v zmysle zákona                  č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a príp. zamestnancov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie a udržiavanie miesta vykonávania predmetu zákazky v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a bezpečnosť strojných a technických zariadení.
7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania predmetu zákazky a okamžite odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti alebo ako jej dôsledku a znečistenie pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ktoré bude spôsobené vykonávaním predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
7.8. V súvislosti s vykonávaním predmetu zákazky zhotoviteľ zodpovedá za umiestňovanie (osadenie, premiestňovanie, odstránenie) a udržiavanie dopravných značiek v zmysle  zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, kedy bude vypracovaný projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený Krajským riaditeľstvom policajného zboru, Krajským dopravným inšpektorátom v Košiciach, bude dočasné dopravné značenie umiestnené podľa tohto odsúhlaseného projektu. Obstaranie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
7.9. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavebného denníka,  do ktorého  budú  zaznamenávané všetky  dôležité údaje týkajúce sa vykonávania stavebných prác (technologických, časových postupoch, a.i.) a umožní objednávateľovi kedykoľvek sa presvedčiť primeraným spôsobom o rozsahu a kvalite vykonaného plnenia. Na vykonanie dozoru, resp. kontrolu kvality vykonávaného plnenia, zhotoviteľ poskytne objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.
7.10. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky tak, aby nebola spôsobená škoda                na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do  práv  a právom chránených  záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov.
7.11. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické predpisy a tieto podmienky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov objednávateľa a zhotoviteľa a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením, resp. neplnením uvedených povinností, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku.
7.12. Povinnosť vykonať predmet zákazky (dohodnuté plnenie) bude splnená jeho riadnym odovzdaním a prevzatím. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dohodnutým plnením certifikáty/vyhlásenia zhody všetkých použitých materiálov a výrobkov. Objednávateľ nie je povinný prevziať plnenie, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ak bolo vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozpore s dohodami uzavretými medzi objednávateľom a zhotoviteľom  alebo v rozpore       s objednávkou a týmito podmienkami. 
7.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v týchto podmienkach a vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách.
7.14. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
7.15. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Objednávka zaväzuje zhotoviteľa ako aj objednávateľa k splneniu záväzkov.
8.2. Pokiaľ nie je v  objednávke a v týchto podmienkach stanovené inak, riadia sa vzťahy založené na podklade jej obojstranného podpisu Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi ptredpismi.
8.3. Tieto podmienky (Podmienky pre vykonávanie predmetu zákazky Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie) a zoznam položiek obsahujúci popis položiek, merné jednotky a ceny za merné jednotky sú neoddeliteľnou prílohou objednávky.                                                                                                                                            
8.4. Objednávka vrátane príloh je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 

Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa:

................................                                                              ..........................

Vzor – formulár A

Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie

Uchádzač: ...................................................................................................................................
                  ....................................................................................................................................
                              (Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Zoznam stavebných prác uskutočnených  za predchádzajúce tri roky 
(2008-2010)

Rok

	Názov/obchodné meno 
zmluvného partnera,
adresa jeho sídla
alebo miesta podnikania	Názov a stručný opis
predmetu zákazky	Miesto 	Lehota
uskutočnenia	Skutočne 
fakturovaná cena

(€ bez DPH)	Odberateľ - kontaktná osoba, meno,
priezvisko,
telefónne číslo	

							

							

  Uviesť sumár za príslušný rok:		

Dátum:

.........................................................................
                  podpis uchádzača 

Vzor – formulár B

Rekonštrukcia, výstavba a stavebné úpravy dažďových vpustov a šácht dažďovej kanalizácie

Uchádzač: ...................................................................................................................................
                  ....................................................................................................................................
                              (Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii
na vykonávanie predmetu zákazky

Názov/typ

Použitie
	
Počet kusov	

			

			

			

Dátum:

.........................................................................
                  podpis uchádzača