Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

VYSVETLENIE č. 1
Na základe upozornenia jedného z uchádzačov na ukončenie výroby požadovaného tovaru uvádzame opravenú technickú špecifikáciu.

Manažovateľný 48 portový ethernetový prepínač vrátane  podpory – 5 ks

Požiadavky na prepínač
Dátový prenos
•	Max. prenosová rýchlosť: 0.1 Gbit/s
•	Plne duplexný režim: áno
•	Aktuálna rýchlosť dátového prenosu: 1000 Mbit/s
•	Switching capacity: 16 Gbit/s
Pripojenie siete
•	Veľkosť tabuľky adries: 8000 entries
•	Sieťová charakteristika: ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP Protokol
•	Správa protokolov: Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH
•	Data link protokol: Ethernet, Fast Ethernet
Možnosti prepojenia
•	Počet portov: 48
•	Zadné konektory: 24 x 10/100, 2 x dual-purpose uplinks
Pamäť
•	Flash Memory: 32 MB
Inštalácia do skrine: 1U

Napájanie: 100-240V AC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz

Systémové požiadavky
•	Minimálna RAM: 64 MB
V zhode s normou:
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

Bezpečnosť:
UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE

Požiadavky na servisnú podporu
3-ročná servisná podpora s garanciou opravy do nasledovného pracovného dňa 

Uchádzač ako prílohu výzvy doloží technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s technickou špecifikáciou požadovaného tovaru. V prípade, že ponúkaný tovar nebude spĺňať požadované parametre, ponuka uchádzača nebude vyhodnocovaná. Uchádzač uvedie aj obchodný názov ponúkaného tovaru s typovým označením.

Spracovala: Ing. Gabriela Hajduková
V Košiciach, 3.5.2013