Príloha č.1
Opis predmetu zákazky
Minimálne technické a funkčné požiadavky na technológiu a komponenty požadované Mestskou Políciou Košice pre kompatibilné pripojenie zariadení do jestvujúceho MKS:

1.	POŽIADAVKY NA OTOČNÚ KAMERU 

Minimálne požiadavky ( referenčný produkt BOSCH AutoDome séria 800 HD )

-	Vyžarovanie
o	EN55022 class B (CE) – Information Technology Equipment 
o	EN61000-3-2 - Electromagnetic compatibility (EMC). 
-	Imunita
o	EN55024 (24 VAC) – Information technology equipment. 
-	Bezpečnosť
o	EN60950-1 (CE) - Information technology equipment. Safety. 
-	Základná charakteristika
o	PTZ Deň / Noc HD kamera, progressive scan
o	Rozlíšenie 1920 x 1080 bodov (HD 1080p) pri 30 obr/s. , formát obrazu 16:9
o	priame pripojenie k LAN pomocou H.264 a JPEG kompresie
o	súlad s ONVIF štandardom
o	Podpora nasledujúcich trasovacích módov:
•	99 užívateľom definovaných prepozícií s 20 znakovým popisom
•	1 x preset tour s 64 prepozíciami a definovateľným časom medzi presetmi
•	2 x Auto tour 
o	Presnosť PTZ +-0.1 stupeň
o	Variabilná rýchlosť pan/tilt:
•	Manuálny režim ovládania 0.1 až 120 stupňov/s.
•	Automatický režim medzi prepozíciami : 360 st./s. H a 100 st./s. V
o	proporcionálny zoom ( automatická zmena rýchlosti otáčania v závislosti od zoom-u )
o	Stabilizácia obrazu
o	Dynamický rozsah 86 dB
o	16 sektorov s 20 znakovým popisom
o	inteligentná videoanalýza obsahu obrazu integrovaná v kamere
o	24 nezávislých, plne programovateľných privátnych zón
o	20 x Zoom objektív f=4.7 až 94 mm, 12 x digitálny zoom ( 3⁰ až 55⁰ )
o	integrácia svetla na čipe CCD s predĺžením expozičnej doby 
o	minimálna citlivosť vo farebnom režime pri vypnutej integrácii  0.8 lux
o	minimálna citlivosť v ČB režime pri vypnutej integrácii  0.12 lux
-	Riadenie záznamu obrazu
o	Podpora ukladania videodát priamo na iSCSI RAID diskové pole
-	IP konektivita
o	konfigurácia kamery a plné ovládanie cez sieť 
o	4 nezávislé video streami súčasne  ( 1 x 1080p alebo 720p stream, 1 x H.264 BP+ stream, 1 x JPEG stream a 1 x HD i-frame stream )
-	Vstavaná inteligentná video analýza obsahu obrazu (VCA)
o	samostatný mikroprocesor výhradne pre funkciu VCA, záťaž procesora VCA neovplyvňuje generovanie video streamov kamery 
o	 nezávislé nastavenie VCA pre 8 prepozícií
o	 automatická adaptácia na zmeny environmentálnych podmienok
o	 10 samostatných úloh definovaných užívateľom kamera vykonáva súčasne, pre každú úlohu nadradený bezpečnostný systém vykonáva samostatný alarmový scenár 
o	 dostupné úlohy:
•	Zanechaný objekt
•	Odobratý objekt
•	Následné prekročenie viacerých detekčných línií
•	Objekt v detekčnom poli
•	Zotrvanie v detekčnom poli nad stanovený čas – Loitering
•	Zmena podmienok ( zastavenie sa objektu, pohyb statického objektu )
•	Sledovanie trasy
•	Opustenie detekčného poľa
•	Vstup do detekčného poľa
•	Pohyb v protismere
•	Zmena voči referenčnému obrazu
o	 Definovateľné parametre: 
•	Perspektíva v obraze
•	Min. a max. veľkosť objektu
•	Min. a max. rýchlosť objektu
•	Pomer strán objektu
•	Farba objektu
•	Smer pohybu 
-	Kryt kamery
o	Robustný hliníkový kryt
o	Akrylátová  polguľa 
o	Krytie IP66 (NEMA 4X) štandard
-	Snímací Senzor
o	Typ 1/2.8“ CMOS , progresívny scan
o	počet aktívnych bodov 1920 x 1080
-	Video Stream
o	Video kompresia H.264  v súlade s normou (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG
o	Dátový tok : 9.6 kbps až 6 Mbps
o	Latencia
•	Maximum: 240 ms
-	Citlivosť kamery ( 3200K , 89% Scene Reflectivity, F1.4)
o	 Min. citlivosť (30 IRE):
•	Color: 0.8 lx
•	Color + integrácia : 0.04 lx
•	ČB: 0.12 lx
•	ČB + integrácia 64x: 0.005 lx
-	Obraz
o	Day/Night: Color, Mono, Auto
o	Dynamický rozsah: 50 dB
o	BLC On / Off
o	AGC: On / Off (0 – 35 dB) 
o	White Balance: ATW, ATW hold, Manual (2500 to 10,000K)
o	Shutter:
•	Auto (1/50 [1/60] to 1/10000) 
-	Sieť
o	Protokoly: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, 
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, iSCSI, UPnP 
o	STP, 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45
-	Pracovná teplota -40°C to +50°C
-	Kamera musí byť plne kompatibilná s hlavným riadiacim softvérom mestského kamerového systému a systémom riadenia video steny BOSCH VIDEO MANAGEMENT SYSTEM
-	kamera musí byť dodaná vrátane rozširujúcej licencie MBV-XCHAN-45 pre jestvujúci systém BOSCH VMS  
-	Kamera musí poskytovať priame pripojenie optického vedenia cez zabudovaný SFP modul v zdrojovej časti kamery
-	Integrované prepäťové ochrany pre napájanie, alarmové vstupy / výstupy, dáta (ethernet)
-	Záručná doba potvrdená výrobcom 3 roky

2.	POŽIADAVKY NA DÁTOVÝ PREVODNÍK

-	Obstarávateľ požaduje dodať 2 ks dátových prevodníkov pre pripojenie telemetrie z jestvujúcich PTZ kamier s Bi-Phase komunikáciou do MKS systému.
o	dátový prevodník musí obsahovať 16 výstupov Bi-Phase, pričom každý výstup musí umožňovať pripojenie 8 ks Bi-Phase zariadení
o	dátový prevodník musí obsahovať 2 vstupy RS-232
o	dátový prevodník musí umožňovať prevod komunikačného slova z  AutoDome RS-232 Control Code Protocol na Allegiant Bi-Phase control code   

3.	POŽIADAVKY ZHOTOVITEĽA  

-	Zhotoviteľ musí predložiť certifikát o oprávnení inštalovať a vykonávať servisnú činnosť na ponúkanú technológiu vystavený výrobcom resp. autorizovaným zástupcom pre SR

Spracoval: Ing.Miroslav Čižmár