OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Minimálne požiadavky na hlavný riadiaci SW mestského kamerového systému.
Referenčný produkt BOSCH Video Management System v4 alebo ekvivalentný produkt )

-	Produkt vyrobený výrobcom so systémom riadenia kvality v súlade s ISO 9001 /EN 29001
-	Správa kamier na báze IP videa a server/klient architektúry, práca v sietiach IP
-	Podpora ONVIF kompatibilných produktov s plnou funkcionalitou virtuálnej videomatice a ich funkcií
-	Systém na správu videa sa skladá z nasledujúcich SW modulov:
o	 riadiaci server
o	 služba riadenia záznamu kamier
o	 Konfiguračný klient
o	 Operátor klient
-	Video z kamery resp. kamier musí byť dostupné pre jednu alebo viaceré stanice „Operátor klient“ súčasne a kedykoľvek
-	Kamery, rekordéry a klientské stanice môžu byť umiestnené kdekoľvek v IP sieti
-	Softvérové komponenty systému pre správu videa môžu byť umiestnené spoločne na jednom PC pre malé aplikácie, alebo na samostatných PC a serveroch pre veľké systémy
-	Server pre správu videa pracuje ako služba v systéme Windows Server 2008R2 a Windows 7
-	Konfiguračný klientsky SW pracuje ako aplikácia v systéme Windows Server 2003, Server 2008R2, Windows XP a Windows 7
-	Operátor klient pracuje ako aplikácia v systéme Windows 7 
-	Systém na správu videa poskytuje službu pre podporu iPad a iPhone zariadení ako mobilných videoklientov
-	Mobilný video klienti musia mať prístup k živému obrazu a záznamu zo všetkých kamier dostupných v systéme. To musí byť umožnené cez získanie prístupu s užívateľským účtom ( meno, heslo )
-	 Systém na správu videa poskytuje vstavaný script editor, ktorý umožňuje písať riadiace skripty pre prakticky všetky funkcie systému. Príkazy na vykonanie skriptu môžu byť aktivované manuálne operátorom alebo automaticky v reakcii na udalosť či poplach. Vstavaný editor podporuje C # a VB.NET. Vykonanie skriptu operátor vyvolá dvojitým kliknutím na ikonu umiestnenú v logickom strome alebo na mape
-	Systém na správu videa poskytuje min. 10 rôznych a nezávislých programovateľných nahrávacích plánov. Tieto plány môžu byť naprogramované tak, aby poskytovali rôzne spôsoby záznamu pre deň, noc, víkend, obdobie a zvláštne dni.
-	 Systém na správu videa umožňuje vytvorenie užívateľských skupín, ktoré majú prístupové práva k špecifickým kamerám, prioritné otáčanie PTZ kamier, práva na export videa a prístupové práva k zoznamu udalostí. Ďalej definujú individuálne práva k živému videu, prehrávaniu, k audio záznamu, ovládaniu PTZ kamier a ich AUX príkazom 
-	Systém na správu videa podporuje duálnu autorizáciu ( prihlásenie resp. povolenie funkcie za prítomnosti páru užívateľov )
-	Systém na správu videa obsahuje rozhranie s inteligentnou analýzou obsahu videa. Pracuje s dátami, ktoré poskytujú IP kamery a enkódery vybavené VCA s pokročilou detekciou, ktorá analyzuje veľkosť ,smer a rýchlosť  objektu, rovnako detekciu objektov pri vstupovaní alebo opúšťaní určených oblastí.
-	 Systém na správu videa podporuje plnú konfiguráciu inteligentnej analýzy obsahu videa z konfiguračného klienta
-	Systém na správu videa musí reagovať na udalosti vyvolané inteligentnou analýzou obsahu videa
-	K stanici operátora v systéme na správu videa môžu byť pripojené až 4 monitory, pričom každý monitor môže byť nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval živé video, prehrávanie videa, mapy objektu alebo alarmy
-	Systém na správu videa podporuje Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ktorý umožňuje integráciu s podnikovým riadením užívateľov ako napr. Microsoft Active Directory
-	Systém na správu videa umožňuje exportovať video a audio dáta vo formáte ASF na CD /DVD, sieťovú jednotku alebo USB jednotku. Exportované dáta vo formáte ASF je možné prehrať pomocou štandardného SW, napr. Windows Media player
-	Systém na správu videa musí umožňovať exportovať video a audio dáta v natívnom formáte záznamu na CD / DVD mechaniku, sieťovú jednotku a lebo USB jednotku. Exportované dáta v natívnom formáte musia obsahovať všetky súvisiace metadáta. Prehliadací SW musí byť zahrnutý do exportu. Po inštalácii, prehliadací SW musí umožniť prehrávanie dát na akomkoľvek kompatibilnom PC s OS Windows
-	Systém na správu videa obsahuje funkciu auto detekcie kompatibilných IP zariadení v IP sietiach vrátane podsietí. Následne umožňuje automatické priradenie unikátnych IP adries
-	Systém na správu videa musí byť schopný súčasne konfigurovať viac kompatibilných zariadení rôznych typov. Ak sú konfigurované zariadenia rôznych typov , sú k dispozícii iba parametre dostupné vo všetkých zariadeniach
-	Systém na správu videa musí umožňovať nepretržitú prevádzku počas výpadku centrálneho servera ako sledovanie živého videa, prehrávanie záznamu a export videodát. Operator klient indikuje svoj stav pripojenia k centrálnemu serveru.
-	Systém na správu videa musí byť navrhnutý tak , aby zmeny konfigurácie na akejkoľvek časti systému neprerušili prevádzkové úlohy, pokiaľ operátor nerozhodne aktualizovať konfiguráciu pracovnej stanice
-	Centrálny riadiaci server systému na správu videa poskytuje riadenie, monitorovanie a kontrolu celého systému. Centrálny riadiaci server má byť nainštalovaný na počítači triedy server. Centrálny riadiaci server musí spracovávať a uchovávať dátový tok riadenia systému, správu alarmov, riadenie priorít, centrálnu knihu udalostí, centrálnu konfiguráciu systému a správu užívateľov.
-	Aktualizácia SW a konfigurácie na stanici „operator klient“ sa automaticky vykoná z centrálneho riadiaceho servera
-	Systém na správu videa musí byť navrhnutý tak, aby výpadok centrálneho riadiaceho servera nemal vplyv na funkčnosť služieb záznamu videa. Štandardný záznam a záznam na základe pohybu v scéne  musia pokračovať aj počas výpadku centrálneho riadiaceho servera.  Alarmový záznam nemusí byť aktivovaný ak je za aktiváciu alarmu na základe vyhodnotenia alarmovej podmienky zodpovedný centrálny riadiaci server. Počas výpadku servera musí byť možné zmeniť záznamové parametre v závislosti na časovom pláne záznamu. 
-	Konfiguračný klient poskytuje užívateľské rozhranie pre konfiguráciu a správu systému
-	„operator klient“ poskytuje užívateľské rozhranie pre sledovanie systému a prevádzku. Poskytuje živé sledovanie, vyhľadávanie a príjem poplachov
-	 Systém na správu videa musí umožňovať spracovanie alarmov v závislosti na časovom harmonograme
-	Systém na správu videa musí umožniť, aby alarmy boli individuálne pridelené na spracovanie pre konkrétne skupiny užívateľov.
-	Systém na správu videa musí podporovať replikácie takých udalostí, kde jediná fyzická  udalosť spôsobí viac systémových udalostí. Tieto rôzne udalosti musia byť nezávisle konfigurovateľné, aby umožnili nezávislú manipuláciu alarmov viacerým skupinám operátora, alebo musia byť spracované inak podľa rôznych plánovačov.
-	Systému pre správu videa musí umožňovať selektívne programovanie na alarm a na skupinu užívateľov a musí podporovať automatické „pop-up“ alarmové video.
-	Systému pre správu videa musí podporovať indikáciu videa vo špeciálnom Alarmovom okne
-	Systém na správu videa musí podporovať zobrazenie prichádzajúcich alarmov v alarmových riadkoch s 5 obrazovými panelmi na riadok. Okrem priradenej alarmovej kamery v obrazových paneloch musí umožniť zobrazenie aj iných alarmovým scenárom priradených kamier vrátane automatického prehatia alarmového videa. Ďalej musí umožňovať zobrazenie textových dokumentov, mapy objektu, HTML súboru alebo WEB stránky
-	Systém na správu videa musí podporovať zobrazenie a automatické radenie prichádzajúcich alarmov v alarmových riadkoch podľa priorít. V prípade alarmov s rovnakou prioritou musí mať operátor možnosť zvoliť si medzi pôvodným a novým alarmom
-	Systému pre správu videa musí mať reakčnú dobu maximálne 2 sekundy na spracovanie alarmu, pri dostatočnej šírke pásma siete 
-	Systému pre správu videa rozošle informáciu o poplachu podľa zoznamu alarmov na všetkých členov skupiny užívateľov, ktorým je alarm priradený. 
-	Systému pre správu videa musí fungovať tak, že keď je alarm prijatý užívateľom, musí byť odstránený z poplachového listu ostatných užívateľov v zozname.
-	Systému pre správu videa umožniť užívateľovi po prijatí alarmu ho neakceptovať. V tomto prípade, sa alarm znovu objaví v zozname alarmov všetkých členov skupiny užívateľov priradených k tomuto alarmu.
-	Systému pre správu videa musí podporovať prepojenie vopred definovaného pracovného postupu s alarmom. Pracovný postup sa skladá z akčných plánov a okna pre komentár. Akčný plán sa zobrazí ako textový dokument, HTML stránka, alebo webová stránka, ktorá zvyčajne obsahuje pokyny pre manipuláciu s alarmom. Komentáre zapísané v okne pre komentár, musia byť zaznamenané v denníku udalostí.
-	Systému pre správu videa musí umožňovať vynútenie pracovného postupu pre spracovanie  alarmu. V tomto prípade nie je možné alarm odstrániť, pokiaľ nie je pracovný postup spracovaný užívateľom
-	Systému pre správu videa musí ponúknuť možnosť automatického odstránenia poplachu, ak  pôvodná udalosť či stav už nie sú pravdivé.
-	Systému pre správu videa musí umožniť nakonfigurovanie alarmu tak, aby otočil PTZ kamery do predpozícií alebo aby PTZ kamery vykonali preddefinovaný Aux príkaz.
-	Systému pre správu videa musí umožniť nakonfigurovanie alarmu tak, aby priradenú kameru ku miestu resp. typu poplachu prepol do alarmového nahrávania
-	Systému pre správu videa musí byť konfigurovateľný na odoslanie e-mailu aj SMS správy v reakcii na alarm
-	Zobrazenie stavu a manuálne ovládanie ( zopnutie / rozopnutie ) alarmových reléových vstupov všetkých pripojených zaradení a kamier musí byť umožnený cez „Operator klient“
-	Reléové kontakty pripojených kamier ( vstupné aj výstupné ) musia byť ovládateľné na základe príkazových skriptov a cez ikony umiestnené v strome zariadení a na mape objektu
-	Zmena stavu vstupného relé pripojených kamier musí byť rozpoznateľná ako udalosť v systéme pre správu videa
-	Systém musí ukladať každú udalosť a alarm v SQL databáze, alarm musí obsahovať popis kamier ktoré boli nahrávané v dôsledku konkrétneho alarmu
-	Užívateľ musí byť schopný vyhľadávať v denníku udalostí a alarmov a musí mať možnosť exportovať výsledky vyhľadávania
-	SQL databáza musí byť zahrnutá v inštalačnom súbore, prípadne musí umožniť využívanie samostatne inštalovanej SQL databázy
-	Systém podporuje pripojenie sieťových IP vstupno/výstupných modulov, napr. Advantech ADAM6000
-	Vstupy a výstupy vstupno/výstupných IP modulu musia umožňovať správu ako je uvedené pre kontakty pripojených kamier
-	Systému pre správu videa musí byť schopný monitorovať zariadenia 3 strán cez SNMP protokol
-	Systému pre správu videa musí umožňovať sledovanie predprogramovaných sekvencií kamier vrátane zaradenia predpozície PTZ kamery pre každú PTZ kameru v každom kroku sekvencie, uložené sekvencie musí mať možnosť operátor vybrať ( spustiť ) z logického stromu alebo mapy 
-	Systému pre správu videa musí poskytovať SDK ( Software Development Kit ) pre integráciu systému pre 3 strany
-	Systému pre správu videa musí poskytovať OPC server pre integráciu do iných SW systémov
-	Ak operátor klient stratí spojenie so serverom systému pre správu videa, musí byť schopný napriek tomu pokračovať v práci s pripojenými zariadeniami
-	Systému pre správu videa musí poskytnúť administrátorovi konfigurovateľný logický strom zariadení s akoukoľvek štruktúrou s uzlami zložiek ako mapy, zariadenia ( kamery , vstupy, relátka ), sekvencie, dokumenty, hypertextové odkazy alebo príkazové skripty. Každý užívateľ, alebo skupina užívateľov môže vidieť v logickom strome iba položky , pre ktoré im udelil administrátor prístup
-	Systému pre správu videa musí poskytnúť užívateľovi vytvorenie poznámok (bookmark), ktoré sú užívateľom vložené pre časové obdobie alebo bod v čase záznamu pre neskoršiu analýzu resp. export videa
-	Systému pre správu videa musí poskytnúť užívateľovi vytvoriť a ľubovoľne konfigurovať obľúbený strom, ktorý môže obsahovať zložky ako napr. mapa, zariadenia ( kamery , vstupy, relátka ), obľúbené rozvrhnutie multi zobrazenia kamier v ľubovoľnej štruktúre. Obľúbený strom musí byť k dispozícii užívateľovi bez ohľadu na počítač, s ktorým sa prihlásil do systému
-	Systému pre správu videa musí poskytnúť multi zobrazenie kamier na obrazovke monitora. Usporiadanie musí byť optimalizované pre štandardné aj širokouhlé monitory. Pre štandardné monitory musí poskytovať mriežku obrazov 1x, 2x2, 3x3, 4x4 a 5x5. Pre širokouhlé monitory počet zobrazovacích okien je 1x1, 3x2, 4x3, 4x4 a 6x5. Systému musí umožniť zväčšenie okna pre kameru podľa aktuálnej mriežky pretiahnutím rohu na požadovanú veľkosť.
-	Systému pre správu videa musí používať koncept na zvýraznenie  vybraného obrazového okna kamery. Vybrané okno musí byť jasne zvýraznené. Vybraná kamera používa zadávané povely ako napr. PTZ ovládanie , AUX príkazy, rýchle ovládanie prehrávania či audio záznam
-	Systému pre správu videa musí podporovať mapy objektu s funkčnými ikonami zariadení ( kamery , vstupy, relátka ) , ikonami pre inicializáciu príkazového skriptu, ikony pre spustenie sekvencií kamier a odkazov na ďalšie mapy. Mapy musia mať možnosť zväčšenia. Ikony musia voliteľne zobraziť názov zariadenia alebo meno odkazu
-	„Operator klient“ musí zobrazovať živé streamy z pripojených kamier, pričom musí byť možné konfigurovať na pracovnú stanicu a individuálne pre každú kameru ktorý stream ( Stream1 alebo stream 2) má byť zobrazený 
-	Systému pre správu videa musí podporovať ovládanie PTZ s vyhradeným grafickým joystickom s podporou PAN, TILT, ZOOM, clona, ostrenie a AUX príkazy. To musí byť podporované tiež  v obrazovom okne PTZ kamery kliknutím myši v okne. Vtedy sa zmení kurzor na označenie PTZ a kamera sa bude otáčať smerom v závislosti od polohy kurzora voči stredu obrazu. Rovnako v závislosti vzdialenosti kurzora od stredu obrazu sa bude meniť aj rýchlosť otáčania PTZ kamery. Priestor v strede obrazu sa používa aj na riadenie ZOOM IN/OUT. Ako náhle je zväčšenie inicializované, rýchlosť zoom-u sa zvýši v závislosti vzdialenosti kurzora od stredu obrazu
-	Systému pre správu videa musí podporovať digitálny zoom v akomkoľvek pod okne pomocou kolieska myši.
-	Systému pre správu videa musí poskytovať funkciu okamžitého prehratia záznamu stlačením jedinej ikony pre ľubovoľnú zobrazenú kameru s definovaným časom ( napr. -1 minúta ). Funkcia okamžitého prehratia záznamu podporuje pauzu, prehrávanie vpred, prehrávanie vzad, jeden krok vpred, jeden krok vzad, rýchlo dopredu, rýchlo späť. 
-	Systému pre správu videa musí podporovať časovú os záznamu, ktorá poskytuje grafický prehľad videa uloženého na disku. Časová os zobrazí časový plán, ktorého rozsah možno plynule nastaviť od min. 15-minút na jeden mesiac. Pre každú kameru zobrazí v režime prehrávania, samostatnú časovú os, ktorá zobrazuje stav a typ uloženého. Os musí byť farebne označená pre zobrazenie dostupnosti videa. Ak je video dostupné, či je to normálne nahrávanie, nahrávanie pohybu, alebo alarmové nahrávanie. Na osi musí byť výrazne označené, ak je video je chránené pred zmazaním. Os musí tiež uviesť, či je  asociované audio. 
-	Systému pre správu videa musí podporovať časovo synchronizované prehrávanie až 16 kamier.
-	Systému pre správu videa musí podporovať vyhľadávanie nahraného videa aspoň podľa nasledujúcich kritérií:
o	veľkosť objektu
o	farba objektu
o	smer pohybu objektu
o	rýchlosť pohybu
o	detekcia vstupu objektu do určenej oblasti
o	detekcia opustenia objektu určenej oblasti
Táto inteligentná analýza obsahu musí byť umožnená po zázname obrazu z lokálneho alebo centrálneho dátového úložiska kamerového systému
-	Systému pre správu videa musí podporovať voliteľné zobrazenie o analýze obrazu ako je zvýraznenie pohybujúcich sa objektov a ich trajektória priamo v obraze a to jak pre živé video tak pre prehrávanie záznamu
-	Systému pre správu videa musí podporovať vyhľadávanie na základe ľubovoľnej kombinácie rozsahu času a dátumu, typu udalosti alebo poplachu, priority poplachu, stavu alarmu alebo zariadenia
-	Systému pre správu videa graficky zobrazí stav zariadenia zmenou podoby priradenej ikony v logickej stromovej štruktúre a na mape. Pre kamery musia byť definované stavy:
o	stratu pripojenia k sieti
o	nahrávanie videa
o	zašumený obraz
o	príliš jasný obraz
o	príliš tmavý obraz
o	rozostrený obraz
Pre relé a vstupy, musí zobraziť či je v  otvorenom alebo zavretom stave
-	Systému pre správu videa podporuje identifikáciu stavu pripojenia „Operator klient“ stanice k riadiacemu serveru . Indikuje stavy:
o	 pripojený
o	 odpojený
o	 nesynchronizovaná konfigurácia
-	Systému pre správu videa musí umožniť ovládanie systému pomocou HW klávesnice s joystickom, ktorá je pripojená ku klientskej stanici
-	Klávesnica musí umožňovať:
o	 Výber kamery
o	 ovládanie PTZ kamier vrátane zadávanie AUX príkazov
o	 prehrávanie videa vrátane funkcie okamžitého prehratia videa

-	Klávesnica emuluje jog-shuttle ovládač prehrávanie videa:
o	Otáčanie páky joysticka bude ovládať prehrávanie vpred a vzad, s rýchlosťou prehrávania úmernou veľkosti uhla otočenia joystiku
o	Pohybom joysticku nahor uvádza video do režimu pomalého prehrávania vpred. Ďalšie zvýšenie vychýlenia páky postupne zvýši rýchlosť prehrávania vpred
o	Pohybom joysticku nadol uvádza video do režimu pomalého prehrávania vzad. Ďalšie zvýšenie vychýlenia páky postupne zvýši rýchlosť prehrávania vzad
o	Pohybom joysticku doprava sa video uvedie do režimu pauzy. Ďalšie naklonenie posunie video o jeden snímok vpred
o	Pohybom joysticku doľava sa video uvedie do režimu pauzy. Ďalšie naklonenie posunie video o jeden snímok vzad
Dodávateľ je povinný zaškoliť určených pracovníkov kupujúceho na obsluhu dodávaného  zariadenia(tovaru).

Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár