Príloha č.1 .

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Minimálne technické a funkčné požiadavky na dodávku a výmenu  2ks  PTZ kamery pre doplnenie do jestvujúceho  MKS:

Minimálne funkčné požiadavky:

-	Snímací prvok ¼ CCD Exview HAD, progresívne snímanie
-	Inteligentný tracking s automatickou detekciou a sledovaním pohybujúcich sa objektov
-	28 x optický, 12 x digitálny ), f=3.5 až 98 mm / F1.35 až 3.7
-	Autofocus a autoiris
-	Citlivosť pri vypnutej integrácii svetla na čipe min. 0.33 lux pri 30 IRE vo farebnom režime a 0.066 lux pri 30 IRE pri Č/B režime
-	BLC  - kompenzácia protisvetla
-	Odstup signál/šum viac ako 50 dB ( pri AGC off )
-	Rozlíšenie 550 TV riadkov
-	WDR technológia, - široký dynamický rozsah 
-	Kontinuálne H otáčanie 360 st., rýchlosť 360 st./s., presnosť natočenia +-0.1 st.
-	Pohľad nad horizont min. 18 st.
-	2 samostatné voľne programovateľné autotrasy, min. doba trvania 15 min., 99 prepozícií
-	Proporcionálne riadenie ( zmena rýchlosti otáčania a naklápanie v závislosti od 
      zoom-u )
-	Zabudovaný modul pre pripojenie optického vedenia priamo v kamere, nutná kompatibilita s jestvujúcim prijímačom videosignálu a vysielačom telemetrických dát po 1 MM vlákne LTC 4629/00, ovládanie PTZ z dôvodu kompatibility s jestvujúcim systémom MSK musí byť cez komunikačný protokol BOSCH 
-	Minimálne 24 samostatných voľne definovaných privátnych oblastí
-	Krytie IP 66, rozsah pracovných teplôt -40 st.C až 50 st.C
-	Minimálne 2 alarmové vstupy a 1 alarmový výstup
-	Stabilizácia obrazu
-	Integrované prepäťové ochrany pre napájanie, alarmové vstupy / výstupy, dáta , videovýstup

Spracoval: Ing. Jaroslav Klasovský