Príloha č.1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE DMK 2012

Miesto konania: Dolná brána, Hlavná ulica, Košice
Termín konania: od 30. 4. do 8. 5. 2012
Čas konania: od 10:00 do 21:30 /maximálne 8 hodín denne/

1.GROUND SUPPORT A PÓDIUM
- zastrešenie pódia na Dolnej bráne v rozmere 12 x 5 x 5 m

2.OZVUČENIE
- Linearray system ( nie domácej výroby ) s výkonom 115 dB vo vzdialenosti 30 m od
pódia
- stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W ( nie domácej výroby ) min. 4 ks
- F.O.H. mixážny pult min 24 kanálový
- procesorový rack musí obsahovať minimálne základné typy efektov t.j. Hall , Tap Delay , Compresor , Gate , ...
- mikrofóny /maximálne 10/ a mikroporty /maximálne 8/ v počtoch , aké budú požadovať vystupujúci umelci
- profesionálnu obsluhu / minimálne 4 ľudia/

3A.OSVETLENIE ( v termíne 7.5.2012 )
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami v počte potrebnom na kvalitné nasvietenie pódia ( t.j. minimálne 4 ks 2 kW fresnelových reflektorov , resp. 16 ks reflektorov PAR 64 )
- inteligentné efektové svetlá typu MovingHead Spot 575 a MovingHead Wash 575 v
počte minimálne 8 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu / minimálne 4 ľudia/

3B.OSVETLENIE ( v termíne od 30.4.2012 - do 6.5.2012 )
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami ( t.j. minimálne 3 ks 1 kW
fresnelových reflektorov , resp. 8 ks reflektorov PAR 64 )
- statické farebné efektové svetlá typu PAR 56 minimálny počet 8 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu / minimálne 4 ľudia/