Náterové hmoty                               Farebná škála ,,Pantone,,               Európska škála ,,CMYC,, – štvorfar. štand.            Štandard ,,RAL,,                                     12-tónová
podľa ČSN 67 30 67                                                                                       Cyán  Magenta Yellow Contrast                                                                               ,,ITTEN,, -ova stupnica
                                                                                                                                                                                                                                       (Alt.)                       farieb v šedosti

Modrá 4 550  modř. návěstní                 Reflex Blue                                     100:      70:      0:       0                                                  5017                 5002                                  10