Príloha č. 1	A/2013/21023

Podrobný opis predmetu zákazky  s názvom: 
„Nákup materiálno – technického vybavenia pre OR HaZZ v Košiciach“

Uchádzač uvedie, či jeho výrobok spĺňa požiadavky na predmet zákazky. 
1. Ochranný obal na ADP – 40 ks

požiadavka	vyjadrenie	
poznámka	
	áno	nie		
6,9 litrov				
na fľašu z kompozitného materiálu				
materiál NOMEX (220g/m2), žlto-strieborný reflexný pruh (35x5 cm), zapínanie pomocou suchého zipsu krytého légou				

2.  Suchý pracovný trilaminátový oblek  WORK – 3 ks

požiadavka	vyjadrenie	
poznámka	
	áno	nie		
vodotesný, vhodný pre pracovné zásahy hasičov a vodné záchranné služby v drsných klimatických a iných podmienkach				
trojvrstvový materiál s vonkajšou cordurovou tkaninou, mimoriadne odolnou proti oderu, gumovou membránou a vnútornou polyesterovou tkaninou				
gramáž:  560-620 g/m				
odolnosť: zachovanie konštantných vlastností materiálu do teploty – 15°C				
konštrukcia obleku: teleskopické torzo, pri ktorom sa dĺžka obleku prispôsobuje dĺžke tela užívateľa, bez obmedzenia pohybu				
švy obleku: šité a zo spodnej strany zažehlované špeciálnou 28 mm vodotesnou páskou				
vodotesný zips: umiestnený na prednej strane obleku, krytý légou s plastovým zipsom				
traky: vnútorné gumové sú súčasťou obleku				
medzinožný popruh s prackou: upína predný a zadný horný diel				
certifikovaný štátnou skúšobňou podľa platnej EN				
3. Maska k ADP (FPS 7000 s kandahárom) – 12 ks

požiadavka	vyjadrenie	
poznámka	
	áno	nie		
celotvárová, vybavená dvojitou tesniacou vložkou				
polykarbónový zorník s takmer prirodzeným zorným poľom				
pretlakové prevedenie				

4.  Hasiaca deka – 9 ks

požiadavka	vyjadrenie	
poznámka	
	áno	nie		
110x110 cm				
zo skleneného vlákna obojstranne povrstvená				
certifikované podľa ISO 9001:2000				
v obale z plastovej krabičky				

5.  Zásahový odev pre záchranárov – vetrovka – 9 ks

Požiadavka
	vyjadrenie	
poznámka	
	áno	nie		
bez kapucne				
výstražná - EN471				
nepremokavá - EN3423				
farba fluorescenčná				
vrchný materiál 80% PES, 20% bavlna				
fluorokarbónová úprava povrch odolná proti špine a znečisteniu				
klimatická membrána				
lepené švy				
reflexné pásy 3M 9910				
odopínacia teplá vložka				
puzdro na menovku				
7 x vrecká vonkajšie				
1 x vrecko na rukáve				
3 x vrecká vnútorné				
   Zásahový odev pre záchranárov    -      nohavice – 9 ks

Požiadavka
	vyjadrenie	
poznámka	
	áno	nie		
materiál  65% PES, 35% bavlna				
reflexné pásy 3M 9910				
6 vreciek