Príloha č. 1 k výzve                                                                                  Spis č.:A/2012/22873

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE KOŠICKÝCH VIANOC 2012
Pódium, zastrešenie a ozvučenie počas Košických Vianoc 2012

1AB.GROUND SUPPORT A PÓDIUM ( v termíne od 5.12.2012 do 23. 12. 2012 )
- zastrešenie 9 x 6 x 5 m
- pódium 8 x 6 x 1,2 až 1,4m

2A.OZVUČENIE ( v termíne 5. 12. 2012 )
- Linearray system certifikovaný s výkonom 115 dB vo vzdialenosti 30 m od pódia
-	stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W 
-	požadujeme 12 ks JBL Vertec 4888 resp. VT 4889 linearry a 12 ks V17 subwoofer
- F.O.H. digitálny mixážny pult – DIGIDESING SC 48 a MON digitálny mixpult YAMAHA  LS 9 (z dôvodu potreby kompatibility zariadení, ktoré používajú vystupujúci)
- stabilný praktikábel pod bicie cca 30 – 50 cm vysoký o rozmere 3 x 2 m
- mikrofóny a mikroporty v počtoch , aké budú požadovať vystupujúci umelci
- profesionálnu obsluhu

3A.OSVETLENIE ( v termíne 5. 12. 2012)
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami v počte potrebnom na kvalitné nasvietenie pódia ( t.j. minimálne 4 ks 2 kW fresnelových reflektorov , resp. 16 ks reflektorov PAR 64 )
- 8 ks inteligentných efektových svetiel  Martin Mac 500 a Martin Mac 600 
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu

2B.OZVUČENIE ( v termíne od 6.12.2012 - do 23.12.2012 )
- Linearray system certifikovaný s výkonom 105 dB vo vzdialenosti 20 m od pódia
- 2 ks stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W certifikovaný 
- F.O.H. mixážny pult min 24 kanálový
- mikrofóny a mikroporty v počte aké budú požadovať vystupujúci
- profesionálnu obsluhu

3B.OSVETLENIE ( v termíne od 6.12.2012 - do 23.12.2012 )
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami ( t.j. minimálne 3 ks 1 kW
fresnelových reflektorov , resp. 8 ks reflektorov PAR 64 )
- statické farebné efektové svetlá typu PAR 56 minimálny počet 8 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu

4.BARIÉRY( v termíne 5.12.2012 a 31. 12. 2012 )
- nášľapné bezpečnostné zábrany pred pódiom o rozmere 30 m

5. GROUND SUPPORT A PÓDIUM ( v termíne 31.12.2012 )
- zastrešenie 9 x 6 x 5 m
- pódium 8 x 6 x 1,2 až 1,4m

5A.OZVUČENIE ( v termíne 31.12.2012 )
- Linearray system certifikovaný s výkonom 115 dB vo vzdialenosti 30 m od pódia
- stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W certifikovaný podľa požiadaviek umelcov
- F.O.H. mixážny pult min 32 kanálový
- procesorový rack musí obsahovať minimálne základné typy efektov t.j. Hall , Tap Delay, Compresor , Gate , ...
- mikrofóny a mikroporty v počtoch , aké budú požadovať vystupujúci umelci
- profesionálnu obsluhu

5B.OSVETLENIE ( v termíne 31.12.2012 )
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami v počte potrebnom na kvalitné nasvietenie pódia ( t.j. minimálne 4 ks 2 kW fresnelových reflektorov , resp. 16 ks reflektorov PAR 64 )
- inteligentné efektové svetlá typu MovingHead Spot 575 a MovingHead Wash 575 v počte minimálne 8 ks
- zadné farebné statické efektové svetlá typu PAR 64 resp. LED wash v počte min.12 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu
PROGRAMY POČAS KOŠICKÝCH VIANOC 2012

05. 12.  Otváracia show (NO NAME, Lukáš ADAMEC, tanečné súbory...)
06. 12.  Španielske Vianoce – kombinovaný program – hudba a tanec 
07. 12.  Barbara HAŠČÁKOVA so skupinou
08. 12.  GAPPA + GROOVIN HEADS + Tanečné štúdio „S“
09. 12.  Peter BAŽÍK so skupinou
10. 12   program ZUŠ Krosnianska 6
11. 12   Perinbabka z Jazera 
12. 12.  MAŠKRTNÍČEK z STV + FS ŽELEZIARIK 
13. 12   Večer národnostných menšín
14. 12.  ABBA REVIVAL + Anna GAJA
15. 12   Košická Chanuka + anjelská kapustnica
16. 12.  ABRACADABRA (ARPÁD CSETE skupina)
17. 12   Vianočná knižka sa otvára
18. 12   Spev bez hraníc 
19. 12   CVČ Orgovánová
20. 12.  Vianočná show SEVERU (Martin Chodúr + Boba Brella)
21. 12   MONKEY BUSINESS 
22. 12.  LOS MASAKEROS + Kristína RAŠEVOVÁ (skupina + umenie na lane...)
23. 12.  QUEENIE

Technické požiadavky vystupujúcich budú dodané najneskôr 3 dni pred vystúpením.

Ak by v opise technických podmienok je uvedený parameter tak, že určuje konkrétny výrobok alebo konkrétneho výrobcu, umožňuje sa ekvivalent.