Príloha č. 3
Tabuľka o technických parametroch

Tovar	Hodnoty dané zadávateľom	Návrh dodávateľa	
	max.	min.		
1. Dymostroj				
- výkon 3000 W				
- nonstop 1300 m3 dymu / minútu    				
- nádržka na 6 l kvapaliny				
2. Nafukovací čln				
- celková dĺžka: 300 cm				
- celková šírka: 160 cm				
- priemer túb: 42 cm				
- počet vzduchových komôr: 3+1+A				
- nosnosť 	450 kg			
- počet osôb: 4 				
- výkon motora	10 HP			
- hmotnosť motora	45 kg			
- výška zrkadla : 38 cm				
- hmotnosť zbaleného člnu: 38 kg				
- rozmery balenia: 105 x 50 x 50 cm				
3. Náhlavová súprava - linka 150 				
- súprava pre „call centrá“;				
- bezdrôtové pripojenie				
- nabíjanie kolískou v nočných hodinách				
4. Externý mikrofón				
5. Sudové čerpadlo na ropné látky v     
    hliníkovom  vyhotovení 				
- prietok	220 l/min			
- výtlačná výška	12 m			
- pracovná teplota	120 °C			
- viskozita	800 m			
6. Čierne skrinky do zásahových   
    vozidiel				
rozlíšenie HD 720p s kompresiou H.264				
7. Dekontaminačná sprcha
- rozmer (DxŠxV): 260 x 260 x 250 cm				
- výkon pri tlaku 0,1-1,2 MPa  12 l/min   
   vody				
- spodný bazén (DxŠxV): 200 x 200 x 25 cm				
- - rozmer v prepravnom obale: 90x50 cm				
- hmotnosť vrátane prepravného obalu: cca 30 kg				
8. Záchranársky batoh  STANDART   s vybavením pre hasičov – záchranárov, náplň typ III