Príloha č. 1	Číslo spisu: A/2014/16480

			Špecifikácia predmetu zákazky s názvom: 
„Zabezpečenie OR HaZZ v Košiciach materiálno – technickým vybavením“

1. Dymostroj - 1ks
-  výkon 3000 W 
-  elektronický termostat
-  digitálny ovládač s displejom a DMX
-  možnosť nastavenia intervalu, regulácia výkonu, nonstop 1300 m3 dymu / minútu,     
-  nádržka na 6 l kvapaliny

2. Nafukovací čln - 1ks 
- celková dĺžka: 300 cm
- celková šírka: 160 cm
- priemer túb: 42 cm
- počet vzduchových komôr: 3+1+A 
- nosnosť (max.): 450 kg
- počet osôb: 4
- maximálny výkon motora: 10 HP
- maximálna hmotnosť motora: 45 kg
- výška zrkadla : 38 cm
- hmotnosť zbaleného člnu: 38 kg
- rozmery balenia: 105 x 50 x 50 cm

3. Náhlavová súpravá - linka 150 – 2 ks
- súprava pre „call centrá“; tak aby ju mohli používať striedajúci sa operátori, bez ďalších
   hygienických opatrení
- bezdrôtové pripojenie, bez obmedzenia pohybu po celom pracovisku
- nabíjanie súpravy prostredníctvom kolísky dodanej spolu so súpravou; čas nabíjania –     
   počas nočných hodín

4. Mikrofón – 19 ks
- externý mikrofón k prenosnej rádiostanici Motorola GP 340, 360 a 380

5. Čerpadlo na ropné látky – 1ks
-	vyčerpávanie ropných látok z 200 l sudov alebo 1000 l IBC kontajnerov – nafta,     
-	vykurovací olej, hydraulický olej, prevodový olej, motorový olej
-	vyhotovenie s mechanickou upchávkou
-	optimálne vyčerpanie sudov vďaka ideálnej geometrii rotora
-	ľahko demontovateľné pre jednoduché vyčistenie
-	vonkajší priemer nástavca 41 mm
-	pripojenie na výtlaku G 1¼" vonkajší
-	hliníkové vyhotovenie

6. Čierna skrinka do zásahového vozidla – 1ks

-	zaistenie vysoko kvalitného obrazu aj v horších svetelných podmienkach
-	integrovaný 3-osý G senzor na zachytenie udalostí pri nehode a vysvetlenie jej priebehu
-	nahrávanie videá v rozlíšení HD 720p s kompresiou H.264
-	režim fotografovanie 

7. Dekontaminačná sprcha – 1 ks
-	nafukovacia dekontaminačná kabína 
-	rozmer (DxŠxV): 260 x 260 x 250 cm
-	sprchovací systém s 8 sprchovacími hlavicami
-	výkon pri tlaku 0,1-1,2 MPa  12 l/min vody alebo zmesi (vodadetergent, dezinfekčný prostriedok a pod) 
-	možnosť pripojenia sprchy cez prechod C / D
-	rozmer spodného bazéna (DxŠxV): 200 x 200 x 25 cm
-	rozmer v prepravnom obale: 90x50 cm
-	hmotnosť vrátane prepravného obalu: cca 30 kg

 8. Záchranársky batoh  s vybavením pre hasičov – záchranárov – 10 ks
     Náplň typ III
1 x obväz hotový sterilný s vankúšikom
10 x obväz hotový sterilný s 2 vankúšikmi
10 x trojcípa šatka 96x136x96 cm
6 x rúško PVC 20x20 cm
4 x hladká náplasť cievka 2,5 x 500 cm
4 x náplasť s vankúšikom 8 x 4 cm
18 x obvínadlo škrtiace 60 x 1250 mm
5 x resuscitačná maska s výdychovou chlopňou a filtrom
4 x chirurgické rukavice
4 x izotermická fólia 200 x 140 mm
4 x nožničky so sklonom – dĺžka 15 cm
1 x návod na zvládnutie dopravnej nehody
1 x krčný golier
1 x balíček na popáleniny
1 x dlaha SAM Splint 90 x 14
1 x dezinfekcia 500 ml
1 x sáčok na popáleniny gel 3,5 g
4 x pinzeta chirurgická
1 x roztvárač úst

Ekvivalenty sú prípustné, najmä čo sa týka rozmerov výrobkov, nesmie však dôjsť k zmene spôsobu použitia.