POPIS  PREDMETU OBSTARÁVANIA
(technické  požiadavky)

Mobilný terminál MOTOROLA  MC 75A s kompletným príslušenstvom alebo ekvivalentný mobilný terminál minimálne z nižšie uvedenými technickými parametrami. V prípade ekvivalentného mobilného terminálu je  potrebné aby bola zabezpečená  kompatibilita s naším už prevádzkovaným softvérom.  

Maximálne rozmery: 15,24cm D x 8,4cm Š x 4,4cm V
Hmotnosť: štandartná 1,5 x batéria – 422g
Displej: transflektívny farebný ,plný VGA (640x480)s podsvietením LED
Hlavná batéria: dobíjateľná Li-Ion 3,7V , 3600 mAh
Batéria z rozšírenou kapaciou: voliteľná 3,7V , 4800mAh
Siťové pripojenia: Eternet
Možnosti klávesnice: 26znaková numerická,44 znaková QWERTY alebo QWERTZ
Zvuk. Reproduktor, prijímač, mikrofón ,haedset konektor ,sotwarová podpora ful duplex nahrávania a reprodukcie(stereo)
Operačná teplota : od -10oC do 50 oC 
Vlhkosť: 95% nekondenzujúca
Krytie: IP 54
IRDA: Integrované
Charakteristiky odolnosti voči pádom: 1,2m pády na betón, 6 pádov na 6 strán v celom rozsahu teplôt 
Charakteristiky odolnosti voči úderom: 1,000x0,5 mnohostranné údery(2,000 pádov)
Výkon batérie – pohotovostný režim 150h
Čas hovoru: 5 h
WLAN rádio: Tri – mode  IEEER 802.11a/b/g
Prenosové rýchlosti. 1,2 5.5,6,9,11,12,18,24,36,48 a 54Mbps
Anténa: Interná pre LAN ,externá pre WAN  
WPAN dátové a hlasové komunikácie: Bluetooth: TriedaII,v ľ,0 , on-board chip anténa
Farebný fotoapárát
Lineárny 1D laserový snímač –SE 950
2D Imager : SE 4400
Laserová bezbečnosť: IIEC Cclass2/FDA Class II v súlade s IEC60825 -1/EN60825 - 1

Spracoval: Ing. Karol Urban