Príloha č. 1										A/2013/23215
 
Pódium, zastrešenie, ozvučenie a projekcia počas Košických Vianoc 2013

Technická špecifikácia Košických Vianoc 2013

1.GROUND SUPPORT A PÓDIUM 
( v termíne od 5.12.2012 do 13. 12. 2013 )
- zastrešenie 13 x 10 x 7 m 
- pódium 12 x 9 x 1,2 až 1,7 m
- pódium musí byť k dispozícii od 12:00 hod do 22:00 hod.

 ( v termíne od 14.12.2012 do 31. 12. 2013 )
- zastrešenie 9 x 6 x 5 m
- pódium 8 x 6 x 1,2 až 1,4m
- pódium musí byť k dispozícii od 12:00 hod do 22:00 hod.

2A.OZVUČENIE ( v termíne 5. 12. 2013 )
- Linearray system ( nie domácej výroby ) s výkonom 115 dB vo vzdialenosti 30 m od pódia
-	stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W 
-	požadujeme min. 12 ks VT 4889 linearry a 12 ks V17 subwoofer
- F.O.H. digitálny mixážny pult  - min. 32 kanálový
- mikrofóny ,mikroporty a odposluchy v počtoch , aké budú požadovať vystupujúci umelci
- profesionálnu obsluhu + min 4 pomocné sily
- ozvučenie musí byť k dispozícii od 14:00 hod do 21:30 hod.

2B.OZVUČENIE ( v termíne od 6.12.2013 - do 23.12.2013 )
- Linearray system ( nie domácej výroby ) s výkonom 105 dB vo vzdialenosti 20 m od pódia
- 2 ks stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W ( nie domácej výroby )
- F.O.H. mixážny pult min 24 kanálový
- mikrofóny, mikroporty a odposluchy v počte aké budú požadovať vystupujúci
- profesionálnu obsluhu + min 4 pomocné sily
- ozvučenie musí byť k dispozícii od 16:00 hod do 21:30 hod. 

3C.OZVUČENIE ( v termíne 31.12.2013 )
- Linearray system ( nie domácej výroby ) s výkonom 115 dB vo vzdialenosti 30 m od pódia
- stage monitory bi-amp minimálne 12”/2”/400W ( nie domácej výroby ) podľa požiadaviek umelcov
- F.O.H. mixážny pult min 32 kanálový
- procesorový rack musí obsahovať minimálne základné typy efektov t.j. Hall , Tap Delay, Compresor , Gate , ...
- mikrofóny, mikroporty a odposluchy v počtoch , aké budú požadovať vystupujúci umelci
- profesionálnu obsluhu + min 4 pomocné sily
- ozvučenie musí byť k dispozícii od 18:00 hod do 01:00 hod. /1.1.2014/

3A.OSVETLENIE ( v termíne 5. 12. 2013)
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami v počte potrebnom na kvalitné nasvietenie pódia ( t.j. minimálne 4 ks 2 kW fresnelových reflektorov , resp. 16 ks reflektorov PAR 64 )
- 8 ks inteligentných efektových svetiel  SPOT a 8 ks efektových svietidiel WASH 
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu
- osvetlenie musí byť k dispozícii od 16:00 hod do 21:30 hod.
3B.OSVETLENIE ( v termíne od 6.12.2013 - do 23.12.2013 )
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami ( t.j. minimálne 3 ks 1 kW
fresnelových reflektorov , resp. 8 ks reflektorov PAR 64 )
- statické farebné efektové svetlá typu PAR 56 minimálny počet 8 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu
- osvetlenie musí byť k dispozícii od 16:00 hod do 21:30 hod.

3C.OSVETLENIE ( v termíne 31.12.2013 )
- biele predné svetlá , ideálne s fresnelovými šošovkami v počte potrebnom na kvalitné nasvietenie pódia ( t.j. minimálne 4 ks 2 kW fresnelových reflektorov , resp. 16 ks reflektorov PAR 64 )
-  min 8 ks inteligentných efektových svetliel typu SPOT a min 8 ks inteligentných efektových svetliel typu WASH 
- zadné farebné statické efektové svetlá typu PAR 64 resp. LED wash v počte min.12 ks
- pult na ovládanie svetiel
- profesionálnu obsluhu
- musí byť k dispozícii od 18:00 hod do 01:00 hod. /1.1.2014/

4A. PROJEKCIA (v termíne 5. 12. 2013)
- plnofarebná LED obrazovku /full color display/ s rozlíšením min. 16 mm o rozmere min. 5 x 4 m
- 4 ks plnofarebné LED panely s rozlíšením min. 37 mm o rozmere min. 1,2 x 4,8 m
- 2 ks projekčných plátien na spätnú projekciu o rozmere min. 4 x 3 m / v termíne
- 2 ks profesionálnych HD projektorov o svietivosti min. 10 000 Ansi lumenov
- 2 ks profesionálnych HD kamier s obsluhou a strižňou na live prenos
- postavenie projekcie podľa nákresu (príloha č. 2) 
- projekcia musí byť k dispozícii od 14:00 hod do 21:30 hod.

4B. PROJEKCIA (v termíne 31. 12. 2013)
- 2 ks projekčných plátien na spätnú projekciu o rozmere min. 4 x 3 m / v termíne
- 2 ks profesionálnych HD projektorov o svietivosti min. 10 000 Ansi lumenov
- 2 ks profesionálnych HD kamier s obsluhou a strižňou na live prenos
- projekcia musí byť k dispozícii od 18:00 hod do 01:00 hod. /1.1.2014/ 

5.BARIÉRY( v termíne 5.12.2013 a 31. 12. 2013 )
- nášľapné bezpečnostné zábrany pred pódiom o rozmere 30 m
- bariéry musia byť k dispozícii počas celého trvania akcie

6. BICIE NÁSTROJE ( v termíne 31. 12. 2013 )
- komplet bicie nástroje - bližšie špecifikácia bude doručená najneskôr týždeň pred akciou

7. OHRIEVAČ (v termíne od 5. 12 2013 do 31. 12. 2013) 
- 1 ks infračervený ohrievač – UFO
- ohrievač musí byť k dispozícii v čase od 16:00 do 21:30 – v termíne od 5. 12 do 23. 12. 2013
- ohrievač musí byť k dispozícii v čase od 19:00 do 1:00 – v termíne 31. 12. 2013 do 1. 1. 2014

PROGRAMY POČAS KOŠICKÝCH VIANOC 2013

05. 12.  Otváracia show (Dara Rolins, Michaela, tanečné súbory...)
06. 12.  Kuchárska show Double tree by Hilton Košice + trio Ladies – hudba a tanec 
07. 12.  Lina Mayer s kapelou, Karolina Majerníkova, Conservatory Jazz band
08. 12.  TK step bz step, detské spevácke zbory, skupina ŠitkoKE, Pavelčákovci
09. 12.  Program MČ-Jazero
10. 12   Košickí špivaci, Ďatelinka, Nevesty z Valalík, Radosť, Blízko neba
11. 12   Konzervatórium Exnárová 
12. 12.  Program CVČ 
13. 12   No Name, Tina, Melanie Pain
14. 12.  Vianočná show Via Roma
15. 12   Divadlo Maškrta, Outbreak, Barčianke Vianoce
16. 12.  OZ Haliganda
17. 12   Program Starého mesta
18. 12   4D a Unostar 
19. 12   Vianočný program Košickej Novej Vsi
20. 12.  Predvianočná fun show
21. 12   Kapela Cirkus 
22. 12.  Kaschauer Klezmer band
23. 12.  Musica Iuvenalis, Robo Opatovský
31. 12. Michaela s kapelou, Polemic, kapela Drišľak

Technické požiadavky vystupujúcich budú dodané najneskôr 3 dni pred vystúpením.