Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

-	Server v prevedení rackmount, vyska 1U
-	Osadené 2 procesory
-	Výkonnostné požiadavky na procesor CPU passmark min 8.000 bodov (pre jeden procesor) (Zdroj: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - poznámka RNA); min. 6 fyzických jadier na procesor, min 15MB L3 cache, podpora rýchlosti pamäťovej zbernice do 1333MHz
-	Minimálne 24 DIMM slotov pre pamäťové moduly typu DDR3 Registered (RDIMM)
-	Požadovaná konfigurácia RAM: minimálne 4x 8GB modulov typu DDR3-1333 Registered Low Voltage
-	Minimálne 8 pozícií pre 2,5" pevné disky typu SAS, vymeniteľné za chodu; osadené minimálne 2 disky s kapacitou min 300GB typu SAS, min 10.000 ot.
-	Interná optická mechanika typu DVD-RW
-	Integrovaný diskový radič, podpora 6Gb/s SAS (Serial Attached SCSI), zapisovacia cache typu Flash s kapacitou minimálne 512MB, štandardne podporované typy RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0; možnosť budúceho rozšírenia na RAID 6 a 6+0
-	Integrovaný sieťový adaptér, minimálne 4x 1Gb porty
-	Minimálne 2 expanzné PCIe sloty typu 3.0, z toho minimálne 1 typu full-height a šírkou zbernice 16x
-	Osadené dva 1-portové 8Gb Fiber Channel Host Bus adaptéry typu PCIe kompatibilné s existujúcou SAN infraštruktúrou
-	Integrovaný diagnostický panel s optickou signalizáciou typu poruchy
-	Servisný procesor alebo karta pre systémový manažment poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH), podpora štandardu IPMI 2.0, samostatný komunikačný port typu RJ-45
-	Minimálne 8 redundantných (chladiacich) ventilátorov vymeniteľných za chodu
-	Dva redundantné napájacie zdroje, vymeniteľné za chodu, výkon minimálne 460W
-	Záruka v mieste inštalácie po dobu troch rokov, v cene záruky sú náhradné diely a práca
-	Odozva do nasledujúceho pracovného dňa od nahlásenia poruchy 

Uchádzač ako prílohu výzvy doloží technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s technickou špecifikáciou požadovaného tovaru. V prípade, že ponúkaný tovar nebude spĺňať požadované parametre, ponuka uchádzača nebude vyhodnocovaná.
Poznámka: Verejný obstarávateľ odporúča značku HP kvôli kompatibilite s existujúcou serverovou infraštruktúrou.