Príloha č.1

Podrobný opis – Skladové regály

Skladové regály do 3 miestností za účelom skladovania archívnych dokumentov.
Materiálové prevedenie: oceľové stojky, plechové police, spojovací materiál,
Povrchová úprava : farebná úprava, odtieň šedá ( RAL 7035 ),
Ďalšie podmienky : 
- ľahkomontovateľné s možnosťou prestavovania políc,
- tovar musí spĺňať platné normy a predpisy,
- dodávka tovaru sa požaduje vrátene jeho dopravy a montáže 
- montáž musí byť zabezpečená proti prípadnému zrúteniu a v zmysle podmienok ochrany bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Špecifikácia podľa miestností :

1. miestnosť – v sídle kupujúceho: Trieda SNP 48/A, Košice
- Skladový regál kovový, samostatný, 7 policový, 1 sekcia, o rozmere 940x400x2400mm, v počte 1 ks,
- Skladový regál kovový, prídavný, 7 policový, 1 sekcia, o rozmere 940x400x2400mm,  v počte 4 ks,  
- Skladový regál kovový, samostatný, 7 policový, 1 sekcia, o rozmere 940x600x2400mm,         v počte 3 ks,
- Skladový regál kovový, prídavný, 7 policový, 1 sekcia, o rozmere 940x600x2400mm, v počte 12 ks.
      
2. miestnosť – v sídle kupujúceho: Trieda  SNP 48/A, Košice 
- Skladový regál kovový, 7 policový, 2 sekcie, o rozmere 1880x400x2400mm, v počte 1 ks,
- Skladový regál kovový, 7 policový, 4 sekcie, o rozmere 3760x400x2400mm, v počte 1 ks,
- Skladový regál kovový, 7 policový, 5 sekcie, o rozmere 4300x600x2400mm, v počte 3 ks,
- Skladový regál kovový, 7 policový, 5 sekcie, o rozmere 4700x600x2400mm, v počte 4 ks.
      
3. miestnosť – na ulici: Trieda SNP 39, Košice
- Skladový regál kovový, 7 policový, 4 sekcie, o rozmere 3300x400x2400mm, v počte 1 ks,
- Skladový regál kovový, 7 policový, 4 sekcie, o rozmere 3760x600x2400mm, v počte 1 ks,
- Skladový regál kovový, 7 policový, 5 sekcie, o rozmere 4400x400x2400mm, v počte 1 ks.

Požadovaná nosnosť každej police je 120 kg a požadovaná nosnosť každej sekcie je 600 kg.