Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky -  Technická špecifikácia

Predmet zákazky:

Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému  MsP Košice.

Požiadavky na pripojenie

•	Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)  

Dátové prepojenie č.1: Staničné námestie a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia a spôsob ukončenia:
•	Kamera Staničné námestie stĺp VO č.39, 040 01 Košice – optickým patchcordom 2xLC konektorom
     (SM 9/1310µm)
•	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
     optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)

Dátové prepojenie č.2: Národná trieda 201/41 a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia:
•	Kamera Národná trieda 201/41, 040 01 Košice – optickým patchcordom 2xLC konektorom
     (SM 9/1310µm)
•	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
     optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)

Dátové prepojenie č.3: Čermeľská cesta a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia:
•	Kamera Čermeľská cesta stĺp VO č. 183, 040 01 Košice – optickým patchcordom 2xLC konektorom
     (SM 9/1310µm)
•	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
     optickým patchcordom 2xLC konektorom (SM 9/1310µm)

•	Všetky náklady vrátane dodávky súvisiacich tovarov a prác musia byť premietnuté do ceny
•	Termín poskytovania: 15dní odo dňa účinnosti zmluvy 
•	Cenovú ponuku je potrebné spracovať na 48 mesiacov v skladbe: zriaďovací poplatok a mesačné paušály.

Kritérium
Najnižšia cena celého predmetu zákazky (mesačné paušály vrátane zriaďovacích nákladov na 48 mesiacov).

Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár