Príloha č.1											
                                            ROZPIS DODÁVOK A PRÁC – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
                                                      „Preloženie monitorovacieho pracoviska – Stanica Západ“
	
	 Monitorovacie stredisko Košice západ - technológie CCTV
						
	 - odpojenie systému od napájania 230 V a vypnutie UPS v skrini RACK					
	 - vybratie jednotlivých komponentov systému zo skrine RACK a ich príprava na prevoz				
	 - značenie kábelážnych prepojov a vybratie kábeláže zo skrine RACK a príprava RACK na prevoz			
	 - rozobranie monitorovacej steny 								
	 - demontáž a balenie monitorov , príprava na prevoz							
	 - prevoz monitorovacej steny								
	 - odinštalovanie metalických a optických vedení z priestorov monitorovacieho strediska, príprava na 			
	   prevoz											
	 - príprava na zváranie nosného optického kábla zo smeru "Nová nemocnica-MÚ" s prepojovcím op-			
	   tickým káblom MÚ-Západ - Magistrát - 24 optických zvarov s príslušenstvom ( strojovňa víťahu MÚ)			
	   dodávka optického boxu na zvary a zvarenie , kontrola zvarov s premeraním					
	 - prispôsobenie napojenia kamery na MÚ-Západ na optické vedenie - terajší prepoj realizovaný meta-			
	   lickým vedením										
	 - dodávka a pripojenie optického prevodníka 							
	 - spojazdnenie a odskúšanie kamery MÚ								
	 - nakládka a prevoz odinštalovaných zariadení, komponentov, kábeláží a konštrukčných prvkov z MÚ na			
	   Magistrát
										
	  Monitorovacie stredisko MsP KE – Magistrát
								
	 - vykládka a vynosenie do priestorov monitorovacieho pracoviska MsP na Magistráte				
	 - dodávka optického exterierového kábla MM 62,5/900 BELDEN MO 01 24 vlákien - cca 250m			
	 - dodávka optického boxu na zvary								
	 - zvarenie a kontrola optického vedenia od napájacieho bodu Magistrát do priestorov MS MsP			
	 - kontrola a preverenie optických prípojov zo smerov vpravo a vľavo od Magistrátu, kontrola stupačiek			
	 - dodávka materiálu na prívod 230 V do skrine RACK , skompletovanie skrine					
	 - osadenie elektronických prvkov do skrine RACK							
	 - reinštalácia a oživenie systémov v "Monitorovacom stredisku" MsP na Magistráte				
	 - napojenie reinštalovanej technológie na novú monitorovaciu stenu v MS MsP Magistrát				
	 - ostatné práce podľa požiadaviek pracovníkov MS MP Magistrát spojené s prekládkou				
	 - programovanie systémov									
	 - konečná kontrola funkčnosti reinštalovaných systémov						
	 - konečné merania na optickom vedení								
	 - odovzdanie diela										
												
Skratky: 
MsP – Mestská polícia
MS – Monitorovacie stredisko
MKS – Mestský kamerový systém
KE – mesto Košice

Opis predmetu zákazky po odbornej stránke pripravil:
Ing. Miroslav Čižmár, Mestská polícia, odbor ochrany objektov         
Ing. Jaroslav Klasovský, Mestská polícia, riaditeľ odboru ochrany objektov