Príloha č.1 – Technická špecifikácia

						
Predmet zákazky:

Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému  MsP Košice.

Požiadavky na pripojenie

•	Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)  
•	Ukončenie bodov 10/100/1000 ethernet RJ 45
•	2x M/O prevodník

Dátové prepojenie č.1: Stanica MsP Stred a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia:
A.	Stanica MsP Stred, tajovského 9,  040 01 Košice
B.	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
            Ukončenie bodov 10/100/1000 Mbit/s ethernet RJ 45
C.	2x M/O prevodník

Dátové prepojenie č.2: Kamera Námestie Osloboditeľov a Magistrát mesta Košice 
Body napojenia:
A.	Kamera Námestie osloboditeľov, Košice- ukončenie optickým káblom SC
B.	MsP Košice – Oddelenie ochrany objektov ,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
           Ukončenie bodov 10/100/1000 Mbit/s ethernet RJ 45

•	Všetky náklady vrátane dodávky súvisiacich tovarov a prác musia byť premietnuté do ceny
•	Termín poskytovania: 15.odo dňa účinnosti zmluvy 
•	Cenovú ponuku je potrebné spracovať na 48 mesiacov v skladbe: zriaďovací poplatok a mesačné paušály.

Kritérium
Najnižšia cena celého predmetu zákazky (mesačné paušály vrátane zriaďovacích nákladov na 48 mesiacov).

Spracoval: Ing. Miroslav Čižmár