Opis predmetu zákazky                                   Príloha č.2
Predmetom obstarávania je nákup bicyklov pre cyklohliadky MsP Košice.
Technické požiadavky:
Kvalitný popredný 
Ročník: 2013
Kategoria: Mtb na 26" kolesách 
Rám: duralový Alu 6061 *(alebo ekvivalen)
Veľkosti: 18"alebo,18,5" - 45cm / 4kusov a      19,5"alebo 20" - 50cm / 8 kusov
Vidlica :	Rock Shox XC30 Turn Key, PopLoc, min. 100mm zdvih,  nastavenie  odskoku *(alebo ekvivalen)	
Prehadzovač :	Shimano Deore XT M 781, 30-rýchlostí *(alebo ekvivalen)	
Radenie :	Shimano Deore SL-M 591,Rapidfire *(alebo ekvivalen)	
Prešmyk :	Shimano Deore XT 780, Dual Pull, Top Swing, 34,9mm *(alebo ekvivalen)	
Zadné ozubenie: 	Sram PG 1030, 11-36 T, 10-rýchlostí *(alebo ekvivalen)	
Brzdy+kotúče 	Tektro HDC 300 kotučové hydraulické (180mm/160mm)*(alebo ekvivalen)	
Kľuky :	Shimano Deore XT M 780, 42-32-24 zubov *(alebo ekvivalen))	
Stredové: zloženie 	Shimano Deore XT 780, Hollowtech II *(alebo ekvivalen)	
Ráfky :	Rodi CC40 Disc, Alu-Hohlkammer *(alebo ekvivalen)	
Plášte :	Schwalbe Racing Ralph Performance, 26x2,25 *(alebo ekvivalen)	
Náboje :	Shimano 475 Disc, rychloupínak *(alebo ekvivalen)	
Pedále: 	VP 992A *(alebo ekvivalen)	
Reťaz :	Shimano HG 54 *(alebo ekvivalen)	
Predstavec: 	XLC Comp, oversize *(alebo ekvivalen)	
Riadidlá :	XLC Comp Lowriser, oversize *(alebo ekvivalen)	
Hlavové zloženie: 	VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" *(alebo ekvivalen)	
Sedlo :	Selle Italia X1 (alebo ekvivalen)
	
Sedlovka :	XlC Comp 31,6mm, rychloupínak * (alebo ekvivalen)

*(Ekvivalentný výrobok rovnakej kvality ako uvedené komponenty alebo je možné dodať aj  komponenty vyššej kvality)

Dodanie skompletizovaných bicyklov s predpredajným servisom + servis bicyklov na adresu objednávateľa uvedenej  v oznámení o zadávaní zákazky

  Spracoval : Ing. Karol Urban