Príloha k výzve na predkladanie ponúk
„Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií“
                                                                                                                                                                    
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov:   Mesto Košice                      
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:  00691135, DIČ:  2021186904

Kontaktné miesto:  Magistrát mesta Košice oddelenie správy komunikácií
                                Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula, vedúci referátu správy komunikácií 
                             č. telefónu: 055 6419 348, e-mail: jozef.mikula@kosice.sk                         
Internetová adresa: www.kosice.sk

Druh verejného obstarávateľa: verejný  obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a smernicou mesta Košice č. 18/2010 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Košice zabezpečuje prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií“.
                                 
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je pokládka zámkovej dlažby rôznych tvarov a rozmerov, oprava dláždených krytov pozemných komunikácií zo zámkovej, kamennej a betónovej dlažby, zhotovenie dilatačných škár, oprava jestvujúceho škárovania dlažby             z prírodného kameňa vrátane dodávok všetkých súvisiacich materiálov a výrobkov, dodávka, spracovanie, zhutnenie betónovej zmesi a dodávka štrkodrvy fr. 16-32 mm s uložením a zhutnením; podľa uvedenia v zozname položiek. Zoznam položiek obsahuje popis položiek a merné jednotky.  Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať verejný obstarávateľ, poverený zamestnanec MMK oddelenia správy komunikácií vzhľadom             na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií a na výšku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa. Súčasťou uskutočňovania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                   pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia s vykonávaním predmetu zákazky ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich pri vykonávaní  predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení,  dodanie certifikátov/vyhlásení zhody použitých materiálov/výrobkov a.i. súvisiace.

Technické požiadavky: 
a) dodržiavanie platných technických noriem (slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi          pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie alebo im ekvivalentné), všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, platných technických predpisov alebo im ekvivalentných, najmä: STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy (vr. AC/2007, O1/2005), STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy (vr. AC/2007), STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce, Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 72 2430-1 Malty na stavebné účely. Časť 1: Spoločné ustanovenia, STN 72 2430-3 Malty na stavebné účely. Časť 3: Malty na murovanie, výrobu keramických dielcov a stykové malty (vr. 01/1993, Z1/2003, Z2/2004), STN EN 13888 Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie: 2009, STN EN  206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda (vr. A1/2004, A2/2005, NA/2009), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných  v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie (vr. O1/2006), STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy (vr. Z1/2003, Z1/Oa/2007, Z2/2004), STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií (vr. Z1/2003) a.i. súvisiace, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení  neskorších predpisov, zákon č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný  zákon)  v znení neskorších  predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov, vyhl.  MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia,  predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení, najmä zákon č. 124/2006 Z.z.             o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky        na  zaistenie  bezpečnosti  práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene a.i. súvisiace.
b) ďalšie technické požiadavky na vykonávanie predmetu zákazky:
b.1) vykonávanie predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín a miesto vykonávania predmetu zákazky, 
b.2) pri oprave kamennej dlažby v centrálnej mestskej zóne bude zachovaný tvar a rozmery kamennej dlažby podľa pôvodného architektonického riešenia. Dodávka materiálov a výrobkov iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek vzhľadom na ich rozmanitosť bude fakturovaná  podľa dodacieho listu. 
b.3) odsúhlasenie dodávateľa zámkovej dlažby resp. kamennej dlažby/kociek iných rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek v prípade potreby ich dodávky verejným obstarávateľom,
b.4.) preukázanie úrovne kvality použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona                  č. 90/1998 Z.z. Zákon o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b.5.) dodržiavanie pokynov stanovených výrobcom pre aplikáciu používaných materiálov a hmôt,  
b.6.) zabezpečenie dočasného zvislého dopravného značenia, jeho osadenie a udržiavanie         v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade obmedzenia dopravy na pozemných komunikáciách,
b.7.) zabezpečenie vedenia stavebného denníka,  do ktorého  budú  zaznamenávané všetky  dôležité údaje týkajúce sa vykonávania predmetu zákazky,
b.8.) zabezpečenie okamžitého odstránenia odpadov vznikajúcich pri vykonávaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými predpismi ako aj okamžité odstránenie akéhokoľvek znečistenia pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ku ktorému dôjde pri vykonávaní predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku, 
b.9.) vykonávanie predmetu zákazky tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do  práv  a právom chránených  záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov,
b.10.) dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, technických noriem, všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a pokynov verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Požadovaná záruka na vykonaný predmet zákazky: 36 mesiacov od jeho odovzdania a prevzatia. Záručná doba na dodaný materiál/výrobok  podľa dodaných záručných listov.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení: nie

Miesto uskutočňovania predmetu zákazky: Košice, pozemné komunikácie; podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 119 950,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je predpokladaná maximálna cena plnenia. Skutočná cena                   za uskutočnenie predmetu zákazky bude závisieť od reálne vykonaného plnenia, ktoré bude  uskutočňované na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, povereného zástupcu MMK oddelenia správy komunikácií.

Termín uskutočňovania predmetu zákazky: do 31.12.2011, pričom jednotlivé plnenia budú uskutočňované v termínoch požadovaných verejným obstarávateľom, povereným zástupcom MMK oddelenia správy komunikácií. 

Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke: Navrhované ponukové jednotkové ceny                     za uskutočňovanie predmetu zákazky musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ponukové jednotkové ceny za uskutočňovanie predmetu zákazky budú vyjadrené v eurách (€)              bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V cenovej ponuke požadujeme oceniť všetky položky uvedené v zozname položiek so zahrnutím všetkých nákladov súvisiacich s oceňovanou položkou podľa výzvy na predkladanie ponúk a tejto prílohy. Ponukové jednotkové ceny musia byť nižšie ako porovnávacie ceny stanovené verejným obstarávateľom pred začatím prieskumu trhu, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Na uskutočňovanie predmetu zákazky nebude poskytnutý preddavok ani záloha. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného plnenia. 

Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti vyžaduje: overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu prípadne overenú kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky s uvedením zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky a s údajmi o cenách, lehotách a  miestach ich uskutočnenia a kontaktných údajov na odberateľov (min. požadovaný finančný objem, ktorý musí uchádzač v zozname preukázať je 20 000 € bez DPH/rok); vzor – formulár A a zoznam strojového a technického vybavenia vedením názvu/typu strojového alebo technického vybavenia, použitia a počtu kusov (min. požadované strojové a technické vybavenie: dopravné prostriedky, elektrocentrála, rezačka na kameň, rezačka na rezanie škár, pneumatické kladivo alebo zbíjačka), vzor – formulár B. Zoznamy budú podpísané uchádzačom. 

Obsah ponuky:   
- identifikačné údaje uchádzača s uvedením e-mailovej adresy uchádzača (pre potreby elektronickej aukcie),
- doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 13. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Podmienky účasti“ tejto prílohy,
- cenová ponuka – podľa zoznamu položiek. V cenovej ponuke požadujeme oceniť všetky položky uvedené v zozname položiek so zahrnutím všetkých nákladov súvisiacich s oceňovanou položkou podľa výzvy na predkladanie ponúk a tejto prílohy.
- čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve                      na predkladanie ponúk a tejto prílohe.  

Jazyk ponuky: ponuka a ďalšie požadované doklady a dokumenty musia byť predložené        v  štátnom jazyku alebo českom jazyku.

Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,           bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Elektronická aukcia: v rámci prieskumu trhu bude použitá elektronická aukcia.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe postúpia do druhej etapy súťaže, kde sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami (zaslaním výzvy na účasť v on-line výberovom konaní na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača) súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky a požiadavky na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu a priebehu elektronickej aukcie s uvedením dátumu a času začatia elektronickej aukcie, minimálneho a maximálneho kroku zníženia cenovej ponuky, podmienok predlžovania súťažného kola, spôsobu skončenia elektronickej aukcie, vzorca na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových jednotkových cien. Účelom elektronickej aukcie ako opakujúceho sa procesu využívajúceho elektronické zariadenia na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Predmetom elektronickej aukcie sú jednotkové ceny. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky upravené smerom nadol. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšie ceny.   V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačovi sprístupnené informácie o jeho ponuke, jeho aktuálnom priebežnom poradí a o najnižších jednotkových cenách pre jednotlivé položky. 
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia: počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Podrobnejšie informácie a podmienky elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve   na účasť v on-line výberovom konaní.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:  najnižšia cena  (jednotkové ceny v € bez DPH)                                                                                                            

Vyhodnotenie ponúk: Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa  bodu 13. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Podmienky účasti“ tejto prílohy, a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodu 11. výzvy na predkladanie ponúk a bodu „Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke“ tejto prílohy. Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené vo výzve a jej prílohe postúpia do druhej etapy súťaže, kde sa výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami (zaslaním výzvy na účasť v on-line výberovom konaní na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača) súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky a požiadavky na predloženie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie ako opakujúceho sa procesu využívajúceho elektronické zariadenia na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky upravené smerom nadol. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov. Nakoľko najvýhodnejšou ponukou je ponuka s min. jednotkovými cenami                 pri zohľadnení váhy jednotlivých položiek v % (povaha: klesajúca), na výpočet počtu bodov bude použitý vzorec: (min. ponuka/ponuke účastníka) x váha v %. Váha v % jednotlivých položiek je uvedená v nasledujúcej tabuľke. V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačovi sprístupnené informácie o jeho ponuke, o najnižších jednotkových cenách         pre jednotlivé položky (cenovej ponuke pri každej položke) a o jeho aktuálnom priebežnom poradí. 

tabuľka:
položka 002.	Váha (%):   0,12	Povaha: klesajúca	
položka 003.	Váha (%):   0,10	Povaha: klesajúca	
položka 004.	Váha (%):   0,13	Povaha: klesajúca	
položka 005.	Váha (%):   0,14	Povaha: klesajúca	
položka 007.	Váha (%):   0,13	Povaha: klesajúca	
položka 008.	Váha (%):   0,50	Povaha: klesajúca	
položka 010.	Váha (%):   0,18	Povaha: klesajúca	
položka 011.	Váha (%):   1,30	Povaha: klesajúca	
položka 013.	Váha (%): 14,90	Povaha: klesajúca	
položka 014.	Váha (%):   3,06	Povaha: klesajúca	
položka 015.	Váha (%): 15,21	Povaha: klesajúca	
položka 016.	Váha (%):   1,11	Povaha: klesajúca	
položka 017.	Váha (%):   0,40	Povaha: klesajúca	
položka 018.	Váha (%):   1,22	Povaha: klesajúca	
položka 019.	Váha (%):   2,82	Povaha: klesajúca	
položka 020.	Váha (%):   0,30	Povaha: klesajúca	
položka 021.	Váha (%):   0,68	Povaha: klesajúca	
položka 022.	Váha (%):   0,70	Povaha: klesajúca	
položka 023.	Váha (%):   2,39	Povaha: klesajúca	
položka 024.	Váha (%):   2,20	Povaha: klesajúca	
položka 025.	Váha (%):   2,10	Povaha: klesajúca	
položka 026.	Váha (%):   1,91	Povaha: klesajúca	
položka 027.	Váha (%):   2,40	Povaha: klesajúca	
položka 028.	Váha (%):   0,34	Povaha: klesajúca	
položka 030.	Váha (%):   0,22	Povaha: klesajúca	
položka 031.	Váha (%):   0,40	Povaha: klesajúca	
položka 032.	Váha (%):   2,80	Povaha: klesajúca	
položka 033.	Váha (%):   1,18	Povaha: klesajúca	
položka 034.	Váha (%):   0,76	Povaha: klesajúca	
položka 035.	Váha (%):   0,80	Povaha: klesajúca	
položka 036.	Váha (%):   0,60	Povaha: klesajúca	
položka 037.	Váha (%):   0,70	Povaha: klesajúca	
položka 038.	Váha (%):   2,30	Povaha: klesajúca	
položka 039.	Váha (%):   2,00	Povaha: klesajúca	
položka 040.	Váha (%):   2,00	Povaha: klesajúca	
položka 041.	Váha (%):   1,80	Povaha: klesajúca	
položka 042.	Váha (%):   0,67	Povaha: klesajúca	
položka 043.	Váha (%):   0,40	Povaha: klesajúca	
položka 044.	Váha (%):   0,50	Povaha: klesajúca	
položka 045.	Váha (%): 27,30	Povaha: klesajúca	
položka 047.	Váha (%):   1,10	Povaha: klesajúca	
položka 048.	Váha (%):   0,13	Povaha: klesajúca	

Predloženie ponuky: Uchádzač vloží ponuku v listinnej podobe do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený údajmi: adresa verejného obstarávateľa (Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice), adresa uchádzača s uvedením jeho obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, označenie „SÚŤAŽ“ - verejné obstarávanie – NEOTVÁRAŤ! a heslo súťaže „Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií“.    

Lehota na predkladanie ponúk:  dátum: do 31.03.2011, čas: do 12:00 hod.  
Adresa na, ktorú sa majú ponuky doručiť: Magistrát mesta Košice, oddelenie správy komunikácií, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
 
Doplňujúce informácie: otváranie a vyhodnocovanie ponúk (splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa) sa uskutoční na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Uchádzači budú písomne upovedomení o výsledku verejného obstarávania. Informácie poskytnuté formou cenovej ponuky budú slúžiť len pre potreby prieskumu trhu, pričom z poskytnutých informácií nevyplývajú pre oslovené subjekty žiadne práva a povinnosti  podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorých by sa bolo možné domáhať uzatvorenia zmluvného vzťahu  na uvedený predmet zákazky. 

Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií

Zoznam položiek

1.  Pokládka zámkovej dlažby  - na jestvujúci podklad 
     kladenie zámkovej dlažby so  zhotovením  lôžka  z  kameniva drven.  fr. 4-8 mm hr. 40 mm,  s vyplnením 
     škár  kamenivom  ťaženým drobným/pieskom  fr. 0-2 mm,  zhutnením všetkých tvarov; 
     v cene nie je započítaná dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude  fakturovaná podľa dodacieho listu  
     
Poradie	P.č. 	Popis          	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
001.	1.	Pokládka zámkovej dlažby – na jestvujúci podklad	
002.	1.1.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 60 mm   do 10 m2    	m2		
003.	1.2.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 80 mm   do 10 m2    	m2		
004.	1.3.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 60 mm  nad 10 m2  	m2		
005.	1.4.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 80 mm  nad 10 m2	m2		

2.  Oprava zámkovej dlažby /vozovka/  
      oprava zámkovej dlažby s vybúraním jestvujúcej dlažby a lôžka zo ŠD/ŠP  hr. 40 mm, s vybúraním 
      betónového podkladu hr. 200 mm, vodorovnou dopravou vybúraných sutí, s naložením  a zložením
      na skládke s poplatkom za skládku, so zhotovením nového podkladu z prostého betónu  C 12/15 hr.
      200 mm, so zhotovením lôžka z kameniva drven. fr. 4-8 mm hr. 40 mm, s kladením dlažby všetkých 
      tvarov a vyplnením škár kamenivom drobným/pieskom fr. 0-2 mm, zhutnením;
      v cene nie je započítaná dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude  fakturovaná podľa dodacieho listu 
 
Poradie	P.č.	Popis         	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
006.	2.	Oprava zámkovej dlažby /vozovka – hr. 80 mm/	
007.	2.1.	Oprava zámkovej dlažby hr. 80 mm   do 10 m2    	m2		
008.	2.2.	Oprava zámkovej dlažby hr. 80 mm  nad 10 m2  	m2		

3.  Oprava zámkovej dlažby /chodník/ 
     oprava zámkovej dlažby s vybúraním jestvujúcej dlažby a lôžka zo ŠD/ŠP hr.  40 mm, s vybúraním   
     betónového  podkladu  hr. 100 mm,  vodorovnou dopravou vybúraných sutí, naložením a  zložením  
     na skládke s poplatkom za skládku, so zhotovením nového podkladu z prostého  betónu C 12/15 hr.
     100 mm, so zhotovením lôžka z kameniva drven. fr. 4-8 mm hr. 40 mm, s kladením dlažby všetkých     
     tvarov a vyplnením škár kamenivom, zhutnením;
      v cene nie je započítaná dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude  fakturovaná podľa dodacieho listu
        
Poradie	P.č.	Popis         	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
009.	3.	Oprava zámkovej dlažby  /chodník – hr. 60 mm/	
010.	3.1.	Oprava zámkovej dlažby hr.  60 mm   do 10 m2   	m2		
011.	3.2.	Oprava zámkovej dlažby hr.  60 mm  nad 10 m2  	m2		

4.   Oprava kamennej dlažby, kociek 
oprava kamennej dlažby/kociek s vybúraním jestvujúcej dlažby/kociek a očistením, vybúraním lôžka           z cementovej malty do hr. 50 mm, s vybúraním betónového podkladu hr. 200 mm,  dopravou vybúraných sutí, s  naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku, so zhotovením  nového  podkladu              z prostého betónu  /PB/ C 12/15 hr. 200 mm, zhotovením lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, kladením dlažby/kociek všetkých tvarov a vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom, pri položkách s dodávkou dlažby – porfýr aj s jej rezaním na požadovaný tvar a rozmery; 
dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke bude fakturovaná podľa dodacieho listu 

Poradie	P.č.	Popis     
	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
012.	4.	Oprava kamennej dlažby, kociek  /s opravou  podkladu  z PB hr. 200 mm/     	
013.	4.1.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby do 10 m2	m2		
014.	4.2.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek do 10 m2  	m2		
015.	4.3.
	Oprava kamennej dlažby s dodávkou dlažby – porfýr 
hr. 30 - 60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) do 10 m2   	        m2

016.	4.4.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 100/100/100 mm do 10 m2                                                                                                	m2		
017.	4.5.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 150/150/150 mm do 10 m2	 m2		
018.	4.6.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 50/50/50 mm do 10 m2	m2		
019.	4.7.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek – čadič,
rozmer: 150/150/150 mm do 10 m2      	m2		
020.	4.8.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek – žula,
rozmer: 50/50/50 mm do 10 m2	        m2

021.	4.9.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby nad 10 m2	m2		
022.	4.10.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek nad 10 m2	m2		
023.	4.11.	Oprava kamennej dlažby s dodávkou dlažby – porfýr
hr. 30 - 60 mm  (lám. povrch, štiep. hrany) nad 10 m2   	        m2
      		
024.	4.12.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 100/100/100 mm nad 10 m2                                                                                                                                                	m2		
025.	4.13.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 150/150/150 mm nad 10 m2	m2		
026.	4.14.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 50/50/50 mm nad 10 m2                                                       	m2		
027.	4.15.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek – čadič,
rozmer: 150/150/150 mm nad 10 m2      	m2		
028.	4.16.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek – žula,
rozmer: 50/50/50 mm nad 10 m2	        m2

5.   Oprava kamennej dlažby, kociek 
oprava kamennej dlažby/kociek s vybúraním jestvujúcej dlažby/kociek a očistením, vybúraním lôžka            z cementovej malty do  hr.   50 mm, s vybúraním betónového podkladu hr. 100 mm,  dopravou vybúraných sutí, s  naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku,  so  zhotovením  nového  podkladu             z prostého betónu /PB/ C 12/15 hr. 100 mm, zhotovením lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, kladením dlažby/kociek všetkých tvarov a vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom; pri položkách s dodávkou dlažby – porfýr aj s jej rezaním na požadovaný tvar a rozmery; 
dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke bude fakturovaná podľa dodacieho listu 
 
Poradie	P.č.	Popis     	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
029.	5.	 Oprava kamennej dlažby, kociek  /s opravou  podkladu z PB hr. 100 mm/     	
030.	5.1.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby do 10 m2	m2		
031.	5.2.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek do 10 m2	m2		
032.	5.3.
	Oprava kamennej dlažby s dodávkou dlažby –  porfýr
hr. 30 - 60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) do 10 m2   	        m2

033.	5.4.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 100/100/100 mm do 10 m2                                                                                                	m2		
034.	5.5.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 150/150/150 mm do 10 m2	 m2		
035.	5.6.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 50/50/50 mm do 10 m2	m2		
036.	5.7.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby nad 10 m2	m2		
037.	5.8.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek nad 10 m2	m2		
038.	5.9.	Oprava kamennej dlažby s dodávkou dlažby – porfýr
hr. 30 - 60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) nad 10 m2   	        m2
      		
039.	5.10.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 100/100/100 mm nad 10 m2                                                                                                                                                	m2		
040.	5.11.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 150/150/150 mm nad 10 m2	m2		
041.	5.12.	Oprava kamenných kociek s dodávkou kociek - porfýr, rozmer: 50/50/50 mm nad 10 m2                                                       	m2		

6.   Oprava betónovej dlažby
oprava betónovej dlažby s vybúraním jestvujúcej dlažby a lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm,                s vybúraním betónového podkladu hr. 100 mm, dopravou vybúraných sutí, s naložením a zložením              na skládke, s poplatkom  za skládku,  so  zhotovením  nového  podkladu  z prostého  betónu /PB/ C 12/15  hr. 100 mm, so zhotovením lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, kladením dlažby a vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom s výrobou a dodávkou dlažby rôznych druhov, farieb a rozmerov podľa požiadavky

Poradie	P.č.	Popis 	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
042.	6.	Oprava betónovej dlažby hr. 60 mm – 80 mm
 /s opravou podkladu z PB hr. 100 mm/	m2		

7.   Oprava betónovej dlažby
oprava betónovej dlažby s vybúraním jestvujúcej dlažby a lôžka z cementovej malty do hr.  50 mm,               s vybúraním betónového podkladu hr. 200 mm, dopravou vybúraných sutí, s naložením a zložením               na skládke, s poplatkom  za skládku,  so  zhotovením  nového  podkladu  z prostého  betónu /PB/ C 12/15  hr. 200 mm, so zhotovením lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, osadením dlažby a vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom s výrobou a dodávkou dlažby rôznych druhov, farieb a rozmerov podľa požiadavky

Poradie	P.č.	Popis           	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
043.	7.	Oprava betónovej dlažby hr. 60 mm – 80 mm 
/s opravou podkladu z PB hr. 200 mm/           	m2		

8.  Zhotovenie dilatačnej škáry 
     so zarezaním a vysekaním  jestvujúcej škárovacej  hmoty z cementovej malty  hľ. do 200 mm pre vytvorenie     
     dilatačných  škár pre dlažden.  kryt  z prírodného   kameňa  š. 20 mm,  s vyčistením  škáry vrátane naloženia,  
     premiestnenia, zloženia, uskladnenia vybúraných sutí  a  poplatku za skládku,   s jednovrstvovým  hľbkovým
     škárovaním  dilatačných  škár  dlažby  z prír.  kameňa   jednozložkovým  tesniacim tmelom na bázepolyuret.  
     s vysokým  modulom pružnosti,  vodoodpudivým,  odolným  voči  oderu,  posypov. soliam  a  zmrazovacím 
     cyklom  s použitím  výplňového  povrazca  zo stlačiteľného  penového  polyetylénu s uzatvorenými bunkami 
     vrátane ich dodávky a očistenia povrchu dlažd. krytu
     
Poradie	P.č.	Popis	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
044.	8.	Zhotovenie dilatačnej škáry                	m		

9.  Oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa
so zarezaním  a  vysekaním jestvujúcej  škárovacej hmoty hľ. do 50 mm okolo dlažby z prírodného kameňa,          
s vyčistením  škáry  vrátane  naloženia, premiestnenia,   zloženia, uskladnenia  vybúraných  sutí a  poplatku
za  ich uskladnenie,  s  jednovrstvovým  hľbkovým  škárovaním  dlažby   z  prírodného  kameňa flexibilnou  
cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu,  posypovým  soliam  a  zmrazovacím
cyklom - hľ. do 50 mm vrátane dodania škárovacej hmoty a očistenia povrchu dlažd. krytu

Poradie	P.č.	Popis         	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
045.	9.	Oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa                	m2		

10.  Dodávka betónovej zmesi, štrkodrviny so spracovaním/uložením
 
Poradie	P.č.	Popis	Merná jed.
m.j.	Cena za m.j.
€/m.j. bez DPH	
046.	10.	Dodávka betónovej zmesi, štrkodrviny so spracovaním/uložením	
047.	10.1.	Dodávka betónovej zmesi C 16/20   
s dovozom, spracovaním, zhutnením               	m3		
048.	10.2.	Dodávka štrkodrvy fr. 16-32 mm 
s uložením a zhutnením po vrstvách                 	t		

Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií

Zoznam položiek  
so stanovením maximálnych cien položiek

P.č.	
Popis položky	
M.J.	 
Množstvo	Max. cena
€ bez DPH	
1.	Pokládka zámkovej dlažby - na jestvujúci podklad 	
1.1.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 60 mm do 10 m2	m2	1.00	18.90	
1.2.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 80 mm do 10 m2	m2	1.00	19.89	
1.3.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 60 mm nad 10 m2	m2	1.00	14.56	
1.4.	Pokládka zámkovej dlažby hr. 80 mm nad 10 m2	m2	1.00	15.26	
2.	Oprava zámkovej dlažby /vozovka/ 				
2.1.	Oprava zámkovej dlažby hr. 80 mm do 10 m2	m2	1.00	76.35	
2.2.	Oprava zámkovej dlažby hr. 80 mm nad 10 m2	m2	1.00	57.80	
3.	Oprava zámkovej dlažby /chodník/ 	
3.1.	Oprava zámkovej dlažby hr. 60 mm do 10 m2	m2	1.00	66.95	
3.2.	Oprava zámkovej dlažby hr. 60 mm nad 10 m2	m2	1.00	51.50	
4.	Oprava kamennej dlažby, kociek (s opravou podkladu z PB hr. 200 mm)				
4.1.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby do 10 m2	m2	1.00	92.10	
4.2.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek do 10 m2	m2	1.00	99.90	
4.3.	Oprava kam. dlažby s dodávkou dlažby–porfýr hr. 30-60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) do 10 m2	m2	1.00	321.80	
4.4.	Oprava kamen. kociek s dodávkou-porfýr: 100x100x100 mm do 10 m2	m2	1.00	281.05	
4.5.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 150x150x150 mm do 10 m2	m2	1.00	301.90	
4.6.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek- porfýr: 50x50x50 mm do 10 m2	m2	1.00	277.65	
4.7.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-čadič: 150x150x150 mm do 10 m2	m2	1.00	292.93	
4.8.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-žula: 50x50x50 mm do 10 m2	m2	1.00	193.60	
4.9.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby nad 10 m2	m2	1.00	70.20	
4.10.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek nad 10 m2	m2	1.00	76.50	
4.11.	Oprava kam. dlažby s dodávkou dlažby–porfýr hr. 30-60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) nad 10 m2				
4.12.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 100x100x100 mm nad 10 m2	m2	1.00	216.20	
4.13.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 150x150x150 mm nad 10 m2	m2	1.00	233.20	
4.14.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 50x50x50 mm nad 10 m2	m2	1.00	208.20	
4.15.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-čadič: 150x150x150 mm nad 10 m2	m2	1.00	255.75	
4.16.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-žula: 50x50x50 mm nad 10 m2	m2	1.00	156.50	
5.	Oprava kamennej dlažby, kociek (s opravou podkladu z PB hr. 100 mm)	
5.1.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby do 10 m2	m2	1.00	82.05	
5.2.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek do 10 m2	m2	  1.00	91.10	
5.3.	Oprava kam. dlažby s dodávkou dlažby–porfýr hr. 30-60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) do 10 m2	m2	1.00	312.60	
5.4.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 100x100x100 mm do 10 m2	m2	1.00	271.70	
5.5.	Oprava kam. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 150x150x150 mm do 10 m2	m2	1.00	288.75	
5.6.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 50x50x50 mm do 10 m2	m2	1.00	261.95	
5.7.	Oprava kamennej dlažby bez dodania dlažby nad 10 m2	m2	1.00	63.20	
5.8.	Oprava kamenných kociek bez dodania kociek nad 10 m2	m2	1.00	70.90	
5.9.	Oprava kam. dlažby s dodávkou dlažby–porfýr hr. 30-60 mm (lám. povrch, štiep. hrany) nad 10 m2	m2	1.00	239.20	
5.10.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 100x100x100 mm nad 10 m2	m2	1.00	208.10	
5.11.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 150x150x150 mm nad 10 m2	m2	1.00	225.50	
5.12.	Oprava kamen. kociek s dodávkou kociek-porfýr: 50x50x50 mm nad 10 m2	m2	1.00	205.10	
6.	Oprava betónovej dlažby hr. 60 mm-80 mm /s opravou podkladu z PB hr. 100 mm/	m2	1.00	84.80	
7.	Oprava betónovej dlažby hr. 60 mm-80 mm /s opravou podkladu z PB hr. 200 mm/	m2	1.00	102.17	
8.	Zhotovenie dilatačnej škáry	m2	1.00	14.00	
9.	Oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa 	m2	1.00	47.20	
10.	Dodávka betónovej zmesi, štrkodrviny so spracovaním/uložením	
10.1.	Dodávka betónovej zmesi C 16/20 s dovozom, spracovaním, zhutnením 	m3	1.00	120.00	
10.2.	Dodávka štrkodrvy fr. 16-32 mm s uložením a zhutnením po vrstvách 	t	1.00	15.20	

Návrh podmienok pre vykonávanie predmetu zákazky:
 „Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií“
(ďalej  len podmienky), 
ktoré budú súčasťou objednávky vystavenej úspešnému uchádzačovi

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
                           Zastúpené: Ing. Pavol Lazúr, riaditeľ MMK  
                           IČO: 00691135, DIČ: 2021186904
                           IČ pre daň: SK2021186904
                           Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
                           Číslo účtu: 442486001/5600  
                           Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula, č. tel. 055 6419 348, 
                                                         MMK oddelenie  správy komunikácií,
                                                         e-mail: jozef.mikula@kosice.sk
                                                         Bc. Peter Paučo, č. tel. 055 6419 344, 
                                                         MMK oddelenie správy komunikácií 
                                                         e-mail: peter.pauco@kosice.sk
        
 Zhotoviteľ:    
                        Zastúpený:
	            IČO: 
                        IČ DPH:
                        Bankové spojenie: 
                        Číslo účtu:
                        Kontaktná osoba:   
                        e-mail:                                                  
                                                                                                                                                    
1. Predmet 
1.1. Predmetom zákazky je pokládka zámkovej dlažby rôznych tvarov a rozmerov, oprava dláždených krytov pozemných komunikácií zo zámkovej, kamennej a betónovej dlažby, zhotovenie dilatačných škár, oprava jestvujúceho škárovania dlažby z prírodného kameňa vrátane dodávok všetkých súvisiacich materiálov a výrobkov, dodávka betónovej zmesi vrátane jej spracovania, zhutnenia a dodávka štrkodrvy fr. 16-32 mm s uložením a zhutnením; podľa uvedenia v zozname položiek. 
1.2. Súčasťou vykonávania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov          v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia s vykonávaním predmetu zákazky ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov  vznikajúcich    pri  vykonávaní  predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie, zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení,  dodanie certifikátov/vyhlásení zhody použitých materiálov/výrobkov a.i. súvisiace.
1.3. Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať objednávateľ, poverený zamestnanec MMK oddelenia správy komunikácií (ďalej len zástupca objednávateľa), vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií a         na výšku finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa. 
1.4. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky vo vlastnom mene, na svoje náklady a          na vlastnú zodpovednosť.

2. Termín vykonávania predmetu zákazky
2.1. Zhotoviteľ bude predmet zákazky vykonávať v termíne do 31.12.2011.
2.2. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé plnenia predmetu zákazky podľa požiadaviek  zástupcu objednávateľa, ktorý určí druh, rozsah a termín požadovaného plnenia. Tento termín je pre zhotoviteľa záväzný, ak nedôjde v priebehu plnenia k podstatnému zvýšeniu rozsahu plnenia. V takomto prípade sa termín ukončenia plnenia dohodne osobitne, so zreteľom               na objektívne možnosti zhotoviteľa a oprávnené požiadavky zástupcu objednávateľa.  
2.3. Začatie a skončenie dohodnutého plnenia príp. aj iných naliehavých prác a činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, sa riadi výlučne potrebami zaistenia bezpečnej prevádzky na pozemných komunikáciách pre všetkých účastníkov cestnej premávky            bez ohľadu na pravidelný pracovný čas, dni pracovného pokoja a sviatky.
2.4. V prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zhotoviteľ vykoná požadované nevyhnutné plnenie do 24 hod. od požiadavky na jeho vykonanie prijatej             od zástupcu objednávateľa telefonicky, e-mailom resp. v listinnej podobe.
2.5. Prerušenie plnenia predmetu zákazky je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zákazky.
2.6. V prípade prerušenia dohodnutého plnenia objednávateľom z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu iných skutočností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ v čase podpísania objednávky nemohli predpokladať, bude termín ukončenia dohodnutého plnenia predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia dohodnutého plnenia.
2.7. Objednávateľ dokončené plnenie predmetu zákazky prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok určených v objednávke a v týchto podmienkach.

3. Miesto vykonávania predmetu zákazky
3.1. Miesto vykonávania predmetu zákazky: Košice, pozemné komunikácie; podľa požiadaviek povereného zástupcu objednávateľa.

4. Cena za vykonávanie predmetu zákazky
4.1. Cena celkom v € s DPH za vykonávanie predmetu zákazky uvedená v objednávke je predpokladaná maximálna cena plnenia. Cena celkom v € s DPH, ktorú zhotoviteľ vyfakturuje za predmet zákazky, bude závisieť od skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného poverených zástupcom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ zrealizuje na základe požiadaviek zástupcu objednávateľa v zmysle bodu 1.3. čl. 1. a čl. 2. týchto podmienok. 
4.2. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky sú stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
4.3. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky vychádzajú z konečnej cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci elektronického výberového konania (elektronickej aukcie) a sú vyjadrené v eurách (€) bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
4.4. Jednotkové ceny za vykonávanie predmetu zákazky sú uvedené v zozname položiek, ktorý je neoddeliteľnou prílohou objednávky. 
4.5. Jednotkové ceny za prípadné ďalšie stavebné práce a činnosti, ktoré nie sú uvedené           v  zozname položiek tvoriacom prílohu objednávky, a ktorých vykonanie bude nevyhnutné vzhľadom na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky, budú stanovené v zmysle platného cenníka CENEKONu.  
4.6. K jednotkovým cenám vyjadreným v € bez DPH bude zhotoviteľ fakturovať DPH              v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
5. Fakturačné a platobné podmienky
5.1. Na vykonávanie predmetu zákazky nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 
5.2.Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. Tento doklad bude priložený k faktúre. 
5.3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ bude oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  
5.5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
5.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania  vo výške  9 % p.a. z dlžnej sumy do dňa zaplatenia na účet zhotoviteľa.
5.7.Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením podľa čl. 2. týchto podmienok, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 20 % z ceny plnenia denne za každý kalendárny deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady
6.1. Záručná doba na vykonaný predmet zákazky je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia dohodnutého plnenia zástupcovi objednávateľa. Na dodané výrobky/materiály, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí dohodnutého plnenia záručné listy, je záručná doba v zmysle týchto záručných listov.
6.2. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými katastrofami. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať. 
6.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky. Termín odstránenia  prípadných vád a nedorobkov bude dohodnutý písomnou formou.
6.4. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky predmetu zákazky v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 20 % z ceny vadného plnenia denne a to za každý kalendárny deň omeškania a objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie týchto vád a nedorobkov prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť       na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. 
6.5. Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.

7. Podmienky vykonávania predmetu objednávky 
7.1. Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu zákazky je povinný dodržiavať záväzné  právne  predpisy a nariadenia, všeobecné technické podmienky, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia osôb, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu resp. národné technické osvedčenia alebo špecifikácie, technické podmienky alebo im ekvivalentné a pod. súvisiace, najmä:  STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy (vr. AC/2007, O1/2005), STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy (vr. AC/2007), STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce, Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 72 2430-1 Malty na stavebné účely. Časť 1: Spoločné ustanovenia, STN 72 2430-3 Malty na stavebné účely. Časť 3: Malty na murovanie, výrobu keramických dielcov a stykové malty (vr. 01/1993, Z1/2003, Z2/2004), STN EN 13888 Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie: 2009, STN EN  206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba  a zhoda (vr. A1/2004, A2/2005, NA/2009), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných  v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie (vr. O1/2006), STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy (vr. Z1/2003, Z1/Oa/2007, Z2/2004), STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií (vr. Z1/2003) a.i. súvisiace, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení  neskorších predpisov, zákon č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný  zákon)  v znení neskorších  predpisov, zákon  NR  SR  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov, vyhl.  MŽP SR  č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia,  predpisy o  bezpečnosti  práce  a  technických zariadení, najmä zákon č. 124/2006 Z.z.             o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky        na  zaistenie  bezpečnosti  práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene a.i. súvisiace.
7.2. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky podľa požiadaviek zástupcu objednávateľa, ktorý bude určovať druh, rozsah, termín a miesto vykonávania predmetu zákazky.
7.3. Zhotoviteľ bude postupovať tak, aby pri vykonávaní predmetu zákazky nespôsobil   škodu na jestvujúcom kryte pozemných komunikácií v centrálnej mestskej zóne. Pri oprave kamennej dlažby v centrálnej mestskej zóne použije zhotoviteľ materiály rovnakého druhu, rozmerov, farebného vyhotovenia a tvarov ako bolo pôvodné vyhotovenie, t.j.  zodpovedajúce pôvodnému architektonickému riešeniu. Dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v zozname položiek vzhľadom na ich rozmanitosť a dodávka zámkovej dlažby, budú fakturované podľa dodacieho listu, ktorý bude priložený ku faktúre, pričom zhotoviteľ vopred odsúhlasí dodávateľa týchto materiálov so zástupcom objednávateľa. 
7.4. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov/výrobkov v zmysle zákona                  č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.5. Zhotoviteľ bude dodržiavať pokyny stanovené výrobcom pre aplikáciu používaných materiálov/hmôt.  
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a príp. zamestnancov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie a udržiavanie miesta vykonávania predmetu zákazky v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a bezpečnosť strojných a technických zariadení.
7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania predmetu zákazky a okamžite odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti alebo ako jej dôsledku a znečistenie pozemných komunikácií a priľahlých plôch, ktoré bude spôsobené vykonávaním predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
7.8. V súvislosti s vykonávaním predmetu zákazky zhotoviteľ zodpovedá za umiestňovanie (osadenie, premiestňovanie, odstránenie) a udržiavanie dopravných značiek v zmysle  zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstaranie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
7.9. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie denníka,  do ktorého  budú  zaznamenávané všetky  dôležité údaje týkajúce sa vykonávania predmetu zákazky (technologických, časových postupoch, a.i.) a umožní zástupcovi objednávateľa kedykoľvek sa presvedčiť primeraným spôsobom o rozsahu a kvalite vykonaného plnenia. Na vykonanie dozoru, resp. kontrolu kvality vykonávaného plnenia, zhotoviteľ poskytne objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.
7.10. Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zákazky tak, aby nebola spôsobená škoda                na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do  práv  a právom chránených  záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov.
7.11. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické predpisy a tieto podmienky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi zástupcu objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov objednávateľa a zhotoviteľa a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením, resp. neplnením uvedených povinností, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania predmetu zákazky alebo ako jeho dôsledku.
7.12. Povinnosť vykonať dohodnuté plnenie v rámci predmetu zákazky bude splnená jeho riadnym odovzdaním a prevzatím. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dohodnutým plnením certifikáty/vyhlásenia zhody všetkých použitých materiálov/výrobkov. Objednávateľ nie je povinný prevziať plnenie, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ak bolo vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozpore s dohodami uzavretými medzi objednávateľom a zhotoviteľom  alebo    v rozpore s objednávkou a týmito podmienkami. 
7.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v týchto podmienkach a vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách.
7.14. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
7.15. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Objednávka zaväzuje zhotoviteľa ako aj objednávateľa k splneniu záväzkov.
8.2. Pokiaľ nie je v objednávke a v týchto podmienkach stanovené inak, riadia sa vzťahy založené na podklade jej obojstranného podpisu Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi ptredpismi.
8.3. „Podmienky pre vykonávanie predmetu zákazky: Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií“ a zoznam položiek s ocenenými položkami predmetu zákazky sú neoddeliteľnými prílohami objednávky.                                                                                                                                            
8.4. Objednávka vrátane príloh je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 

Za objednávateľa:                                                                    Za zhotoviteľa:

...............................                                                                  ...........................

Vzor – formulár A

Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií

Uchádzač: ...................................................................................................................................
                  ....................................................................................................................................
                              (Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Zoznam stavebných prác uskutočnených  za predchádzajúce tri roky 
(2008-2010)

Rok

	Názov/obchodné meno 
zmluvného partnera,
adresa jeho sídla
alebo miesta podnikania	Názov a stručný opis
predmetu zákazky	Miesto 	Lehota
uskutočnenia	Skutočne 
fakturovaná cena

(€ bez DPH)	Odberateľ - kontaktná osoba, meno,
priezvisko,
telefónne číslo	

							

							

  Uviesť sumár za príslušný rok:		

Dátum:

..................................................
          podpis uchádzača 

Vzor – formulár B

Kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií

Uchádzač: ...................................................................................................................................
                  ....................................................................................................................................
                              (Uviesť obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania)

Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii
na vykonávanie predmetu zákazky

Názov/typ

Použitie
	
Počet kusov	

			

			

			

Dátum:

........................................................
           podpis uchádzača